{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":469,"n_cols":13,"rows_kept":469,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,16,0],[2,1,16,1],[2,2,16,2],[2,3,16,3],[2,4,16,4],[2,5,16,5],[8,12,10,12],[17,0,33,0],[17,1,33,1],[17,2,33,2],[17,3,31,3],[17,4,33,4],[17,5,33,5],[23,12,25,12],[32,3,33,3],[34,0,51,0],[34,1,51,1],[34,2,51,2],[34,3,51,3],[34,4,51,4],[34,5,51,5],[41,12,43,12],[52,0,67,0],[52,1,67,1],[52,2,67,2],[52,3,66,3],[52,4,67,4],[52,5,67,5],[58,12,60,12],[68,0,83,0],[68,1,83,1],[68,2,83,2],[68,3,83,3],[68,4,83,4],[68,5,83,5],[74,12,76,12],[84,0,93,0],[84,1,93,1],[84,2,93,2],[84,3,93,3],[84,4,93,4],[84,5,93,5],[87,12,89,12],[94,0,104,0],[94,1,104,1],[94,2,104,2],[94,3,104,3],[94,4,104,4],[94,5,104,5],[97,12,99,12],[105,0,114,0],[105,1,114,1],[105,2,114,2],[105,3,114,3],[105,4,114,4],[105,5,114,5],[109,12,111,12],[115,0,125,0],[115,1,125,1],[115,2,125,2],[115,3,125,3],[115,4,125,4],[115,5,125,5],[119,12,121,12],[126,0,136,0],[126,1,136,1],[126,2,136,2],[126,3,136,3],[126,4,136,4],[126,5,136,5],[129,12,132,12],[137,0,147,0],[137,1,147,1],[137,2,147,2],[137,3,147,3],[137,4,147,4],[137,5,147,5],[140,12,143,12],[148,0,158,0],[148,1,158,1],[148,2,158,2],[148,3,158,3],[148,4,158,4],[148,5,158,5],[152,12,154,12],[159,0,168,0],[159,1,168,1],[159,2,168,2],[159,3,168,3],[159,4,168,4],[159,5,168,5],[163,12,165,12],[169,0,180,0],[169,1,180,1],[169,2,180,2],[169,3,180,3],[169,4,180,4],[169,5,180,5],[173,12,175,12],[181,0,191,0],[181,1,191,1],[181,2,191,2],[181,3,191,3],[181,4,191,4],[181,5,191,5],[184,12,187,12],[192,0,202,0],[192,1,202,1],[192,2,202,2],[192,3,202,3],[192,4,202,4],[192,5,202,5],[196,12,198,12],[203,0,212,0],[203,1,212,1],[203,2,212,2],[203,3,212,3],[203,4,212,4],[203,5,212,5],[206,12,208,12],[213,0,223,0],[213,1,223,1],[213,2,223,2],[213,3,223,3],[213,4,223,4],[213,5,223,5],[218,12,220,12],[224,0,233,0],[224,1,233,1],[224,2,233,2],[224,3,233,3],[224,4,233,4],[224,5,233,5],[227,12,229,12],[234,0,251,0],[234,1,251,1],[234,2,251,2],[234,3,251,3],[234,4,248,4],[234,5,251,5],[234,12,251,12],[249,4,250,4],[252,0,268,0],[252,1,268,1],[252,2,268,2],[252,3,268,3],[252,4,268,4],[252,5,268,5],[269,0,276,0],[269,1,276,1],[269,2,276,2],[269,3,276,3],[269,4,273,4],[269,5,276,5],[272,12,274,12],[274,4,276,4],[277,0,284,0],[277,1,284,1],[277,2,284,2],[277,3,284,3],[277,4,281,4],[277,5,284,5],[279,12,282,12],[282,4,284,4],[285,0,292,0],[285,1,292,1],[285,2,292,2],[285,3,292,3],[285,4,289,4],[285,5,292,5],[288,12,290,12],[291,4,292,4],[293,0,300,0],[293,1,300,1],[293,2,300,2],[293,3,300,3],[293,4,299,4],[293,5,300,5],[297,12,299,12],[301,0,308,0],[301,1,308,1],[301,2,308,2],[301,3,308,3],[301,4,307,4],[301,5,308,5],[304,12,306,12],[309,0,316,0],[309,1,316,1],[309,2,316,2],[309,3,316,3],[309,4,315,4],[309,5,316,5],[312,12,314,12],[317,0,335,0],[317,1,335,1],[317,2,335,2],[317,3,335,3],[317,4,335,4],[317,5,335,5],[322,12,325,12],[336,0,354,0],[336,1,354,1],[336,2,354,2],[336,3,354,3],[336,4,354,4],[336,5,354,5],[343,12,346,12],[355,0,373,0],[355,1,373,1],[355,2,373,2],[355,3,373,3],[355,4,373,4],[355,5,373,5],[363,12,365,12],[374,0,392,0],[374,1,392,1],[374,2,392,2],[374,3,392,3],[374,4,392,4],[374,5,392,5],[383,12,385,12],[393,0,411,0],[393,1,411,1],[393,2,411,2],[393,3,411,3],[393,4,411,4],[393,5,411,5],[400,12,403,12],[412,0,430,0],[412,1,430,1],[412,2,430,2],[412,3,430,3],[412,4,430,4],[412,5,430,5],[417,12,420,12],[431,0,449,0],[431,1,449,1],[431,2,449,2],[431,3,449,3],[431,4,449,4],[431,5,449,5],[438,12,442,12],[450,0,468,0],[450,1,468,1],[450,2,468,2],[450,3,468,3],[450,4,468,4],[450,5,468,5],[458,12,461,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：   惠州市2021年4月重点排污企业（废水重点）监督性监测结果（35家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠阳区","惠州市惠阳区坑塘电镀厂、惠州市源辉五金电镀有限公司、惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂","污水排放口（DW003）","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2新建项目水污染物排放限值","2021-03-17","总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.3,"d":"7.30"},"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",23,50,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.3,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","","4月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.011,0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁","0.01L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.109,8,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":6.7,"d":"6.70"},15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.447,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.08,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[2,"惠阳区","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-03-18","总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.039,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.33,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",17,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","","4月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"铝",0.231,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁","0.01L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",22,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.718,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",18.5,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.67,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",8.14,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":3},"铬废水预处理排放口",null,null,"总铬",0.322,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[3,"惠阳区","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-03-18","总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.085,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.21,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",20,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",0.315,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—","","4月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"铁","0.01L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",10,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.07L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.61,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",5.14,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.93,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.107,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"银","0.02L",0.1,"是","—"]
[4,"惠阳区","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-03-18","总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.032,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.37,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","","4月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.011,0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁","0.01L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.088,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",6.49,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",7.76,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":3},"镍废水预处理排放口",null,null,"镍",{"v":0.04,"d":"0.040"},0.5,"是","—"]
[5,"惠阳区","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-03-22","总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.67,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",17,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",0.016,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","","4月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.007,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁","0.01L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.82,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",18.6,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.89,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.06,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铝",0.141,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[6,"惠阳区","龙景织带（惠州）有限公司","污水排放口（DW-001）","化学需氧量、氨氮和总磷执行广东省地方标准《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》(DB44/2050-2017)，其余项目执行国家标准《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值","2021-03-18","pH值（无量纲）",7.31,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度",1,50,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",50,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",18,60,"是","—","","4月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",4.6,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":8,"d":"8.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L","不得检出","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",7.74,15,"是","—"]
[7,"惠阳区","伯恩高新科技（惠州）有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2新建项目水污染物排放限值、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中V类标准和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中较严的标准","2021-03-16","pH值（无量纲）",7.38,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,40,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.083,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","","4月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.07,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":0.86,"d":"0.860"},1.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.24,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.026,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—",""]
[8,"惠阳区","伯恩光学（惠州）有限公司","污水排放口","广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准","2021-03-24","pH值（无量纲）",7.43,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",60,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,90,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":1.7,"d":"1.70"},10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁","0.01L","—","—","—",null,"4月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"锰","0.01L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氯化物",193,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",{"v":5,"d":"5.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.1,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.08,{"v":5,"d":"5.0"},"是","—",""]
[9,"惠阳区","惠阳科惠工业科技有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-03-16","镍","0.007L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.32,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—",null,"4月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.067,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",6.07,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.439,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.27,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[10,"惠阳区","惠州建发科技电子有限公司","污水排放口(WS-145)","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-03-16","镍","0.007L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.31,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—","","4月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.004,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.077,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",4.51,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.254,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.24,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[11,"惠阳区","惠州市择智电子有限公司","污水排放口（WS-127）","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-03-16","镍","0.007L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.19,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",13,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—","","4月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.793,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",11.4,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.301,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.24,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[12,"惠阳区","惠州建富科技电子有限公司","污水排放口（WS-123）","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-03-16","镍","0.007L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.26,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—",null,"4月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.109,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",3.68,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.291,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.21,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[13,"惠阳区","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-03-16","pH值（无量纲）",7.48,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",null,"4月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.177,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",4.61,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.18,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.772,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.28,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[14,"惠阳区","胜宏科技（惠州）股份有限公司","污水排放口（DW-002）","镍、pH值、铜、银、总氰化物执行广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2建项目水污染物排放限值和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类较严标准  ，其他项目按广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2相应排放限值的200%执行","2021-03-16","镍",0.061,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.39,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",21,100,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.3,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.026,0.2,"是","—",null,"4月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",60,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.25,16,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",16.6,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.653,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.17,{"v":4,"d":"4.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"银","0.02L",0.1,"是","—"]
[15,"惠阳区","惠州市惠阳爱特电子有限公司","污水排放口（WS-267）","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-03-17","镍",0.027,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.13,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",19,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—","","4月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.004,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",6.86,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",11.9,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.13,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":0.58,"d":"0.580"},10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.07,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[16,"惠阳区","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","污水排放口(WS-019)","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-03-16","镍",0.013,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.26,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜",0.07,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—",null,"4月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.256,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",15.6,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.25,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.626,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.19,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[17,"惠阳区","奥士康精密电路(惠州)有限公司","污水排放口(WS-140)","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-03-17","pH值（无量纲）",{"v":6.9,"d":"6.90"},"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",66,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—","","4月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.392,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",16.6,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":0.56,"d":"0.560"},10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.12,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[18,"惠阳区","汇通电子科技(惠州)有限公司","污水排放口(WS-131)","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-03-18","镍","0.007L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.23,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.006,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—","","4月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.246,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",5.96,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.271,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.07,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[19,"惠阳区","荣晖电子（惠州）有限公司","污水排放口(WS-198)","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-03-18","pH值（无量纲）",7.52,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—","","4月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.051,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",5.14,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.264,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.06,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[20,"博罗县","博罗县城污水处理有限公司","废水处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-03-24","色度（倍）",2,30,"是","—",null,"4月公布"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.62,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.8,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":15,"d":"15.0"},15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",0.0014,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）","0.05L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",840,1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",10,10,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）",null,"氨氮",7.49,2,"否",2.75]
[{"$nulls":6},"总磷",0.13,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"化学需氧量",18,40,"是","—"]
[21,"惠城区","惠州市旭升电镀厂有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1","2021-04-15","镍",0.061,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.06,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.011,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.018,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.66,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",16,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜",0.03,0.5,"是","—","","4月公布    "]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.08,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",2.74,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":1.5,"d":"1.50"},10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[22,"惠州市","惠州市深水金山污水处理有限公司","处理设施出口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准","2021-03-16","pH值",6.19,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":2,"d":"2.0"},10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",13.1,15,"是","—",null,"4月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB 44/2050-2017）表1水污染物排放浓度限值",null,"化学需氧量",10,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.069,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.24,0.4,"是","—"]
[23,"惠州市","惠州水务集团碧源环境科技有限公司","处理设施出口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准","2021-03-16","pH值",6.48,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.2,10,"是","—",null,"4月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"总氮",14.9,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",130,1000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB 44/2050-2017）表1水污染物排放浓度限值",null,"化学需氧量",11,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.075,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.32,0.4,"是","—"]
[24,"惠州市","惠州市马安生活污水处理厂一期","处理设施出口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准","2021-03-17","pH值",6.31,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.4,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",13.6,15,"是","—",null,"4月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"化学需氧量",12,40,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中\nV类标准",null,"氨氮",0.155,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.4,"d":"0.40"},0.4,"是","—"]
[25,"惠州市","惠州市清源污水处理有限公司","处理设施出口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准","2021-03-17","pH值",7.02,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","0.5L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.043,5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":7.4,"d":"7.40"},15,"是","—",null,"4月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.16,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"化学需氧量","4L",40,"是","—"]
[26,"惠州市","惠州市广业环保有限公司","处理设施出口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准","2021-03-17","pH值",6.79,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",1.6,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.369,5,"是","—",null,"4月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"总氮",10.4,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.26,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"化学需氧量",8,40,"是","—"]
[27,"惠州市","惠州市第四污水处理有限公司","处理设施出口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准","2021-03-17","pH值",6.78,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",1.6,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.043,5,"是","—",null,"4月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"总氮",9.51,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.37,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"化学需氧量",8,40,"是","—"]
[28,"惠州市","惠州德贝辰电子有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2021-03-17","pH值（无量纲）",7.49,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",21,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.043,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",5.15,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.24,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",null,"4月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.19,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.006,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.012,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.18,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.103,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.047,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[29,"惠州市","柏承电子（惠阳）有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2021-03-23","pH值（无量纲）",7.8,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",25,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",7.2,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",11.3,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.48,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.2,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.002,0.2,"是","—",null,"4月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"铜","0.006L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.26,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.014,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.382,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.00018,0.005,"是","—"]
[30,"惠州市","惠州市雅信达电路科技有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2021-03-23","pH值（无量纲）",7.28,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",26,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.05,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",5.85,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.17,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.002,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.014,0.5,"是","—",null,"4月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"铁",1.78,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.053,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.055,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.007,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[31,"惠州市","惠州世一软式线路板有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2021-03-23","pH值（无量纲）",7.75,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",19,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.09,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.46,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.26,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.005,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.011,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.02,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",null,"4月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.114,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.00041,0.005,"是","—"]
[32,"惠州市","通元科技（惠州）有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2021-04-12","pH值（无量纲）",{"v":8,"d":"8.00"},"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",8,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.36,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.88,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.08,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.002,0.2,"是","—",null,"4月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"铜","0.006L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.04,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.108,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[33,"惠州市","连盟电子（惠阳）有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2021-04-12","pH值（无量纲）",7.84,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",4,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",8,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.07,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.84,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.43,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",null,"4月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.27,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.002,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.001L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.13,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.044,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[34,"惠州市","统将（惠阳）电子有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2021-04-12","pH值（无量纲）",7.18,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",4,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.14,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",0.94,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.05,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.003,0.2,"是","—",null,"4月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"铜",0.008,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.01,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.069,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[35,"惠州市","惠州奔达电子有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2021-04-12","pH值（无量纲）",6.85,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",18,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",8.46,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",10.9,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.07,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.1,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.023,0.5,"是","—",null,"4月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"铁",0.2,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.076,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.711,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]