{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["垃圾填埋场废气"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"垃圾填埋场废气","index":0,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,13,0],[2,1,13,1],[2,2,13,2],[2,3,13,3],[2,4,13,4],[2,5,4,5],[2,11,22,11],[5,5,7,5],[8,5,10,5],[11,5,13,5],[14,0,22,0],[14,1,22,1],[14,2,22,2],[14,3,22,3],[14,4,22,4],[14,5,16,5],[17,5,19,5],[20,5,22,5]]}
["附件2：     惠州市2021年4月生活垃圾处理企业废气监督性监测结果(2家)"]
["序号","企业名称","所在地","评价标准","采样日期","监测点位","监测项目","浓度","标准限值","单位","达标评价","备注"]
[1,"惠州市惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场","惠阳区","《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008和《恶臭污染物排放标准》GB14554-93","2021-04-09","监控点1#","甲烷",0.0003,0.1,"%","达标","我站目前未取得三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、臭气浓度等项目的资质。"]
[{"$nulls":6},"氨",0.16,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"监控点2#","甲烷",0.0002,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.19,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"监控点3#","甲烷",0.0003,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.16,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"监控点4#","甲烷",0.0002,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.19,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[2,"博罗县垃圾填埋场","博罗县","《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008和《恶臭污染物排放标准》GB14554-93","2021-04-14","1#监测点位","甲烷",0.0002,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.06,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"2#监测点位","甲烷",0.0002,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.06,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"3#监测点位","甲烷",0.0002,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.07,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]