{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":344,"n_cols":13,"rows_kept":344,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,20,0],[2,1,20,1],[2,2,20,2],[2,3,20,3],[2,4,20,4],[2,5,20,5],[8,12,10,12],[21,0,39,0],[21,1,39,1],[21,2,39,2],[21,3,39,3],[21,4,39,4],[21,5,39,5],[27,12,29,12],[40,0,52,0],[40,1,52,1],[40,2,52,2],[40,3,52,3],[40,4,52,4],[40,5,52,5],[45,12,46,12],[53,0,62,0],[53,1,62,1],[53,2,62,2],[53,3,62,3],[53,4,62,4],[53,5,62,5],[56,12,59,12],[63,0,72,0],[63,1,72,1],[63,2,72,2],[63,3,72,3],[63,4,72,4],[63,5,72,5],[66,12,69,12],[73,0,82,0],[73,1,82,1],[73,2,82,2],[73,3,82,3],[73,4,82,4],[73,5,82,5],[76,12,79,12],[83,0,91,0],[83,1,91,1],[83,2,91,2],[83,3,91,3],[83,4,91,4],[83,5,91,5],[86,12,89,12],[92,0,103,0],[92,1,103,1],[92,2,103,2],[92,3,102,3],[92,4,103,4],[92,5,103,5],[95,12,99,12],[104,0,121,0],[104,1,121,1],[104,2,121,2],[104,3,121,3],[104,4,120,4],[104,5,121,5],[104,12,121,12],[122,0,139,0],[122,1,139,1],[122,2,139,2],[122,3,139,3],[122,4,138,4],[122,5,139,5],[122,12,139,12],[140,0,159,0],[140,1,159,1],[140,2,159,2],[140,3,159,3],[140,4,159,4],[140,5,159,5],[146,12,148,12],[160,0,179,0],[160,1,179,1],[160,2,179,2],[160,3,179,3],[160,4,179,4],[160,5,179,5],[166,12,168,12],[180,0,198,0],[180,1,198,1],[180,2,198,2],[180,3,198,3],[180,4,198,4],[180,5,198,5],[186,12,188,12],[199,0,217,0],[199,1,217,1],[199,2,217,2],[199,3,217,3],[199,4,217,4],[199,5,217,5],[205,12,207,12],[218,0,233,0],[218,1,233,1],[218,2,233,2],[218,3,233,3],[218,4,233,4],[218,5,233,5],[224,12,226,12],[234,0,253,0],[234,1,253,1],[234,2,253,2],[234,3,253,3],[234,4,253,4],[234,5,253,5],[241,12,243,12],[254,0,282,0],[254,1,282,1],[254,2,282,2],[254,3,282,3],[254,4,282,4],[254,5,282,5],[254,12,282,12],[283,0,301,0],[283,1,301,1],[283,2,301,2],[283,3,301,3],[283,4,301,4],[283,5,301,5],[286,12,295,12],[302,0,313,0],[302,1,313,1],[302,2,313,2],[302,3,313,3],[302,4,313,4],[302,5,313,5],[306,12,308,12],[314,0,327,0],[314,1,327,1],[314,2,327,2],[314,3,327,3],[314,4,327,4],[314,5,327,5],[318,12,322,12],[328,0,343,0],[328,1,343,1],[328,2,343,2],[328,3,343,3],[328,4,343,4],[328,5,343,5],[334,12,338,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：   惠州市2021年5月重点排污企业（废水重点）监督性监测结果（21家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠阳区","惠阳科惠工业科技有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-04-22","总铬","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.014,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.14,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",24,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",{"v":0.01,"d":"0.010"},{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","","5月公布    "]
[{"$nulls":6},"铝",0.062,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.06,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.19,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",5.51,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.43,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[2,"惠城区","广东骏亚电子科技股份有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-04-19","总铬","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.007,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.34,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",34,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜",0.05,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","","5月公布    "]
[{"$nulls":6},"铝",2.22,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.24,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",14,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.06,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":6.3,"d":"6.30"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.07,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.41,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.054,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[3,"惠城区","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-04-15","总铬",0.24,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬",0.084,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.103,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.9,"d":"7.90"},"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","4L",80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",0.044,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","","5月公布    "]
[{"$nulls":6},"铁",0.04,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.99,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",12.2,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":6.6,"d":"6.60"},10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[4,"惠城区","惠州市新嘉利纺织有限公司","处理设施排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-04-21","pH值",7.81,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",16,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",5.1,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.34,10,"是","—",null,"5月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.76,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",11,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.04,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度",2,50,"是","—"]
[5,"惠城区","利得服装染整（惠州）有限公司","处理设施排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-04-21","pH值",7.87,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",16,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",5.1,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.34,10,"是","—",null,"5月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.76,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",11,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.04,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度",2,50,"是","—"]
[6,"惠城区","惠州市中川力天绳带有限公司","处理设施排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-04-21","pH值",7.85,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",16,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",5.1,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.34,10,"是","—",null,"5月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.76,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",11,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.04,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度",2,50,"是","—"]
[7,"惠阳区","伯恩高新科技（惠州）有限公司","处理设施排放口","《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)、《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅴ类、广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015) 表2","2021-04-22","pH值",7.82,"6.5～8.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",23,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",5.1,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.22,2,"是","—",null,"5月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.17,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.96,1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.041,0.1,"是","—"]
[8,"惠东县","惠州市特创电子科技有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-04-27","石油类","0.06L",2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.64,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",8,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—","","5月公布    "]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",13,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",3.02,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":4.02,"d":"4.0"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.16,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":3},"一类污染物含镍预处理后",null,null,"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[9,"惠东县","惠东县白花污水处理有限公司","废水处理设施出水口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准","2021-04-27","色度（倍）",2,30,"是","—",null,"5月公布"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":6.8,"d":"6.80"},"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":3,"d":"3.0"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",9.62,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",0.0007,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）","0.05L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","5.40×103",10000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",13,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.24,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.4,"d":"0.40"},1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"化学需氧量",14,40,"是","—"]
[10,"惠东县","惠东县鑫兴达信污水处理有限公司","废水处理设施出水口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准","2021-04-28","色度（倍）",2,30,"是","—",null,"5月公布"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.94,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.1,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",14.1,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",0.0012,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）","0.05L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.24,5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.14,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"化学需氧量",10,40,"是","—"]
[11,"惠阳区","惠州市普来德电子有限公司","废水处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-04-12","总铬","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.7,"d":"7.70"},"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",20,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","","5月公布    "]
[{"$nulls":6},"铝","0.009L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁","0.01L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.38,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.87,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.25,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.59,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.00034,0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[12,"惠东县","惠州瑞安实业有限公司","废水处理设施出水口","—","2021-04-22","总铬","0.01L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.011,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.87,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",85,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L","—","—","—","","5月公布    "]
[{"$nulls":6},"铝",7.94,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.14,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",37,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.68,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.77,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.07,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",6e-05,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[13,"惠城区","胜华电子（惠阳）有限公司","废水处理设施出水口","—","2021-04-16","总铬","0.01L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.007,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.81,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",48,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L","—","—","—","","5月公布    "]
[{"$nulls":6},"铝",{"v":0.11,"d":"0.110"},"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.06,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",3.38,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",10.8,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.57,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.108,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[14,"惠城区","惠州市三强线路有限公司","处理设施总排口","—","2021-04-16","总铬","0.01L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.102,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":6.9,"d":"6.90"},"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",54,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"铜",0.17,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L","—","—","—","","5月公布    "]
[{"$nulls":6},"铝",0.183,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",{"v":0.7,"d":"0.70"},"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",17,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",3.63,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",12.6,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.68,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.64,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[15,"惠东县","惠州亮信五金制品有限公司","处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-04-22","总铬","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.009,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.32,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",13,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",0.051,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","","5月公布    "]
[{"$nulls":6},"铝",0.763,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.58,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",12,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.87,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.34,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.94,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[16,"惠阳区","惠州市惠阳区爱特电子有限公司","处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-04-12","总铬","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.043,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.8,"d":"7.80"},"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",28,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","","5月公布    "]
[{"$nulls":6},"总铝",0.063,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.06,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.34,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",13.8,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.34,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.98,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.008,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞",7e-05,0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[17,"大亚湾经济技术开发区","惠州大亚湾清源环保有限公司","处理设施出口","《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）、《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）","2021-04-29","化学需氧量",45,60.7,"是","—","","5月公布      "]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.64,8,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.68,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",10.6,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",1.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.49,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"硒","0.0004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",0.0117,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",11.4,39.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"挥发酚","0.01L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.98,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",10,30.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.24,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",8,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总有机碳",15.3,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.43,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"甲醛",0.12,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.14,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"钒","0.01L",0.13,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.98,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锰",0.131,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.101,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.34,5,"是","—"]
[18,"惠阳区","惠州建发科技电子有限公司","处理设施总排口","—","2021-04-29","镍",0.166,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.3,"d":"7.30"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",7,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L","—","—","—","","5月公布     "]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",14,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.38,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",13.7,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.009,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",{"v":0.55,"d":"0.550"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.56,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":0.4,"d":"0.40"},"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[19,"惠阳区","胜宏科技（惠州）股份有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）","2021-04-28","镍",0.076,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.19,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",39,100,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.3,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—",null,"5月公布     "]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,60,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.36,16,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",13.1,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.36,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.39,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":4,"d":"4.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"银","0.03L",0.1,"是","—"]
[20,"惠阳区","惠阳区新圩华生五金电镀厂","处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-04-26","总铬","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.013,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.11,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",5,80,"是","—","","5月公布"]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铝",0.062,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.37,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.48,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.13,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[21,"惠阳区","惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂、惠州市源辉五金电镀有限公司、惠州市惠阳区坑塘电镀厂","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2现有项目水污染物排放限值","2021-04-26","总铬","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",0.023,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.12,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.011,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.65,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",8,50,"是","—","","5月公布"]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.3,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",11,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.57,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.88,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.45,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]