{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["地下水"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"地下水","index":0,"n_rows":20,"n_cols":25,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,24],[1,6,1,24],[4,0,4,2],[5,0,5,2],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[11,0,11,2],[13,0,17,0],[19,0,19,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                        惠州市2021年5月生活垃圾处理企业地下水监督性监测结果"]
[{"$nulls":6},"单位：毫克/升（除PH值无量纲，粪大肠菌群为个/升外）"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["博罗县垃圾填埋场","2021-04-14","项目西面山体路边井水",7.12,54.2,85,0.691,1.034,0.00272,0.00404,0.00081,0.0144,"0.0003L","0.5L",0.204,"0.003L",0.04,0.041,"0.004L","0.00004L",0.0009,0.00012,"0.004L",0.0119,"20L"]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","超0.19倍","—"]
["《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类标准",null,null,"6.5—8.5",450,1000,250,250,0.3,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},0.002,3,{"v":20,"d":"20.0"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.001,0.01,0.005,0.05,0.01,"—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["惠东县垃圾填埋场","2021-04-19","废水站1号监测井",5.94,77.4,262,3.286,29.51,{"v":0.0023,"d":"0.00230"},0.641,0.00014,0.0082,"0.0003L",0.6,1.649,"0.003L",0.13,0.069,"0.004L",4e-05,0.0014,{"v":0.0002,"d":"0.00020"},"0.004L","0.00009L","20L"]
[null,null,"评价","偏低0.56个pH","达标","达标","达标","达标","达标","超5.41倍","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
[null,null,"项目正北方向3号扩散井",5.31,46.5,324,"0.018L",78.56,0.00166,0.697,0.00115,0.0515,"0.0003L",1.3,"0.016L","0.003L",0.09,0.024,"0.004L",4e-05,0.0009,0.00072,"0.004L","0.00009L","20L"]
[null,null,"评价","偏低1.19个pH","达标","达标","达标","达标","达标","超5.97倍","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
["《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类",null,null,"6.5—8.5",450,1000,250,250,0.3,0.1,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},0.002,3,20,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.001,0.01,0.005,0.05,0.01,"—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场","2021-04-07","1#地下水井取样点",7.43,8.52,92,1.326,4.127,0.0107,0.0124,0.00093,0.0117,"0.0003L",0.5,0.286,"0.003L",0.09,0.708,"0.004L","0.00004L","0.0003L","0.00005L","0.004L",0.00046,"20L"]
[null,"2021-04-07","2#地下水井取样点",7.21,12.6,"1.05×103",{"v":48.5,"d":"48.50"},489.3,0.00684,0.00212,0.00099,0.0223,"0.0003L",1.9,0.323,"0.003L",0.08,1.633,"0.004L","0.00004L","0.0003L",0.00021,"0.004L","0.00009L","20L"]
[null,"2021-04-07","3#地下水井取样点",5.62,{"v":8,"d":"8.00"},33,0.627,4.969,0.00115,0.0532,0.00063,{"v":0.033,"d":"0.0330"},"0.0003L",0.6,"0.016L","0.003L",0.78,0.025,"0.004L","0.00004L","0.0003L","0.00005L","0.004L",9e-05,"20L"]
[null,"2021-04-07","4#地下水井取样点",4.41,14.8,"1.35×103",9.074,740.4,0.0372,17.2,0.00784,1.02,"0.0003L",3.5,{"v":5.34,"d":"5.340"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.91,{"v":0.22,"d":"0.220"},"0.004L","0.00004L","0.0003L",0.00054,"0.004L",0.00416,"20L"]
[null,"2021-04-07","6#地下水井取样点",{"v":6.2,"d":"6.20"},25.3,98,{"v":4.77,"d":"4.770"},8.223,0.00113,0.0645,0.00044,0.0144,"0.0003L","0.5L",0.239,"0.003L",0.16,1.519,"0.004L","0.00004L","0.0003L","0.00005L","0.004L","0.00009L","20L"]
["龙门县垃圾填埋场\n（龙门县甘香垃圾场）","2021-04-20","垃圾场地下水监测井",6.42,28.4,43,4.732,3.366,0.0515,0.0777,0.00035,0.0537,"0.0003L",1.8,0.052,"0.003L",0.08,{"v":0.03,"d":"0.030"},"0.004L",4e-05,{"v":0.001,"d":"0.0010"},"0.00005L","0.004L","0.00009L","3.8×102"]
["备注3",null,null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]