{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":543,"n_cols":13,"rows_kept":543,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,20,0],[2,1,20,1],[2,2,20,2],[2,3,20,3],[2,4,20,4],[2,5,20,5],[8,12,10,12],[21,0,39,0],[21,1,39,1],[21,2,39,2],[21,3,39,3],[21,4,39,4],[21,5,39,5],[27,12,29,12],[40,0,56,0],[40,1,56,1],[40,2,56,2],[40,3,56,3],[40,4,55,4],[40,5,56,5],[40,12,56,12],[57,0,73,0],[57,1,73,1],[57,2,73,2],[57,3,73,3],[57,4,72,4],[57,5,73,5],[57,12,73,12],[74,0,87,0],[74,1,87,1],[74,2,87,2],[74,3,87,3],[74,4,78,4],[74,5,87,5],[74,12,87,12],[79,4,87,4],[88,0,114,0],[88,1,114,1],[88,2,114,2],[88,3,107,3],[88,4,114,4],[88,5,114,5],[94,12,96,12],[108,3,114,3],[115,0,134,0],[115,1,134,1],[115,2,134,2],[115,3,128,3],[115,4,134,4],[115,5,134,5],[120,12,121,12],[122,12,129,12],[129,3,131,3],[132,3,134,3],[135,0,153,0],[135,1,153,1],[135,2,153,2],[135,3,153,3],[135,4,153,4],[135,5,153,5],[141,12,143,12],[154,0,170,0],[154,1,170,1],[154,2,170,2],[154,3,170,3],[154,4,169,4],[154,5,170,5],[154,12,170,12],[171,0,190,0],[171,1,190,1],[171,2,190,2],[171,3,190,3],[171,4,190,4],[171,5,190,5],[177,12,179,12],[191,0,209,0],[191,1,209,1],[191,2,209,2],[191,3,209,3],[191,4,209,4],[191,5,209,5],[197,12,199,12],[210,0,229,0],[210,1,229,1],[210,2,229,2],[210,3,229,3],[210,4,229,4],[210,5,229,5],[216,12,218,12],[230,0,251,0],[230,1,251,1],[230,2,251,2],[230,3,245,3],[230,4,251,4],[230,5,251,5],[235,12,236,12],[237,12,246,12],[246,3,248,3],[249,3,251,3],[252,0,261,0],[252,1,261,1],[252,2,261,2],[252,3,261,3],[252,4,261,4],[252,5,261,5],[255,12,258,12],[262,0,279,0],[262,1,279,1],[262,2,279,2],[262,3,279,3],[262,4,278,4],[262,5,279,5],[262,12,279,12],[280,0,297,0],[280,1,297,1],[280,2,297,2],[280,3,297,3],[280,4,296,4],[280,5,297,5],[280,12,297,12],[298,0,315,0],[298,1,315,1],[298,2,315,2],[298,3,315,3],[298,4,312,4],[298,5,315,5],[298,12,315,12],[313,4,315,4],[316,0,333,0],[316,1,333,1],[316,2,333,2],[316,3,333,3],[316,4,332,4],[316,5,333,5],[316,12,333,12],[334,0,344,0],[334,1,344,1],[334,2,344,2],[334,3,344,3],[334,4,343,4],[334,5,344,5],[337,12,340,12],[345,0,362,0],[345,1,362,1],[345,2,362,2],[345,3,362,3],[345,4,361,4],[345,5,362,5],[345,12,362,12],[363,0,380,0],[363,1,380,1],[363,2,380,2],[363,3,380,3],[363,4,379,4],[363,5,380,5],[363,12,380,12],[381,0,398,0],[381,1,398,1],[381,2,398,2],[381,3,398,3],[381,4,397,4],[381,5,398,5],[381,12,398,12],[399,0,416,0],[399,1,416,1],[399,2,416,2],[399,3,416,3],[399,4,412,4],[399,5,416,5],[399,12,416,12],[413,4,416,4],[417,0,434,0],[417,1,434,1],[417,2,434,2],[417,3,434,3],[417,4,433,4],[417,5,434,5],[417,12,434,12],[435,0,443,0],[435,1,443,1],[435,2,443,2],[435,3,443,3],[435,4,443,4],[435,5,443,5],[444,0,462,0],[444,1,462,1],[444,2,462,2],[444,3,462,3],[444,4,462,4],[444,5,462,5],[449,12,453,12],[463,0,476,0],[463,1,476,1],[463,2,476,2],[463,3,476,3],[463,4,476,4],[463,5,476,5],[468,12,471,12],[477,0,484,0],[477,1,484,1],[477,2,484,2],[477,3,484,3],[477,4,478,4],[477,5,484,5],[479,4,483,4],[479,12,483,12],[485,0,504,0],[485,1,504,1],[485,2,504,2],[485,3,504,3],[485,4,496,4],[485,5,504,5],[492,12,496,12],[498,4,504,4],[505,0,523,0],[505,1,523,1],[505,2,523,2],[505,3,523,3],[505,4,523,4],[505,5,523,5],[511,12,514,12],[524,0,542,0],[524,1,542,1],[524,2,542,2],[524,3,542,3],[524,4,542,4],[524,5,542,5],[530,12,533,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：   惠州市2021年6月重点排污企业（废水重点）监督性监测结果（31家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠城区","连盟电子（惠阳）有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-05-17","总铬","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.019,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.04,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",38,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜",0.18,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",{"v":0.02,"d":"0.020"},1,"是","—","","6月公布    "]
[{"$nulls":6},"铝",1.62,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",1.05,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",27,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.95,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",16.8,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.36,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[2,"惠城区","惠州市圣丰线路板制造有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-05-19","总铬","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.02,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",26,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜",0.02,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",1,"是","—","","6月公布    "]
[{"$nulls":6},"铝",0.055,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.16,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",3.44,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",5.12,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.23,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.005,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[3,"惠城区","惠州市清源污水处理有限公司","处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-05-24","总氮",14.7,15,"是","—","","6月公布"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.16,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.83,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",10,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.4,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷",0.0006,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.07,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.14,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.39,5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"化学需氧量",14,40,"是","—",""]
[4,"惠东县","惠东县北控华基污水项目投资有限公司","处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-05-13","总氮",13.4,15,"是","—","","6月公布"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.42,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.46,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.7,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷",0.0009,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.08,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.81,5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"化学需氧量",17,40,"是","—",""]
[5,"大亚湾经济技术开发区","中海壳牌石油化工有限公司","处理设施排放口","广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2021-05-20","磷酸盐",0.03,0.5,"是","—",null,"6月公布"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"甲醛",0.21,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"挥发酚","0.01L",0.3,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）",null,"氨氮",0.58,8,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",27,60,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",8.26,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",5.1,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.56,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总有机碳",{"v":9,"d":"9.0"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.56,40,"是","—",""]
[6,"惠东县","惠东县建祥电子科技有限公司","废水处理设施出水口","—","2021-05-25","总铬","0.01L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.09,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",5,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L","—","—","—","","6月公布    "]
[{"$nulls":6},"铝",0.016,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.03,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.15,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.08,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.07,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[{"$nulls":3},"一类污染物含镍预处理后",null,null,"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.024,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[7,"惠东县","惠州市景钧五金制品厂","废水处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-05-20","总铬","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.008,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.21,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","4L",80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铝",{"v":0.05,"d":"0.050"},2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.06,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"是","—","","6月公布"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.53,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.11,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",9.47,1,"否",8.47]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.15,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":3},"一类污染物含镍预处理后",null,null,"总铬",0.04,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.676,0.5,"否",0.35]
[{"$nulls":3},"一类污染物含铬预处理后",null,null,"总铬",0.05,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.682,0.5,"否",0.36]
[8,"惠城区","惠州市正兴电子科技有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-05-19","总铬","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.1,"d":"7.10"},"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",82,80,"否",0.03,""]
[{"$nulls":6},"铜",0.22,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",1,"是","—","","6月公布    "]
[{"$nulls":6},"铝",0.561,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.32,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",16,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",10.1,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",32.4,20,"否",0.62]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.29,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[9,"惠城区","惠州市第四污水处理有限公司","处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-05-24","总氮",13.8,15,"是","—","","6月公布"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.41,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.63,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.2,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷",0.0007,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","1.6×104",1000,"否",{"v":15,"d":"15.0"}]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.11,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.35,5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"化学需氧量",9,40,"是","—",""]
[10,"惠东县","惠东县中鑫科技电路有限公司","废水处理设施出水口","—","2021-05-25","总铬","0.01L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.62,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",67,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"铜",0.14,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",0.015,"—","—","—","","6月公布    "]
[{"$nulls":6},"铝",3.16,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.14,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",32,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.15,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.66,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":1,"d":"1.00"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.006,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[11,"惠城区","惠州市和信达线路板有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-05-18","总铬","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.13,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",39,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜",0.39,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",0.011,1,"是","—","","6月公布    "]
[{"$nulls":6},"铝",0.016,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",{"v":0.1,"d":"0.10"},2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",12,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.86,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",7.25,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.29,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[12,"惠阳区","荣晖电子（惠州）有限公司","废水处理设施出水口","—","2021-05-26","总铬","0.01L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.014,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.45,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",0.021,"—","—","—","","6月公布    "]
[{"$nulls":6},"铝",0.088,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.03,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.22,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.14,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.63,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[13,"惠东县","惠东县永恒电镀厂","废水处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-05-26","总铬","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.026,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.82,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",17,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铝",0.121,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.05,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—","","6月公布"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.2,"d":"0.20"},15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",0.92,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.96,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.013,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.011,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":3},"一类污染物含镍预处理后",null,null,"总铬",0.29,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬",0.205,0.1,"否",1.05]
[{"$nulls":6},"镍",{"v":2.9,"d":"2.90"},0.5,"否",{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"一类污染物含铬预处理后",null,null,"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[14,"惠阳区","惠州市东方地毯生产有限公司","处理设施排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）、广东省地方标准《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）","2021-05-27","pH值（无量纲）",7.09,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",9,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",1.9,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.15,{"v":8,"d":"8.0"},"是","—",null,"6月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",5.65,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.04,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度",2,40,"是","—"]
[15,"惠东县","惠东县稔山污水处理有限公司","废水处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-05-17","总氮",8.18,15,"是","—","","6月公布"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.44,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.45,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.4,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷",0.0008,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",20,1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.05,5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"化学需氧量",13,40,"是","—",""]
[16,"博罗县","博罗县鑫兴达信水务有限公司","处理设施出水口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-05-19","色度（倍）",2,30,"是","—",null,"6月公布"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.55,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",1.5,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",9.57,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",0.0008,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）","0.05L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",80,10000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.13,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.83,0.5,"否",0.66]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"化学需氧量",7,40,"是","—"]
[17,"博罗县","博罗县城污水处理有限公司","处理设施处理后出水口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-05-19","色度（倍）",2,30,"是","—",null,"6月公布"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.48,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",0.9,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",9.24,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",0.0009,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）","0.05L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","1.80×104",1000,"否",{"v":17,"d":"17.0"}]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",10,10,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）",null,"氨氮",0.22,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.56,0.4,"否",{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",4,40,"是","—"]
[18,"惠东县","惠州首创水务有限公司","废水处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-05-18","总氮",12.4,15,"是","—","","6月公布"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",8.38,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",5.6,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷",0.0008,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.07,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.38,5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"化学需氧量",30,40,"是","—",""]
[19,"惠东县","惠东县鸿运昇染厂","处理设施出水口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-05-20","pH值（无量纲）",7.13,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",5,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":1,"d":"1.0"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.07,10,"是","—",null,"6月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",0.91,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体",51,"—","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度",2,40,"是","—"]
[20,"龙门县","龙门县西林水质净化有限公司","处理设施出水口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-05-28","总氮",{"v":7.4,"d":"7.40"},15,"是","—","","6月公布"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.48,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":6.4,"d":"6.40"},"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",1.4,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷",{"v":0.003,"d":"0.0030"},0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.3,"d":"0.30"},5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"化学需氧量",7,40,"是","—",""]
[21,"大亚湾经济技术开发区","惠州大亚湾绿科水质净化有限公司","处理设施出水口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-05-20","总氮",7.63,15,"是","—","","6月公布"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.16,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.89,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",10,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",1.6,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷",0.0007,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.06,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.07,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.16,5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"化学需氧量",7,40,"是","—",""]
[22,"大亚湾经济技术开发区","惠州大亚湾绿科第六水质净化有限公司","处理设施出水口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-05-20","总氮",8.66,15,"是","—","","6月公布"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.18,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.91,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",1.6,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷",0.0009,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.06,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.19,5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"化学需氧量",8,40,"是","—",""]
[23,"大亚湾经济技术开发区","惠州大亚湾英绿环境工程有限公司","处理设施出水口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-05-20","总氮",14.1,15,"是","—","","6月公布"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.98,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",12,10,"否",{"v":0.2,"d":"0.20"},""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.5,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷",0.0008,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",20,1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.07,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）",null,"总磷",0.09,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",12.4,2,"否",{"v":5.2,"d":"5.20"},""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",13,40,"是","—",""]
[24,"惠东县","惠东县平海污水处理有限公司","处理设施出水口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-05-19","色度（倍）",2,30,"是","—",null,"6月公布"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.62,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",1.9,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":9.1,"d":"9.10"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",0.0007,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）","0.05L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","2.40×104",10000,"否",{"v":1.4,"d":"1.40"}]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",13,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.85,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.19,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"化学需氧量",9,40,"是","—"]
[25,"惠阳区","伯恩光学（惠州）有限公司","废水处理设施出水口","—","2021-05-27","五日生化需氧量",4.9,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"氯化物",34.82,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.06,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.91,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",24,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",1.59,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"锰",0.119,"—","—","—","","6月公布    "]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.64,"—","—","—"]
[26,"惠阳区","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-06-08","总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",{"v":0.02,"d":"0.020"},0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.07L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—","","6月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",67,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",0.029,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.023,0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.19,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",13,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.691,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",7.05,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.37,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":7.7,"d":"7.70"},10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"银","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.866,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[27,"惠阳区","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-06-10","总铬",0.011,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬",0.007,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",{"v":0.06,"d":"0.060"},0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值",{"v":7,"d":"7.0"},"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",16,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",0.207,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","","6月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.008,0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.18,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":1.5,"d":"1.50"},15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",11.7,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":0.8,"d":"0.800"},10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[28,"惠阳区","伯恩精密（惠州）有限公司","废水排放口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2021-06-03","pH值（无量纲）",6.9,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,60,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准",null,"化学需氧量",11,40,"是","—",null,"6月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.3,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.364,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.16,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.13,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准",null,"总氮",{"v":5.5,"d":"5.50"},15,"是","—"]
[29,"惠阳区","胜宏科技（惠州）股份有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2新建项目水污染物排放限值","2021-06-03","总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.034,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.07L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.8,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.3,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",{"v":0.02,"d":"0.020"},{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",null,"6月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.016,0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.08,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"银","0.02L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铝",0.227,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":4},"《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准",null,"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2新建项目水污染物排放限值的200%",null,"化学需氧量",57,100,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",11,60,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",7.61,16,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":15,"d":"15.0"},30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.12,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":0.75,"d":"0.750"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.07,{"v":4,"d":"4.0"},"是","—",""]
[30,"惠州市","惠州市旭升电镀厂有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1珠三角标准\n","2021-05-26","pH值（无量纲）",8.12,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","4L",80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.08,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.95,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.89,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.55,10,"是","—",null,"6月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.002,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.028,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.04,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.016,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.02,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.029,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[31,"惠州市","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1珠三角标准","2021-05-26","pH值（无量纲）",8.02,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",19,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.06,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",9.66,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",5.24,10,"是","—",null,"6月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"氰化物","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.027,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.04,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.052,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.06,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬",0.1,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.383,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.076,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]