{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气监测数据审核表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气监测数据审核表","index":0,"n_rows":8,"n_cols":12,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,5,6],[3,11,5,11],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,11,7,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件5:             惠州市 2021年6月固定源废气挥发性有机物监督性监测数据报表（2家）"]
["序号","企业名称","所在县区","执行标准名称及编号","执行标准中表几要求","监测日期","监测点位/断面名称","监测因子","实测浓度(mg/m3)","标准限值(mg/m3)","是否达标"]
[]
[1,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","惠阳区　","广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）　","丝网印刷第Ⅱ时段有组织排放监控浓度限值","2021.06.25","废气（涂布车间）排放口DA039","苯　",0.053,1,null,"6月公布   惠阳监测站"]
[{"$nulls":7},"甲苯与二甲苯合计",0.164,15]
[{"$nulls":7},"总VOCs",0.462,120]
[2,"恒昌涂料（惠阳）有限公司","惠阳区　","国家标准《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）","苯执行表1中大气污染物排放限值、非甲烷总烃执行表2中大气污染物排放限值","2021.05.27","废气排放口FQ-HY18786","苯　",0.08,1,"是","6月公布  惠阳监测站"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃　",6.01,60,"是"]