{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":566,"n_cols":13,"rows_kept":566,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,18,0],[2,1,18,1],[2,2,18,2],[2,3,18,3],[2,4,12,4],[2,5,18,5],[5,12,12,12],[13,4,18,4],[19,0,34,0],[19,1,34,1],[19,2,34,2],[19,3,34,3],[19,4,28,4],[19,5,34,5],[22,12,28,12],[29,4,34,4],[35,0,51,0],[35,1,51,1],[35,2,51,2],[35,3,51,3],[35,4,50,4],[35,5,51,5],[41,12,43,12],[52,0,85,0],[52,1,85,1],[52,2,85,2],[52,3,71,3],[52,4,85,4],[52,5,85,5],[63,12,64,12],[65,12,72,12],[72,3,78,3],[79,3,85,3],[86,0,104,0],[86,1,104,1],[86,2,104,2],[86,3,104,3],[86,4,96,4],[86,5,104,5],[89,12,100,12],[97,4,104,4],[105,0,114,0],[105,1,114,1],[105,2,114,2],[105,3,114,3],[105,4,114,4],[105,5,114,5],[108,12,110,12],[115,0,132,0],[115,1,132,1],[115,2,132,2],[115,3,132,3],[115,4,129,4],[115,5,132,5],[115,12,132,12],[130,4,131,4],[133,0,140,0],[133,1,140,1],[133,2,140,2],[133,3,140,3],[133,4,140,4],[133,5,140,5],[136,12,138,12],[141,0,147,0],[141,1,147,1],[141,2,147,2],[141,3,147,3],[141,4,147,4],[141,5,147,5],[148,0,164,0],[148,1,164,1],[148,2,164,2],[148,3,164,3],[148,4,163,4],[148,5,164,5],[148,12,164,12],[165,0,181,0],[165,1,181,1],[165,2,181,2],[165,3,181,3],[165,4,180,4],[165,5,181,5],[165,12,181,12],[182,0,202,0],[182,1,202,1],[182,2,202,2],[182,3,196,3],[182,4,202,4],[182,5,202,5],[188,12,189,12],[190,12,197,12],[197,3,199,3],[200,3,202,3],[203,0,213,0],[203,1,213,1],[203,2,213,2],[203,3,213,3],[203,4,212,4],[203,5,213,5],[206,12,209,12],[214,0,225,0],[214,1,225,1],[214,2,225,2],[214,3,225,3],[214,4,225,4],[214,5,225,5],[217,12,220,12],[226,0,237,0],[226,1,237,1],[226,2,237,2],[226,3,237,3],[226,4,237,4],[226,5,237,5],[238,0,256,0],[238,1,256,1],[238,2,256,2],[238,3,256,3],[238,4,256,4],[238,5,256,5],[257,0,275,0],[257,1,275,1],[257,2,275,2],[257,3,275,3],[257,4,275,4],[257,5,275,5],[276,0,284,0],[276,1,284,1],[276,2,284,2],[276,3,284,3],[276,4,283,4],[276,5,284,5],[279,12,282,12],[285,0,298,0],[285,1,298,1],[285,2,298,2],[285,3,298,3],[285,4,289,4],[285,5,298,5],[288,12,293,12],[290,4,298,4],[299,0,310,0],[299,1,310,1],[299,2,310,2],[299,3,310,3],[299,4,310,4],[299,5,310,5],[311,0,330,0],[311,1,330,1],[311,2,330,2],[311,3,330,3],[311,4,330,4],[311,5,330,5],[319,12,321,12],[331,0,339,0],[331,1,339,1],[331,2,339,2],[331,3,339,3],[331,4,332,4],[331,5,339,5],[333,4,335,4],[336,4,339,4],[336,12,337,12],[340,0,349,0],[340,1,349,1],[340,2,349,2],[340,3,349,3],[340,4,349,4],[340,5,349,5],[343,12,346,12],[350,0,369,0],[350,1,369,1],[350,2,369,2],[350,3,369,3],[350,4,369,4],[350,5,369,5],[358,12,360,12],[370,0,389,0],[370,1,389,1],[370,2,389,2],[370,3,389,3],[370,4,389,4],[370,5,389,5],[378,12,380,12],[390,0,397,0],[390,1,397,1],[390,2,397,2],[390,3,397,3],[390,4,397,4],[390,5,397,5],[392,12,394,12],[398,0,406,0],[398,1,406,1],[398,2,406,2],[398,3,406,3],[398,4,406,4],[398,5,406,5],[401,12,404,12],[407,0,423,0],[407,1,423,1],[407,2,423,2],[407,3,423,3],[407,4,423,4],[407,5,423,5],[413,12,416,12],[424,0,426,0],[424,1,426,1],[424,2,426,2],[424,3,426,3],[424,4,426,4],[424,5,426,5],[425,12,426,12],[427,0,429,0],[427,1,429,1],[427,2,429,2],[427,3,429,3],[427,4,429,4],[427,5,429,5],[428,12,429,12],[430,0,448,0],[430,1,448,1],[430,2,448,2],[430,3,448,3],[430,4,448,4],[430,5,448,5],[437,12,440,12],[449,0,467,0],[449,1,467,1],[449,2,467,2],[449,3,467,3],[449,4,467,4],[449,5,467,5],[456,12,459,12],[468,0,478,0],[468,1,478,1],[468,2,478,2],[468,3,478,3],[468,4,476,4],[468,5,478,5],[472,12,474,12],[477,4,478,4],[479,0,489,0],[479,1,489,1],[479,2,489,2],[479,3,489,3],[479,4,487,4],[479,5,489,5],[482,12,486,12],[488,4,489,4],[490,0,500,0],[490,1,500,1],[490,2,500,2],[490,3,500,3],[490,4,498,4],[490,5,500,5],[494,12,497,12],[499,4,500,4],[501,0,508,0],[501,1,508,1],[501,2,508,2],[501,3,508,3],[501,5,508,5],[502,4,508,4],[502,12,505,12],[509,0,527,0],[509,1,527,1],[509,2,527,2],[509,3,527,3],[509,4,527,4],[509,5,527,5],[516,12,519,12],[528,0,546,0],[528,1,546,1],[528,2,546,2],[528,3,546,3],[528,4,546,4],[528,5,546,5],[534,12,538,12],[547,0,565,0],[547,1,565,1],[547,2,565,2],[547,3,565,3],[547,4,565,4],[547,5,565,5],[554,12,557,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：   惠州市2021年7月重点排污企业（废水重点）监督性监测结果（39家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"博罗县","健荣针织染整（惠州）有限公司","处理设施出水口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-06-16","pH值（无量纲）",8.45,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",13,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":3,"d":"3.0"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.11,10,"是","—",null,"7月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",5.79,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",13,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锑",0.00409,{"v":0.1,"d":"0.10"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体",998,"—","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",2,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.87,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",0.0004,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",1,"是","—"]
[2,"博罗县","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","处理设施出水口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-06-09","pH值（无量纲）",7.31,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",158,80,"否",0.98]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",26.6,20,"否",0.33]
[{"$nulls":6},"氨氮",4.38,10,"是","—",null,"7月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",7.96,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物",{"v":0.03,"d":"0.030"},0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",23,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.34,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锑",0.0699,{"v":0.1,"d":"0.10"},"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",4,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":1.4,"d":"1.40"},10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",0.0005,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",1,"是","—"]
[3,"惠城区","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-06-23","总铬","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.14,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","4L",80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",{"v":0.01,"d":"0.010"},1,"是","—","","7月公布    "]
[{"$nulls":6},"铝",0.014,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.02,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",0.52,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.06,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氨氮",0.25,10,"是","—"]
[4,"博罗县","惠州市鸿润五金家具有限公司","废水处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-06-09","总铬","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",8.46,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铝",0.036,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.06,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—","","7月公布"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.29,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.18,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.13,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":3},"一类污染物含镍预处理后",null,null,"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":3},"一类污染物含铬预处理后",null,null,"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[5,"博罗县","博罗县九潭天羽漂染有限公司","处理设施出水口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-06-07","pH值（无量纲）",8.14,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",24,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",5.4,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",3.29,10,"是","—",null,"7月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",9.46,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锑",{"v":0.0009,"d":"0.00090"},{"v":0.1,"d":"0.10"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体","1.34×103","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",4,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"挥发酚","0.01L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.13,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷","0.0003L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",1,"是","—"]
[6,"惠城区","惠州市百明珲精密部件有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-06-11","镍",0.009,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.97,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.15,2,"是","—","","7月公布"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.29,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.97,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.09,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[7,"博罗县","博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司","处理设施处理后出水口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-06-09","色度（倍）",2,30,"是","—",null,"7月公布"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7,"d":"7.0"},"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":2,"d":"2.0"},10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.62,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",0.0008,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.07,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.09,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,10,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）",null,"氨氮",{"v":0.5,"d":"0.50"},2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"化学需氧量",9,40,"是","—"]
[8,"惠东县","惠东县西拓食品有限公司","废水排放口","《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级标准","2021-06-03","悬浮物",70,400,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.83,"6～8.5","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",240,500,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":53,"d":"53.0"},300,"是","—","","7月公布"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.09,60,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",228,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总大肠菌群(MPN/L)","2.0×105","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"磷酸盐",{"v":29,"d":"29.0"},"—","—","—"]
[9,"惠东县","惠东县东进保鲜肉类有限公司","废水排放口","《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）","2021-06-03","悬浮物",22,400,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":8.7,"d":"8.70"},"6～8.5","否","偏碱0.20个单位",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",52,500,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",11.5,300,"是","—","","7月公布"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.12,60,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",9.97,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总大肠菌群(MPN/L)","1.7×104","—","—","—"]
[10,"惠城区","惠州市广业环保有限公司","处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-06-08","总氮",14.9,15,"是","—","","7月公布"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.39,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.77,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.4,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷",0.0013,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）",630,1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.06,5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"化学需氧量",15,40,"是","—",""]
[11,"惠城区","惠州市康达晟水务有限公司","处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-06-07","总氮",10.9,15,"是","—","","7月公布"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.18,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.67,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.4,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",16,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷",0.0005,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.05,5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"化学需氧量",11,40,"是","—",""]
[12,"惠东县","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-06-03","总铬","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",8.07,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铝",{"v":0.06,"d":"0.060"},2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.29,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—","","7月公布"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.08,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.58,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.14,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":3},"一类污染物含镍预处理后",null,null,"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬",0.011,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.026,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":3},"一类污染物含铬预处理后",null,null,"总铬",0.06,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.008,0.5,"是","—"]
[13,"博罗县","博罗县桦阳环保有限公司","处理设施出水口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-06-07","pH值（无量纲）",7.61,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",27,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",5.7,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.52,10,"是","—",null,"7月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",9.68,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.22,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",2,40,"是","—"]
[14,"惠城区","惠州南旋毛织厂有限公司","处理设施出水口","—","2021-06-10","pH值（无量纲）",7.28,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",31,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",7.1,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.06,"—","—","—",null,"7月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",7.88,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.28,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑","0.00015L","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",8,"—","—","—"]
[15,"惠城区","惠州市大骏工贸有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-06-15","总铬","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.052,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.49,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",0.015,1,"是","—","","7月公布    "]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",2.39,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.09,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.08,15,"是","—"]
[16,"惠城区","惠州奔达电子有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-06-15","总铬","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.011,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.1,"d":"7.10"},"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",17,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜",0.01,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",0.021,1,"是","—","","7月公布    "]
[{"$nulls":6},"悬浮物",25,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",19.5,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.16,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.01,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",{"v":1.8,"d":"1.80"},2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",{"v":0.8,"d":"0.80"},2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.84,15,"是","—"]
[17,"惠城区","惠州德贝辰电子有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-06-11","总铬",0.01,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.044,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.62,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",8,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",1,"是","—","","7月公布    "]
[{"$nulls":6},"悬浮物",12,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",0.94,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",5.76,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.225,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.28,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.1,"d":"0.10"},15,"是","—"]
[18,"惠城区","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","处理设施出水口","《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005）","2021-06-15","pH值（无量纲）",7.25,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",32,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":7,"d":"7.0"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.24,15,"是","—",null,"7月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",17.3,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.48,3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体","1.00×103","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",13,70,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",2,50,"是","—"]
[19,"仲恺","广东科士达工业科技有限公司","处理设施出水口","《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）","2021-06-15","pH值（无量纲）",6.44,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.35,2,"是","—",null,"7月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.48,40,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"化学需氧量",27,90,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.65,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷","0.0003L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.042,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",1.39,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",15,60,"是","—"]
[20,"仲恺区","惠州美锐电子科技有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2现有项目水污染物排放限值","2021-06-28","氨氮",0.52,8,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.16,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",35,50,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜",0.03,0.3,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.021,0.1,"是","—","","7月公布    "]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",8.14,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.34,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[21,"仲恺区","惠阳钰原工业有限公司","废水排放口","—","2021-06-30","总铬","0.01L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.91,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",5,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L","—","—","—","","7月公布    "]
[{"$nulls":6},"总铝",{"v":0.07,"d":"0.070"},"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.07,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":2.6,"d":"2.60"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.45,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.29,"—","—","—"]
[22,"仲恺区","惠州市肉联厂有限公司","废水排放口","《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3一级标准","2021-06-30","总氮",11.1,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.91,"6～8.5","是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）",null,"化学需氧量",15,50,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":5,"d":"5.0"},"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准",null,"五日生化需氧量",3.5,20,"是","—","","7月公布"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",10,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总大肠菌群(MPN/L)","9.4×103",3000,"否",2.13]
[23,"仲恺区","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）","2021-06-30","氨氮",1.05,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.56,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",17,160,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜",0.07,0.5,"是","—","","7月公布"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,60,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":15,"d":"15.0"},40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.19,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.32,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",4,"是","—"]
[24,"仲恺区","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","—","2021-06-30","总铬",0.06,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬",0.058,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.009,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.76,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",56,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"铜",0.09,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L","—","—","—","","7月公布    "]
[{"$nulls":6},"总铝",0.306,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.34,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",16,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",9.06,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.52,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",9e-05,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.47,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.008,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.3,"d":"0.30"},"—","—","—"]
[25,"仲恺区","惠阳源高电器有限公司","废水排放口","—","2021-06-30","总铬",0.03,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬",0.026,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.88,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",0.014,"—","—","—","","7月公布    "]
[{"$nulls":6},"总铝",{"v":0.21,"d":"0.210"},"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.04,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",14,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",5.43,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",8e-05,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.75,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.048,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.79,"—","—","—"]
[26,"仲恺区","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水处理设施出水口","—","2021-06-28","悬浮物",10,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体",924,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.71,"—","—","—","","7月公布"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",16,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.22,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.09,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"挥发酚","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[27,"仲恺区","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","废水排放口","《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级标准","2021-06-30","悬浮物",19,400,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.47,"6～8.5","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",61,500,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",13.3,300,"是","—","","7月公布"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.11,60,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",49.8,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",43.8,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总大肠菌群(MPN/L)","3.3×106","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",8.11,"—","—","—"]
[28,"惠阳区","惠阳伊华时尚首饰有限公司","排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-06-28","六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",17,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",0.011,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—","","7月公布     惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"铁","0.01L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值",7.1,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.126,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",3.29,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.39,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.732,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"银","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.027,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[29,"大亚湾经济技术开发区","惠州大亚湾石化工业区发展集团有限公司（淡澳河水质提升服务项目）","处理设施出口","《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)V类标准","2021-07-12","化学需氧量",{"v":14,"d":"14.00"},40,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.505,2,"是","—","","7月公布     大亚湾监测站"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.05,"d":"0.1"},0.4,"是","—",""]
[30,"大亚湾经济技术开发区","惠州大亚湾石化工业区发展集团有限公司（大亚湾滨海公园水污染治理服务项目）","处理设施出口","《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)V类标准","2021-07-12","化学需氧量",12,40,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.439,2,"是","—","","7月公布     大亚湾监测站"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,0.4,"是","—",""]
[31,"惠州市","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2021-06-29","pH值（无量纲）",6.5,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",4,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.1,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",0.28,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.31,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.002,0.2,"是","—",null,"7月公布            惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"铜","0.001L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁","0.01L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝","0.009L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.013,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[32,"惠州市","广东骏亚电子科技股份有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2021-06-29","pH值（无量纲）",7.49,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",23,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.6,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.36,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.7,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.01,0.2,"是","—",null,"7月公布            惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"铜",0.046,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.58,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.554,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.014,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[33,"惠州市","利得服装染整（惠州）有限公司（惠州市梅纺工业区生产废水集中处理站）\n","处理设施出口","国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值直接排放标准","2021-06-29","pH值（无量纲）",8.25,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",5,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":1,"d":"1.0"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.28,10,"是","—",null,"7月公布            惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.52,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度(倍）",2,50,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表1现有企业水污染物排放浓度限值标准",null,"六价铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[34,"惠州市","惠州市中川力天绳带有限公司（惠州市梅\n纺工业区生产废水集中处理站）\n","处理设施出口","国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值直接排放标准","2021-06-29","pH值（无量纲）",8.25,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",5,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":1,"d":"1.0"},20,"是","—",null,"7月公布            惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.28,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.52,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度(倍）",2,50,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表1现有企业水污染物排放浓度限值标准",null,"六价铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[35,"惠州市","惠州市新嘉利纺织有限公司（惠州市梅\n纺工业区生产废水集中处理站）\n","处理设施出口","国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值直接排放标准","2021-06-29","pH值（无量纲）",8.25,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",5,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":1,"d":"1.0"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.28,10,"是","—",null,"7月公布            惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.52,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度(倍）",2,50,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表1现有企业水污染物排放浓度限值标准",null,"六价铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[36,"惠州市","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一、二期）","处理设施出口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准\n","2021-07-05","pH值（无量纲）",7.32,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":4},"梅湖水质净化中心一、二期工程项目特许经营权协议补充协议中规定的标准",null,"悬浮物","4L",8.8,"是","—",null,"7月公布            惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",8,19.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",1.6,9.8,"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.09,4.9,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",7.29,13.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.19,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","20L",1000,"是","—"]
[37,"惠州市","惠州市正兴电子科技有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2021-07-14","pH值（无量纲）",7.34,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",7.06,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",12.7,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.51,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.001,0.2,"是","—",null,"7月公布            惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"铜",0.07,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.36,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.06L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.03L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.009L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.248,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.018,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[38,"惠州市","惠州市百明珲精密部件有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2021-07-14","pH值（无量纲）",7.14,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",9,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.26,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",5.09,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.74,10,"是","—",null,"7月公布            惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.006,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.001L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.32,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.023,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.019,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[39,"惠州市","惠州市圣丰线路板制造有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2021-07-12","pH值（无量纲）",7.32,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","4L",80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.55,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.34,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.45,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.003,0.2,"是","—",null,"7月公布            惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"铜","0.001L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.05,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝","0.009L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]