{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":261,"n_cols":13,"rows_kept":261,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,9,0],[2,1,9,1],[2,2,9,2],[2,3,9,3],[2,4,9,4],[2,5,9,5],[4,12,6,12],[10,0,27,0],[10,1,27,1],[10,2,27,2],[10,3,27,3],[10,4,24,4],[10,5,27,5],[10,12,27,12],[25,4,27,4],[28,0,37,0],[28,1,37,1],[28,2,37,2],[28,3,37,3],[28,4,36,4],[28,5,37,5],[31,12,34,12],[38,0,48,0],[38,1,48,1],[38,2,48,2],[38,3,48,3],[38,4,47,4],[38,5,48,5],[41,12,44,12],[49,0,68,0],[49,1,68,1],[49,2,68,2],[49,3,68,3],[49,4,67,4],[49,5,68,5],[58,12,60,12],[69,0,88,0],[69,1,88,1],[69,2,88,2],[69,3,88,3],[69,4,88,4],[69,5,88,5],[78,12,80,12],[89,0,100,0],[89,1,100,1],[89,2,100,2],[89,3,100,3],[89,4,99,4],[89,5,100,5],[92,12,96,12],[101,0,110,0],[101,1,110,1],[101,2,110,2],[101,3,110,3],[101,4,109,4],[101,5,110,5],[104,12,107,12],[111,0,129,0],[111,1,129,1],[111,2,129,2],[111,3,123,3],[111,4,122,4],[111,5,129,5],[114,12,125,12],[124,3,129,3],[124,4,129,4],[130,0,135,0],[130,1,135,1],[130,2,135,2],[130,3,135,3],[130,4,134,4],[130,5,135,5],[131,12,134,12],[136,0,153,0],[136,1,153,1],[136,2,153,2],[136,3,153,3],[136,4,150,4],[136,5,153,5],[136,12,153,12],[151,4,153,4],[154,0,171,0],[154,1,171,1],[154,2,171,2],[154,3,171,3],[154,4,168,4],[154,5,171,5],[154,12,171,12],[169,4,171,4],[172,0,182,0],[172,1,182,1],[172,2,182,2],[172,3,182,3],[172,4,182,4],[172,5,182,5],[175,12,178,12],[183,0,214,0],[183,1,214,1],[183,2,214,2],[183,3,202,3],[183,4,200,4],[183,5,214,5],[191,12,201,12],[201,4,202,4],[203,3,208,3],[203,4,208,4],[209,3,214,3],[209,4,214,4],[215,0,232,0],[215,1,232,1],[215,2,232,2],[215,3,232,3],[215,4,229,4],[215,5,232,5],[215,12,232,12],[230,4,232,4],[233,0,242,0],[233,1,242,1],[233,2,242,2],[233,3,242,3],[233,4,241,4],[233,5,242,5],[236,12,239,12],[243,0,260,0],[243,1,260,1],[243,2,260,2],[243,3,260,3],[243,4,257,4],[243,5,260,5],[243,12,260,12],[258,4,260,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：         惠州市2021年10月重点排污企业（废水重点）监督性监测结果（17家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"博罗县","博罗县惠盛纸业有限公司","废水排放口","《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）","2021-09-01","悬浮物",7,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.22,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",18,50,"是","—","","10月公布    "]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,50,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.9,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,0.8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.91,12,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.12,5,"是","—"]
[2,"惠阳区","惠州市同方水务有限公司新圩镇长布污水处理厂","处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-09-13","总氮",10.4,15,"是","—","","10月公布"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.04,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.8,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",8,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷",{"v":0.001,"d":"0.0010"},0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.07,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）",null,"总磷",0.18,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.05,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,40,"是","—",""]
[3,"博罗县","博罗五达纺织印染有限公司","处理设施出水口","《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-08-31","pH值（无量纲）",7.47,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",25,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",5.4,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",5.58,10,"是","—",null,"10月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",20.5,15,"否",0.37]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",13,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.65,1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",16,40,"是","—"]
[4,"博罗县","惠州新泰美纺织有限公司","处理设施出水口","《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-08-25","pH值（无量纲）",7.76,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",48,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",10.4,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":3.1,"d":"3.10"},10,"是","—",null,"10月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",14.4,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体","1.36×103","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.19,"不得检出","否","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",8,40,"是","—"]
[5,"惠阳区","惠州市永隆电路有限公司","设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-08-27","pH值（无量纲）",7.12,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",78,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.094,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",35,30,"否",0.17,"","10月公布    "]
[{"$nulls":6},"总氮",19.9,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.14,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",2.87,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.015,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.268,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",1.85,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氨氮",16.4,10,"否",0.64]
[6,"博罗县","惠州东和数码科技有限公司","设施出水口",null,"2021-09-14","pH值（无量纲）",7.79,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",18,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",{"v":0.03,"d":"0.030"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.02,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,"—","—","—","","10月公布    "]
[{"$nulls":6},"总氮",2.24,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.09,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.236,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.015,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",1.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.19,"—","—","—"]
[7,"博罗县","惠州建亿织造有限公司","处理设施出水口","《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-09-16","pH值（无量纲）",7.29,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",21,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",4.7,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.59,10,"是","—",null,"10月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.19,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",14,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锑",0.00305,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",8,40,"是","—"]
[8,"博罗县","金利兴（惠州）制衣有限公司","处理设施出水口","《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-08-31","pH值（无量纲）",8.18,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","4L",80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","0.5L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.21,10,"是","—",null,"10月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",0.79,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",2,40,"是","—"]
[9,"博罗县","申泰电子(惠州)有限公司","设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-09-16","pH值（无量纲）",7.92,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",13,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"是","—","","10月公布    "]
[{"$nulls":6},"总氮",15.7,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.45,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.149,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",{"v":0.05,"d":"0.050"},0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.01,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氨氮",1.32,10,"是","—"]
[{"$nulls":3},"一类污染物含镍预处理后","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值",null,"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.129,0.5,"是","—"]
[10,"惠阳区","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","处理设施出水口","《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）","2021-09-24","pH值（无量纲）",7.15,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",7,30,"是","—",null,"10月公布"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",1.5,6,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.17,1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,0.3,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"悬浮物",7,60,"是","—"]
[11,"仲恺","惠州市第六污水处理有限公司","处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-09-22","总氮",9.66,15,"是","—","","10月公布"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.62,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",4.1,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷","0.0003L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）",null,"总磷",0.08,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.12,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",18,40,"是","—",""]
[12,"惠阳区","惠州市长润沃达水质净化有限公司","处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-09-13","总氮",7.58,15,"是","—","","10月公布"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.82,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.8,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷",0.0003,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.09,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类",null,"总磷",0.05,0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.07,1.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,30,"是","—",""]
[13,"博罗县","博罗县锦湾织造有限公司","处理设施出水口","《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-09-14","pH值（无量纲）",7.52,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",50,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",10.9,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",4.73,10,"是","—",null,"10月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.05,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",17,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锑",0.0187,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.24,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",8,50,"是","—"]
[14,"博罗县","惠州金茂源环保科技有限公司","设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）","2021-09-13","pH值（无量纲）",7.52,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":1.4,"d":"1.40"},8,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞",0.00016,0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体",6880,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,30,"是","—","","10月公布    "]
[{"$nulls":6},"总氮",11.3,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.11,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",4.16,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.009,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.375,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.044,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.06,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类",null,"化学需氧量",20,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":3},"一类污染物总镍排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）",null,"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":3},"一类污染物总铬排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）",null,"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[15,"仲恺","惠州市叡赛科水质净化有限公司","处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-09-23","总氮",{"v":6.9,"d":"6.90"},15,"是","—","","10月公布"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.49,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.8,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",3,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷",0.0006,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）",null,"总磷",0.16,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.46,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",16,40,"是","—",""]
[16,"博罗县","博罗石湾大兴漂染有限公司","处理设施出水口","《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-09-16","pH值（无量纲）",8.16,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",46,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",10.6,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.45,10,"是","—",null,"10月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.78,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.07,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.15,1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）","2L",40,"是","—"]
[17,"惠城区","惠州市恒源环保技术开发有限公司","处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-08-23","总氮",10.1,15,"是","—","","10月公布"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.38,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.3,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷",0.0003,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.05,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）",null,"总磷",0.08,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.19,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,40,"是","—",""]