{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":52,"n_cols":13,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,11,0],[2,1,11,1],[2,2,11,2],[2,3,11,3],[2,5,11,5],[3,4,11,4],[12,0,21,0],[12,1,21,1],[12,2,21,2],[12,3,21,3],[12,4,21,4],[12,5,21,5],[22,0,32,0],[22,1,32,1],[22,2,32,2],[22,3,32,3],[22,5,32,5],[23,4,32,4],[33,0,51,0],[33,1,51,1],[33,2,51,2],[33,3,51,3],[33,4,36,4],[33,5,51,5],[37,4,51,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：         惠州市2022年6月重点排污企业（废水重点）执法监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠阳区","惠州市惠阳区永信达科技电子有限公司","污水排放口（DW001）","《水污染排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段一级标准限值","2022-06-20","氨氮",2.79,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限制",null,"pH值(无量纲)",7.6,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",26,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.29,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.11,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—","7月公布"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.05L",10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[2,"惠阳区","伯恩光学（惠州）有限公司（8号污水站）","污水排放口（FS-002）","《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）表4第二时段一级标准限制","2022-06-21","pH值(无量纲)",6.9,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",17,90,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",1.01,"-","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.984,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":5,"d":"5.0"},"是","—","—","7月公布"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,60,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",6.2,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",{"v":5,"d":"5.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氯离子（Cl-）",63.4,"—","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"锰",{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[3,"惠阳区","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","污水排放口（WS-019）","《水污染排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段一级标准限值","2022-06-22","氨氮",0.458,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限制",null,"pH值(无量纲)",7.2,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.68,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.12,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","7月公布"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.015,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.07,0.5,"是","—","—"]
[4,"惠阳区","惠州康达英之皇水务有限公司","污水排放口（DW-001）","《淡水河、石马河流域水污染物排放限制》（DB44/2050-2017）表1中第二时段标准限值","2022-06-22","化学需氧量",19,40,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.478,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.19,0.4,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放限制》（GB18918-2002）表1中一级A标准和表2限值",null,"pH值(无量纲)",6.9,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",3,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",90,1000,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",7.3,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",9.32,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—","—","7月公布"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬",0.025,0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉",0.00025,0.01,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅",0.0155,0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.00022,0.001,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"砷",0.0013,0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"烷基汞","未检出","不得检出","是","—","—"]