{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["附件3"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"附件3","index":0,"n_rows":12,"n_cols":15,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,4,0],[2,1,11,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,13,4,13],[2,14,4,14],[5,0,7,0],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,13,7,13],[5,14,7,14],[8,0,11,0],[8,2,11,2],[8,3,11,3],[8,4,11,4],[8,5,11,5],[8,13,11,13],[8,14,11,14]]}
["附件2：                惠州市2022年8月重点排污企业（废气重点）监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/m3）","折算浓度","实测浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因","废气流量（m3/h）","工况负荷(%)"]
[1,"大亚湾经济技术开发区","深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂","DA004废水站废气排放口","《制药工业大气污染物排放标准》（GB3823-2019)      《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993)","2022.6.29","非甲烷总烃","——",0.98,60,"是","—",null,20073,100]
[{"$nulls":6},"氨","——",1.5,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"臭气浓度","——",174,6000,"是","—"]
[2,null,"广东立邦长润发科技材料有限公司","DA003综合废气排放口","《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)","2022.8.3","非甲烷总烃","——",2.61,60,"是","—",null,1207,100]
[{"$nulls":6},"苯乙烯","——",0.02,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二甲苯","——",0.05,20,"是","—"]
[3,null,"广东惠州天然气发电有限公司","DA012-6#燃气轮机组废气","《火电厂大气污染源排放标准》(GB13223-2011)","2022.7.28","二氧化硫","3L","3L",35,"是","—","",1880558,100]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",24,31,50,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"烟尘","1L","1L",5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"烟气黑度","—",0,1,"是","—"]