{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["附件4 "],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"附件4 ","index":0,"n_rows":68,"n_cols":15,"rows_kept":68,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,19,0],[2,1,19,1],[2,2,19,2],[2,3,19,3],[2,4,18,4],[2,5,19,5],[2,13,19,13],[2,14,19,14],[20,0,37,0],[20,1,37,1],[20,2,37,2],[20,3,37,3],[20,4,33,4],[20,5,37,5],[20,13,37,13],[20,14,37,14],[34,4,37,4],[38,0,55,0],[38,1,55,1],[38,2,55,2],[38,3,55,3],[38,4,54,4],[38,5,55,5],[38,13,55,13],[38,14,55,14],[56,0,58,0],[56,1,67,1],[56,2,58,2],[56,3,58,3],[56,4,58,4],[56,5,58,5],[56,13,58,13],[56,14,58,14],[59,0,61,0],[59,2,61,2],[59,3,61,3],[59,4,61,4],[59,5,61,5],[59,13,61,13],[59,14,61,14],[62,0,64,0],[62,2,64,2],[62,3,64,3],[62,4,64,4],[62,5,64,5],[62,13,64,13],[62,14,64,14],[65,0,67,0],[65,2,67,2],[65,3,67,3],[65,4,67,4],[65,5,67,5],[65,13,67,13],[65,14,67,14]]}
["附件3：      惠州市2022年7月重点排污企业（污水处理厂）监督性监测结果表"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因","处理前污染物浓度","废水排放量（m3/h）","工况负荷\n(%)"]
[1,"大亚湾经济技术开发区","惠州大亚湾绿科第六水质净化有限公司","处理设施出口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A类标准","2022-07-07","总磷",0.06,0.5,"是","—","",1.26,null,100]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":4,"d":"4.00"},10,"是","—","",39]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",{"v":2,"d":"2.0"},30,"是","—","",2]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",1E-3,"是","—","","0.00004L"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—","","0.005L"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—","","0.004L"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—","","0.004L"]
[{"$nulls":6},"砷","0.0004L",0.1,"是","—","","0.0004L"]
[{"$nulls":6},"铅","0.03L",0.1,"是","—",null,"0.03L"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",4,10,"是","—",null,47]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数（个/L）",220,1000,"是","—","",5400000]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.139,{"v":5,"d":"5.0"},"是","—",null,7.4]
[{"$nulls":6},"总氮",1.42,15,"是","—",null,23.1]
[{"$nulls":6},"石油类",0.11,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",null,0.35]
[{"$nulls":6},"烷基汞","0.00003L","不得检出","是","—",null,"0.00003L"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",null,0.51]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）","0.05L",0.5,"是",null,null,0.99]
[{"$nulls":4},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）一级标准（第二时段）",null,"化学需氧量",12,40,"是","—",null,118]
[2,"大亚湾经济技术开发区","惠州大亚湾环境水务集团有限公司（第二水质净化厂）","处理设施出口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A类标准","2022-07-07","五日生化需氧量",3,10,"是","—","",40,null,100]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,30,"是","—","",2]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",1E-3,"是","—","","0.00004L"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—","","0.005L"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—","","0.004L"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—","","0.004L"]
[{"$nulls":6},"砷","0.0004L",0.1,"是","—","","0.0004L"]
[{"$nulls":6},"铅","0.03L",0.1,"是","—",null,"0.03L"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,10,"是","—",null,51]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数（个/L）",220,1000,"是","—","",9200000]
[{"$nulls":6},"总氮",3.85,15,"是","—",null,27.8]
[{"$nulls":6},"烷基汞","0.00003L","不得检出","是","—",null,"0.00003L"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",null,0.39]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）","0.05L",0.5,"是",null,null,0.85]
[{"$nulls":4},"淡水河、石马河流域水污染物排放标准DB44/2050-2017",null,"化学需氧量",13,40,"是","—",null,109]
[{"$nulls":6},"总磷",0.19,0.4,"是",null,null,1.34]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.652,2,"是",null,null,33.4]
[{"$nulls":6},"石油类",0.006,1,"是",null,null,0.28]
[3,"大亚湾经济技术开发区","惠州大亚湾环境水务集团有限公司（第三水质净化厂二期）","处理设施出口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A类标准","2022-07-05","总磷",0.17,0.5,"是","—","",1.62,null,100]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3,10,"是","—","",47]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,30,"是","—","",2]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",1E-3,"是","—","","0.00004L"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—","","0.005L"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—","","0.004L"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—","","0.004L"]
[{"$nulls":6},"砷","0.0004L",0.1,"是","—","","0.0004L"]
[{"$nulls":6},"铅","0.03L",0.1,"是","—",null,"0.03L"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",4,10,"是","—",null,62]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数（个/L）",110,1000,"是","—","",2200000]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.214,{"v":5,"d":"5.0"},"是","—",null,10]
[{"$nulls":6},"总氮",4.9,15,"是","—",null,26.3]
[{"$nulls":6},"石油类",0.2,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",null,0.21]
[{"$nulls":6},"烷基汞","0.00003L","不得检出","是","—",null,"0.00003L"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",null,0.26]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）","0.05L",0.5,"是",null,null,1.29]
[{"$nulls":4},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）一级标准（第二时段）",null,"化学需氧量",13,40,"是","—",null,121]
[4,"大亚湾经济技术开发区","惠州大亚湾石化工业区发展集团有限公司（淡澳河水质提升服务项目）","处理设施出口","《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)V类标准","2022-07-11","化学需氧量",{"v":13,"d":"13.00"},40,"是","—","",339,"—",100]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.125,2,"是","—","",21.7]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.06,"d":"0.1"},0.4,"是","—","",4.86]
[5,null,"惠州大亚湾石化工业区发展集团有限公司（大亚湾滨海公园水污染治理服务项目）","处理设施出口","《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)V类标准","2022-07-11","化学需氧量",35,40,"是","—","",76,"—",100]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":1.17,"d":"1.170"},2,"是","—","",15.7]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":2,"d":"2.00"},0.4,"是","—","",2]
[6,null,"广东正闳基础工程有限公司大亚湾区妈庙河水污染治理服务项目","处理设施出口","《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)V类标准","2022-07-11","化学需氧量",13,40,"是","—","",82,"—",100]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.148,2,"是","—","",15.6]
[{"$nulls":6},"总磷",0.14,0.4,"是","—","",2.51]
[7,null,"广东正闳基础工程有限公司大亚湾区响水河水污染治理服务项目","处理设施出口","《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)V类标准","2022-07-11","化学需氧量",14,40,"是","—","",52,"—",100]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.232,2,"是","—","",7.51]
[{"$nulls":6},"总磷",0.11,0.4,"是","—","",1.22]