{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["废气"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废气","index":0,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[6,0,9,0],[6,1,9,1],[6,2,9,2],[6,3,9,3],[6,4,9,4],[6,5,9,5],[7,8,8,8],[7,9,8,9],[10,0,12,0],[10,1,12,1],[10,2,12,2],[10,3,12,3],[10,4,12,4],[10,5,12,5],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5]]}
["惠城区2022年10月重点源废气监督性监测结果表（5家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/m3）","浓度(mg/m3)","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠州市","惠州市惠城区青边新型墙体材料有限公司\n","1#窑烟囱废气排放口（DA001）","《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013) 表2新建企业大气污染物排放限值最高允许排放浓度及《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620_2013）修改单","2022-09-15","氮氧化物",8,200,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",118,150,"是","—"]
[2,"惠州市","惠州市福马新型墙体材料有限公司","1#窑炉废气排放口（DA002）","《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013) 表2新建企业大气污染物排放限值最高允许排放浓度及《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620_2013）修改单","2022-09-15","氮氧化物",14,200,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",111,150,"是","—"]
[3,"惠州市","惠州市旭辉塑料彩印有限公司","1#有机废气排放口（DA001）","广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/ 815-2010）表2排放限值（第二时段）最高允许排放浓度","2022-09-13","苯","0.004L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"甲苯",0.013,"15（甲苯与二甲苯合计）","是","—"]
[{"$nulls":6},"二甲苯",0.015,null,null,"—"]
[{"$nulls":6},"总VOCs",101,120,"是"]
[4,"惠州市","惠州广惠能源有限公司\n","3#焚烧炉烟气排放口（DA002）","国家《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014中表4的排放限值","2022-09-14","一氧化碳","3L",100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",71,300,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","3L",100,"是","—"]
[5,"惠州市","惠州市新阳光建材有限公司\n","1#窑炉废气排放口（DA001）","《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013) 表2新建企业大气污染物排放限值最高允许排放浓度及《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620_2013）修改单","2022-09-28","氮氧化物",40,200,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",53,150,"是","—"]