{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":46,"n_cols":13,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,14,0],[2,1,14,1],[2,2,14,2],[2,3,14,3],[2,4,5,4],[2,5,14,5],[6,4,14,4],[15,0,26,0],[15,1,26,1],[15,2,26,2],[15,3,26,3],[15,5,26,5],[16,4,22,4],[23,4,26,4],[27,0,45,0],[27,1,45,1],[27,2,45,2],[27,3,45,3],[27,4,29,4],[27,5,45,5],[30,4,38,4],[39,4,45,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：         惠州市2022年10月重点排污企业（废水重点）执法监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠阳区","惠阳科惠工业科技有限公司","DW001 废水总排放口","《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类标准","2022-10-27","氨氮",0.247,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.13,0.4,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,40,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂",0.035,0.3,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表 3 限值",null,"pH值(无量纲)",7.6,"6-9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—","—","11月公布"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.28,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.17,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.05L",0.3,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.05L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.12,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[2,"惠阳区","伯恩高新科技（惠州）有限公司","DW008 废水总排放口","《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）标准限值","2022-10-27","pH值(无量纲)",7.8,"6.5-8.5","是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V 类标准",null,"化学需氧量",13,40,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",4.3,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.03,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—","11月公布"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,0.4,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.13,1.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表 2 的珠三角标准限值",null,"悬浮物",7,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":1.8,"d":"1.80"},15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.05L",0.3,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.05L",0.1,"是","—","—"]
[3,"惠阳区","惠州市同方水务有限公司经济开发区污水处理厂","DW001 废水总排放口 ","《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）中表 1 第二时段标准限值 ","2022-10-27","化学需氧量",12,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.54,"d":"0.540"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.22,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放限制》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值",null,"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",{"v":7,"d":"7.0"},"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",3,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",20,1000,"是","—",null,"11月公布"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",4.8,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",10.4,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放限制》（GB18918-2002）表2限值",null,"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.001L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.010L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞",{"v":0.0003,"d":"0.00030"},0.001,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",0.0007,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"烷基汞","未检出","不得检出","是","—"]