{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["光大水泥","华润","光华","塔牌"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"光大水泥","index":0,"n_rows":16,"n_cols":15,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,14,0],[2,1,14,1],[2,2,14,2],[2,3,8,3],[2,4,6,4],[2,5,8,5],[2,6,5,6],[2,7,14,7],[7,4,8,4],[7,6,8,6],[7,8,8,8],[7,9,8,9],[7,10,8,10],[7,11,8,11],[7,12,8,12],[7,13,8,13],[7,14,8,14],[9,3,14,3],[9,4,13,4],[9,5,14,5],[9,6,12,6],[15,0,15,7]]}
["龙门县区2022年12月国控企业污染源（废气重点）监督性监测结果（4家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","含氧量(%)","废气流量（单位：m3/h）","监测日期","监测项目名称（单位：mg/m3）","实测浓度","折算浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"龙门县","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑尾废气排口1#","国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013",8.5,634847,"2022-12-08","二氧化硫",50,44,100,"是","—",""]
[{"$nulls":8},"氮氧化物",{"v":126,"d":"126.0"},{"v":111,"d":"111.0"},320,"是","—",""]
[{"$nulls":8},"颗粒物",3.8,3.3,20,"是","—",""]
[{"$nulls":8},"氨",1.52,1.34,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},573882,null,"汞","9.7×10-5","8.5×10-5",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》DB44/818-2010",null,579445,null,"氟化物",0.51,0.45,3,"是","—"]
[]
[{"$nulls":3},"B线窑尾废气排口2#","国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013",9.4,673692,null,"二氧化硫",52,49,100,"是","—",""]
[{"$nulls":8},"氮氧化物",{"v":109,"d":"109.0"},{"v":103,"d":"103.0"},320,"是","—",""]
[{"$nulls":8},"汞","2.3×10-5","2.2×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":8},"氨",1.37,{"v":1.3,"d":"1.30"},10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},713622,null,"颗粒物",{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1.3,"d":"1.30"},20,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》DB44/818-2010",null,694218,null,"氟化物",0.54,0.51,3,"是","—"]
["注：本次所测项目委托广东惠利通检测技术有限公司监测,检出限“L”表示为未检出。"]

{"sheet":"华润","index":1,"n_rows":9,"n_cols":15,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,7,0],[2,1,7,1],[2,2,7,2],[2,3,7,3],[2,4,5,4],[2,5,7,5],[2,6,4,6],[2,7,7,7],[5,6,6,6],[6,4,7,4],[8,0,8,7]]}
["龙门县区2022年12月国控企业污染源（废气重点）监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","含氧量(%)","废气流量（单位：m3/h）","监测日期","监测项目名称（单位：mg/m3）","实测浓度","折算浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"龙门县","华润水泥（惠州）有限公司","水泥窑废气处理后排放口","国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013",12.6,353581,"2022-12-08","二氧化硫","3L","3L",100,"是","—",""]
[{"$nulls":8},"氮氧化物",157,206,320,"是","—",""]
[{"$nulls":8},"颗粒物",1.3,1.7,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},352291,null,"汞","2.71×10-4","3.55×10-5",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》DB44/818-2010",{"$nulls":3},"氨",1.35,1.77,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},351255,null,"氟化物",1.01,1.32,3,"是","—"]
["注：本次所测项目委托广东惠利通检测技术有限公司监测,检出限“L”表示为未检出。"]

{"sheet":"光华","index":2,"n_rows":15,"n_cols":15,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,13,0],[2,1,13,1],[2,2,13,2],[2,3,7,3],[2,4,4,4],[2,5,7,5],[2,6,3,6],[2,7,13,7],[5,4,7,4],[5,6,6,6],[8,3,13,3],[8,4,10,4],[8,5,13,5],[8,6,9,6],[10,6,11,6],[11,4,13,4],[14,0,14,7]]}
["龙门县区2022年12月国控企业污染源（废气重点）监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","含氧量(%)","废气流量（单位：m3/h）","监测日期","监测项目名称（单位：mg/m3）","实测浓度","折算浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"龙门县","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾废气处理后排放口","国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013",9.9,638563,"2022-12-14","二氧化硫",2,2,100,"是","—",""]
[{"$nulls":8},"氮氧化物",{"v":138,"d":"138.0"},{"v":137,"d":"137.0"},320,"是","—",""]
[{"$nulls":6},448079,null,"颗粒物",{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"},20,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》DB44/818-2010",null,638563,null,"氨",1.65,1.64,10,"是","—"]
[{"$nulls":8},"汞","5.59×10-4","5.54×10-4",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},591821,null,"氟化物",0.6,0.59,1,"是","—"]
[{"$nulls":3},"B线窑尾废气处理后排放口","国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013",10.5,617625,null,"二氧化硫",1,1,100,"是","—",""]
[{"$nulls":8},"氮氧化物",121,127,320,"是","—",""]
[{"$nulls":6},517820,null,"颗粒物",1.1,1.2,20,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》DB44/818-2010）",{"$nulls":3},"氨",1.69,1.77,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},617625,null,"汞","2.72×10-4","2.85×10-4",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},536126,null,"氟化物",{"v":0.3,"d":"0.30"},0.31,1,"是","—"]
["注：本次所测项目委托广东惠利通检测技术有限公司监测,检出限“L”表示为未检出。"]

{"sheet":"塔牌","index":3,"n_rows":15,"n_cols":15,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,13,0],[2,1,13,1],[2,2,13,2],[2,3,7,3],[2,4,5,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,13,7],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[6,4,7,4],[8,3,13,3],[8,4,10,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[11,4,13,4],[14,0,14,7]]}
["龙门县区2022年12月国控企业污染源（废气重点）监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","含氧量(%)","废气流量（单位：m3/h）","监测日期","监测项目名称（单位：mg/m3）","实测浓度","折算浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"龙门县","惠州塔牌水泥有限公司","1号线窑尾废气处理后排放口","国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013",8.6,479759,"2022-12-13","二氧化硫",15,13,100,"是","—",""]
[{"$nulls":8},"氮氧化物",162,144,320,"是","—",""]
[{"$nulls":8},"颗粒物",1.6,1.4,20,"是","—",""]
[{"$nulls":5},8.3,480754,null,"氨",1.64,1.42,8,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》DB44/818-2010）",{"$nulls":3},"汞","2.74×10-3","2.37×10-3",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":5},8.6,429988,null,"氟化物",0.48,0.43,3,"是","—"]
[{"$nulls":3},"2号线窑尾废气处理后排放口","国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013",8.4,430903,null,"二氧化硫",2,2,100,"是","—",""]
[{"$nulls":8},"氮氧化物",161,141,320,"是","—",""]
[{"$nulls":5},8.4,504376,null,"颗粒物",1.5,1.3,20,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》DB44/818-2010）",{"$nulls":3},"氨",{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":1.4,"d":"1.40"},8,"是","—"]
[{"$nulls":5},8.9,519611,null,"汞","2.60×10-4","2.36×10-4",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":5},8.4,430903,null,"氟化物",0.54,0.47,3,"是","—"]
["注：本次所测项目委托广东惠利通检测技术有限公司监测,检出限“L”表示为未检出。"]