{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":74,"n_cols":12,"rows_kept":74,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,15,0],[2,1,15,1],[2,2,15,2],[2,3,15,3],[2,4,15,4],[2,5,15,5],[16,0,23,0],[16,1,23,1],[16,2,23,2],[16,3,23,3],[16,4,18,4],[16,5,23,5],[20,4,23,4],[24,0,41,0],[24,1,41,1],[24,2,41,2],[24,3,41,3],[24,4,35,4],[24,5,41,5],[36,4,41,4],[42,0,55,0],[42,1,55,1],[42,2,55,2],[42,3,55,3],[42,4,45,4],[42,5,55,5],[46,4,55,4],[56,0,73,0],[56,1,73,1],[56,2,73,2],[56,3,73,3],[56,4,67,4],[56,5,73,5],[68,4,73,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：                惠州市2023年10月重点排污企业（废水重点）执法监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠阳区","惠阳区新圩华生五金电镀厂","排放口（DW003)","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值","2023-10-18","pH值(无量纲)",7.3,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",19,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.11,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.95,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.794,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.051,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.035,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[2,"惠阳区","惠州市和成欣业洗衣有限公司","排放口（DW001）","《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）表1","2023-10-18","氨氮",{"v":0.11,"d":"0.110"},{"v":8,"d":"8.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",22,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"色度",2,40,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2",null,"pH值(无量纲)",7.3,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.25,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","0.5L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",50,"是","—"]
[3,"惠阳区","惠州市惠阳金玉东方实业发展有限公司","排放口（DW001）","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B标准","2023-10-18","pH值(无量纲)",7.2,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",27,20,"否",0.35]
[{"$nulls":6},"色度",4,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",24,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.36,"d":"0.360"},8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",0.77,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.1,"d":"0.10"},1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","0.5L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.86,3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群",200,10000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2",null,"汞","0.00004L",0.001,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷","0.0003L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.07L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[4,"惠阳区","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","排放口（DW002）","《水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2023-10-23","氨氮",3.86,"10","是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.07,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂",0.44,{"v":5,"d":"5.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值",null,"pH值(无量纲)",7.2,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",36,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.04,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.37,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.682,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",9.93,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.263,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.25,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[5,"惠阳区","惠州市惠阳金玉东方实业发展有限公司","排放口（DW001）","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B标准","2023-10-23","pH值(无量纲)",7.1,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",4,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度",2,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.149,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":0.2,"d":"0.20"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","0.5L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂",0.06,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群",100,10000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2",null,"汞","0.00004L",0.001,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷","0.0003L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.07L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—"]