{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":7,"n_cols":12,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,3,6,3],[3,4,6,4],[3,5,6,5],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10]]}
["惠城区2023年12月重点源废气监督性监测结果表（2家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称","折算浓度(mg/m³)","标准限值(mg/m³)","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠州市","丰林亚创（惠州）人造板有限公司","废气排放口（DA001）","广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）最高允许排放浓度","2023-11-20","非甲烷总烃",4.49,120,"是","—"]
[2,"惠州市","杰成工业（惠州）有限公司","废气排放口1#（DA002）","广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2燃生物质成型燃料锅炉标准","2023-11-21","苯",0.053,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"甲苯",0.146,"15（甲苯与二甲苯合计）","是","—"]
[{"$nulls":6},"二甲苯",0.136]
[{"$nulls":6},"总VOCs",{"v":3.1,"d":"3.10"},120,"是","—"]