{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2024年1月重点排污企业（废水重点）"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2024年1月重点排污企业（废水重点）","index":0,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,15,0],[2,1,15,1],[2,2,15,2],[2,3,15,3],[2,4,5,4],[2,5,15,5],[6,4,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["惠州市2024年1月重点排污企业（废水重点）执法监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠阳区","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口（DW002）","《水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2024-01-05","氨氮",0.525,"10","是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.42,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂",0.67,{"v":5,"d":"5.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值",null,"pH值(无量纲)",7.4,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",62,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.02,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.18,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.072,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",10,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",7.49,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.332,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]