{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":6,"n_cols":12,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,5,0],[2,1,5,1],[2,2,5,2],[2,3,5,3],[2,4,4,4],[2,5,5,5],[3,8,4,8]]}
["惠城区2024年11月重点源废气监督性监测结果表（1家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称","折算浓度(mg/m³)","标准限值(mg/m³)","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠州市","杰成工业（惠州）有限公司","废气排口1（DA002）","广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/ 815-2010）表2凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）第Ⅱ时段排放限值","2024-11-11","苯",0.063,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"甲苯",0.315,"15（甲苯与二甲苯合计）","是"]
[{"$nulls":6},"二甲苯",0.019,null,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)中表1排气筒VOCs排放限值（第Ⅱ时段）最高允许排放浓度",null,"总VOCs",8.88,30,"是","—"]