{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,9,0],[2,1,9,1],[2,2,9,2],[2,3,9,3],[2,4,4,4],[2,5,9,5],[5,4,9,4],[10,0,23,0],[10,1,23,1],[10,2,23,2],[10,3,23,3],[10,4,23,4],[10,5,23,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：          惠州市2024年12月重点排污企业（废水重点）执法监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠阳区","慧联(惠阳)织造厂有限公司","污水排放口（DW001）","《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）表1","2024-12-05","化学需氧量",13,60,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.147,8,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2直接排放标准",null,"硫化物","0.01L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",7.2,"6-9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.21,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",50,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":1,"d":"1.0"},20,"是","—","—"]
[2,"惠阳区","惠州市长和五金电子有限公司","综合排放口（DW003）","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）\n表1现有项目水污染物排放限值","2024-12-13","pH值(无量纲)",7.2,"6-9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.945,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.09,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",102,80,"否",0.28,"—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.662,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",16,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":25,"d":"25.0"},15,"否",0.67,"—"]
[{"$nulls":6},"总氮",40.4,20,"否",1.02,"—"]
[{"$nulls":6},"总磷",14.6,{"v":1,"d":"1.0"},"否",{"v":13.6,"d":"13.60"},"—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.07,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",1.75,0.5,"否",{"v":2.5,"d":"2.50"},"—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.13,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[]
["填  表：      ",{"$nulls":4},"复  核：",null,null,"填表日期：      年    月    日"]
[]
["审  核：",{"$nulls":4},"审　批：　　　　",null,null,"填表单位：（盖章）"]