{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":14,"n_cols":13,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,13,0],[2,1,13,1],[2,2,13,2],[2,3,13,3],[2,4,12,4],[2,5,13,5]]}
["惠城区2025年1月重点源废水监督性监测结果表（1家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/L）","进口浓度(mg/L)","出口浓度(mg/L)","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠州市","惠州市欣可达科技有限公司","废水处理设施处理后排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表2珠三角标准","2025-01-02","pH值（无量纲）","—",7.5,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",9,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",0.194,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",{"v":1.4,"d":"1.40"},15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.02,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.23,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","—","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","—",0.03,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","—",0.226,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"色度(倍)","—","2L",40,"是","—"]