{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["漂染"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"漂染","index":0,"n_rows":437,"n_cols":15,"rows_kept":437,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,13,0],[2,1,13,1],[2,2,13,2],[2,3,13,3],[2,4,11,4],[2,5,13,5],[12,4,13,4],[14,0,24,0],[14,1,24,1],[14,2,24,2],[14,3,24,3],[14,4,23,4],[14,5,24,5],[25,0,35,0],[25,1,35,1],[25,2,35,2],[25,3,35,3],[25,4,34,4],[25,5,35,5],[36,0,46,0],[36,1,46,1],[36,2,46,2],[36,3,46,3],[36,4,45,4],[36,5,46,5],[47,0,58,0],[47,1,58,1],[47,2,58,2],[47,3,58,3],[47,4,57,4],[47,5,58,5],[59,0,69,0],[59,1,69,1],[59,2,69,2],[59,3,69,3],[59,4,69,4],[59,5,69,5],[70,0,80,0],[70,1,80,1],[70,2,80,2],[70,3,80,3],[70,4,80,4],[70,5,80,5],[81,0,91,0],[81,1,91,1],[81,2,91,2],[81,3,91,3],[81,4,91,4],[81,5,91,5],[92,0,102,0],[92,1,102,1],[92,2,102,2],[92,3,102,3],[92,4,99,4],[92,5,102,5],[100,4,102,4],[103,0,113,0],[103,1,113,1],[103,2,113,2],[103,3,113,3],[103,4,113,4],[103,5,113,5],[114,0,124,0],[114,1,124,1],[114,2,124,2],[114,3,124,3],[114,5,124,5],[115,4,123,4],[125,0,131,0],[125,1,131,1],[125,2,131,2],[125,3,131,3],[125,4,131,4],[125,5,131,5],[132,0,138,0],[132,1,138,1],[132,2,138,2],[132,3,138,3],[132,4,138,4],[132,5,138,5],[139,0,149,0],[139,1,149,1],[139,2,149,2],[139,3,149,3],[139,4,149,4],[139,5,149,5],[150,0,160,0],[150,1,160,1],[150,2,160,2],[150,3,160,3],[150,4,160,4],[150,5,160,5],[161,0,171,0],[161,1,171,1],[161,2,171,2],[161,3,171,3],[161,4,171,4],[161,5,171,5],[172,0,180,0],[172,1,180,1],[172,2,180,2],[172,3,180,3],[172,4,180,4],[172,5,180,5],[181,0,191,0],[181,1,191,1],[181,2,191,2],[181,3,191,3],[181,4,191,4],[181,5,191,5],[192,0,205,0],[192,1,205,1],[192,2,205,2],[192,3,205,3],[192,4,204,4],[192,5,205,5],[206,0,218,0],[206,1,218,1],[206,2,218,2],[206,3,218,3],[206,4,218,4],[206,5,218,5],[219,0,229,0],[219,1,229,1],[219,2,229,2],[219,3,229,3],[219,4,227,4],[219,5,229,5],[228,4,229,4],[230,0,239,0],[230,1,239,1],[230,2,239,2],[230,3,239,3],[230,4,237,4],[230,5,239,5],[238,4,239,4],[240,0,252,0],[240,1,252,1],[240,2,252,2],[240,3,252,3],[240,4,252,4],[240,5,252,5],[253,0,263,0],[253,1,263,1],[253,2,263,2],[253,3,263,3],[253,4,261,4],[253,5,263,5],[262,4,263,4],[264,0,273,0],[264,1,273,1],[264,2,273,2],[264,3,273,3],[264,4,271,4],[264,5,273,5],[272,4,273,4],[274,0,284,0],[274,1,284,1],[274,2,284,2],[274,3,284,3],[274,4,280,4],[274,5,284,5],[281,4,282,4],[283,4,284,4],[285,0,299,0],[285,1,299,1],[285,2,299,2],[285,3,299,3],[285,4,298,4],[285,5,299,5],[300,0,313,0],[300,1,313,1],[300,2,313,2],[300,3,313,3],[300,4,313,4],[300,5,313,5],[314,0,326,0],[314,1,326,1],[314,2,326,2],[314,3,326,3],[314,4,326,4],[314,5,326,5],[327,0,343,0],[327,1,343,1],[327,2,343,2],[327,3,343,3],[327,4,330,4],[327,5,343,5],[331,4,332,4],[333,4,337,4],[338,4,340,4],[341,4,343,4],[344,0,355,0],[344,1,355,1],[344,2,355,2],[344,3,355,3],[344,4,353,4],[344,5,355,5],[354,4,355,4],[356,0,365,0],[356,1,365,1],[356,2,365,2],[356,3,365,3],[356,4,363,4],[356,5,365,5],[364,4,365,4],[366,0,376,0],[366,1,376,1],[366,2,376,2],[366,3,376,3],[366,4,374,4],[366,5,376,5],[375,4,376,4],[377,0,388,0],[377,1,388,1],[377,2,388,2],[377,3,388,3],[377,4,386,4],[377,5,388,5],[387,4,388,4],[389,0,399,0],[389,1,399,1],[389,2,399,2],[389,3,399,3],[389,4,397,4],[389,5,399,5],[398,4,399,4],[400,0,413,0],[400,1,413,1],[400,2,413,2],[400,3,413,3],[400,4,413,4],[400,5,413,5],[414,0,425,0],[414,1,425,1],[414,2,425,2],[414,3,425,3],[414,4,425,4],[414,5,425,5],[426,0,436,0],[426,1,436,1],[426,2,436,2],[426,3,436,3],[426,4,436,4],[426,5,436,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["惠州市博罗县（2025年6月-10月）重点污染源执法监测"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称           （单位：mg/L，pH值:无量纲、色度:倍）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因","处理前污染物浓度","废水排放量（m3/s）","工况负荷\n(%)"]
[1,"博罗县","博罗县桦阳环保有限公司","规定排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2025-06-17","pH值",7.6,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",27,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.9,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.569,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",8.26,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.24,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑",0.0114,{"v":0.1,"d":"0.10"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度",2,40,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.15,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[2,"博罗县","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","规定排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2025-06-17","pH值",7.4,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",19,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.8,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.16,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.78,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.07,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑",{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.1,"d":"0.10"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度",2,40,"达标","—","—","—","—","—"]
[3,"博罗县","博罗县港泰印染有限公司","规定排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2025-07-10","pH值",7.1,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",17,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.7,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",3.26,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.92,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑",0.0111,{"v":0.1,"d":"0.10"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.36,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度",2,40,"达标","—","—","—","—","—"]
[4,"博罗县","博罗县名威针织漂染厂","规定排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2025-08-27","pH值",7.6,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.9,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.108,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":1.6,"d":"1.60"},15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑",0.0026,{"v":0.1,"d":"0.10"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度",2,40,"达标","—","—","—","—","—"]
[5,"博罗县","惠州泰富织造有限公司","规定排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2025-08-27","pH值",7.4,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.7,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.119,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.01,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑",0.0021,{"v":0.1,"d":"0.10"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度",2,50,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"挥发酚",0.02,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[6,"博罗县","健荣针织染整（惠州）有限公司","规定排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2025-09-08","pH值",{"v":7,"d":"7.0"},"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.5,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.106,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.39,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑",0.0048,{"v":0.1,"d":"0.10"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度",2,50,"达标","—","—","—","—","—"]
[7,"博罗县","致丰织染（博罗）有限公司","规定排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2025-09-08","pH值",7.4,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.6,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.319,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.91,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑","0.0002L",{"v":0.1,"d":"0.10"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度",3,50,"达标","—","—","—","—","—"]
[8,"博罗县","博罗石湾大兴漂染有限公司","规定排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2025-09-08","pH值",7.5,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",21,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.1,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.223,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.88,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑","0.0002L",{"v":0.1,"d":"0.10"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度",4,50,"达标","—","—","—","—","—"]
[9,"博罗县","惠州福和纸业有限公司","规定排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2025-09-08","pH值",7.6,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",24,60,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.4,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.347,5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.17,12,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.4,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.11,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑",0.0134,{"v":0.1,"d":"0.10"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"硫化物","0.01L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"挥发酚",0.02,0.3,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度",2,40,"达标","—","—","—","—","—"]
[10,"博罗县","惠州新泰美纺织有限公司","规定排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2025-09-11","pH值",7.9,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.5,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.185,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.62,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑","0.0002L",{"v":0.1,"d":"0.10"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.13,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度",2,50,"达标","—","—","—","—","—"]
[11,"博罗县","万合纺织染整（惠州）有限公司","规定排放口","广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）","2025-09-11","pH值",7.9,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）",null,"化学需氧量",18,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.9,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",3.09,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.03,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑","0.0002L",{"v":0.1,"d":"0.10"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.16,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度",2,40,"达标","—","—","—","—","—"]
[12,"博罗县","博罗县泰美畜牧有限公司","规定排放口","《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/ 613—2024）","2025-09-15","化学需氧量",13,100,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.6,30,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":1.7,"d":"1.70"},25,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",1.41,3,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.45,40,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.006L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌",0.009,{"v":2,"d":"2.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[12,"博罗县","惠州市立华家禽有限公司肉鸡屠宰加工冷链物流配送中心","规定排放口","阴离子表面活性剂排放执行《广东省水污染物排放限值标准》(DB44/26-2001)第二时段三级标准，氨氮、总磷、总氮无执行标准，其他所测项目执行《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3禽类屠宰加工三级标准","2025-09-15","pH值",7.5,"6.0-8.5","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",24,500,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.1,250,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",7.19,"—","—","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.17,"—","—","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",12.6,"—","—","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",20,"达标","—","—","—","—","—"]
[13,"博罗县","广东大红马纺织新材料有限公司","规定排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2025-09-15","pH值",7.4,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.7,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.102,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.69,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑","0.0002L",{"v":0.1,"d":"0.10"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度",2,50,"达标","—","—","—","—","—"]
[14,"博罗县","骏达制衣厂（惠州）有限公司","规定排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2025-09-15","pH值",7.5,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.9,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.106,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.49,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑","0.0002L",{"v":0.1,"d":"0.10"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.07,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度",2,50,"达标","—","—","—","—","—"]
[15,"博罗县","金利兴（惠州）制衣有限公司","规定排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2025-09-16","pH值",7.1,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",20,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.1,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",4.77,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",5.12,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑",0.0071,{"v":0.1,"d":"0.10"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.24,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度",2,50,"达标","—","—","—","—","—"]
[16,"博罗县","博罗县精通服装洗水有限公司","规定排放口","广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）","2025-09-17","pH值",7.8,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,110,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.9,30,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.367,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度",2,60,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"挥发酚","0.01L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[17,"博罗县","博罗五达纺织印染有限公司","规定排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2025-09-17","pH值",7.7,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",25,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.3,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.322,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.76,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑",0.0047,{"v":0.1,"d":"0.10"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.11,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度",2,50,"达标","—","—","—","—","—"]
[18,"博罗县","博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1〈现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量〉（珠三角）","2025-10-29","总铬","0.004L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍",{"v":0.12,"d":"0.120"},0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.054,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","0.02L",{"v":2,"d":"2.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.09,{"v":2,"d":"2.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.3,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.148,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.26,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.14,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准",null,"阴离子表面活性剂","0.05L",10,"达标","—","—","—","—","—"]
[19,"博罗县","惠州市鑫晖表面处理有限公司","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1〈现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量〉（珠三角）","2025-10-29","总铬","0.004L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.007L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.006,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌",0.004,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",{"v":2,"d":"2.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.1,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.69,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.16,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.117,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[20,"博罗县","惠州方中电子科技有限公司","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1〈现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量〉（珠三角）","2025-10-29","总铜",{"v":0.01,"d":"0.010"},0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",{"v":2,"d":"2.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.2,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.188,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":2.4,"d":"2.40"},20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.09,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.13,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1<水污染物排放限值>直接排放",null,"阴离子表面活性剂","0.05L",{"v":5,"d":"5.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[21,"博罗县","东阳（博罗）电子有限公司","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2〈现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量〉（珠三角）","2025-10-29","总铜",0.008,0.3,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.4,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",15,50,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.206,8,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":2.9,"d":"2.90"},15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.11,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1<水污染物排放限值>直接排放",null,"阴离子表面活性剂","0.05L",{"v":5,"d":"5.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[22,"博罗县","惠州市鸿润五金家具有限公司","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1〈现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量〉（珠三角）","2025-10-29","总铬","0.004L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.007L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.006,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.004L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",{"v":2,"d":"2.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.3,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.04,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.09,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.105,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[23,"博罗县","博罗县伟德线路板有限公司","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2〈现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量〉（珠三角）","2025-10-29","总铜",0.134,0.3,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铁",0.43,{"v":2,"d":"2.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.2,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",22,50,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.39,8,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",5.16,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.16,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1<水污染物排放限值>直接排放",null,"阴离子表面活性剂","0.05L",{"v":5,"d":"5.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[24,"博罗县","惠州威尔高电子有限公司","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1〈现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量〉（珠三角）","2025-10-29","总铜",0.045,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.1,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",13,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.601,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":1.6,"d":"1.60"},20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.14,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1<水污染物排放限值>直接排放",null,"阴离子表面活性剂","0.05L",{"v":5,"d":"5.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[25,"博罗县","博罗县景科电子有限公司","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1〈现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量〉（珠三角）","2025-10-29","总铜",{"v":0.04,"d":"0.040"},0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍",0.028,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.2,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.15,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.09,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段的一级标准",null,"氨氮",0.213,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1<水污染物排放限值>直接排放",null,"阴离子表面活性剂","0.05L",{"v":5,"d":"5.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[26,"博罗县","博罗凯隆工艺饰品有限公司","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1〈现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量〉（珠三角）","2025-10-28","总铬","0.004L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍",0.024,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.032,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铁",{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":2,"d":"2.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌",0.015,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",{"v":2,"d":"2.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.2,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",18,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.806,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":3.3,"d":"3.30"},20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.25,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.07,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准",null,"阴离子表面活性剂","0.05L",10,"达标","—","—","—","—","—"]
[27,"博罗县","启兴（博罗）金属制品厂有限公司","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1〈现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量〉（珠三角）","2025-10-28","总铬","0.004L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍",{"v":0.04,"d":"0.040"},0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",{"v":0.23,"d":"0.230"},0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.004L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铁",0.06,{"v":2,"d":"2.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.3,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",22,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",5.73,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",8.16,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.07,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.12,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"达标","—","—","—","—","—"]
[28,"博罗县","博罗县石湾达生金属制品厂","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1〈现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量〉（珠三角）","2025-10-28","总铬","0.004L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.007L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.012,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",{"v":2,"d":"2.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.2,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.13,"d":"0.130"},15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.38,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.14,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",{"v":0.2,"d":"0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[29,"博罗县","南亚塑胶工业（惠州）有限公司","规定排放口","《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表2水污染物特别排放限值","2025-10-28","化学需氧量",17,50,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.7,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.61,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.05,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"《合成革与人造革工业污染物排放标准》(GB21902-2008)表3水污染物特别排放限值",null,"氨氮",{"v":0.15,"d":"0.150"},3,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度",2,30,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表2第二时段一级排放限值",null,"pH值",7.2,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"挥发酚","0.01L",0.3,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.12,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表2第一类污染物最高允许排放浓度",null,"总铅","0.07L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.1,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0004,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1水污染物排放限值中直接排放<电子专用材料制造>排放限值",null,"阴离子表面活性剂","0.05L",10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.006L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.004L",1.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[30,"博罗县","惠州东和数码科技有限公司","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1〈现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量〉（珠三角）","2025-10-28","总铜",0.088,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铁",{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":2,"d":"2.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.11,{"v":2,"d":"2.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.5,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.158,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.82,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.15,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1水污染物排放限值中直接排放<电子专用材料制造>排放限值",null,"阴离子表面活性剂","0.05L",{"v":5,"d":"5.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[31,"博罗县","惠州市凌航达科技有限公司","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1〈现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量〉（珠三角）","2025-10-28","总铜",0.006,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.5,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",13,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.122,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":1.6,"d":"1.60"},20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.11,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1水污染物排放限值中直接排放<电子专用材料制造>排放限值",null,"阴离子表面活性剂","0.05L",5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[32,"博罗县","惠州市科迪盛科技有限公司","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2〈现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量〉（珠三角）","2025-10-28","总铜","0.006L",0.3,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.004L",{"v":2,"d":"2.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.2,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,50,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.11,"d":"0.110"},8,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.93,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.09,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.14,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1水污染物排放限值中直接排放<电子专用材料制造>排放限值",null,"阴离子表面活性剂","0.05L",{"v":5,"d":"5.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[33,"博罗县","长鸿电子科技（惠州）有限公司","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1〈现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量〉（珠三角）","2025-10-28","总铜",{"v":0.48,"d":"0.480"},0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.007L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",{"v":2,"d":"2.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.2,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.105,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.43,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.09,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1水污染物排放限值中直接排放<电子专用材料制造>排放限值",null,"阴离子表面活性剂","0.05L",{"v":5,"d":"5.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[34,"博罗县","班信科技（惠州）有限公司","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1〈现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量〉（珠三角）","2025-10-30","总铜",0.113,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍",0.033,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.2,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.143,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.76,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.07,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.09,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1水污染物排放限值中直接排放<电子专用材料制造>排放限值",null,"阴离子表面活性剂","0.05L",{"v":5,"d":"5.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[35,"博罗县","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1〈现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量〉（珠三角）","2025-10-30","总铬","0.004L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍",0.013,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.012,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌",0.013,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","0.02L",{"v":2,"d":"2.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",{"v":2,"d":"2.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.2,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",21,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.21,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.46,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.07,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"达标","—","—","—","—","—"]
[36,"博罗县","博罗县精汇电子科技有限公司","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1〈现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量〉（珠三角）","2025-10-30","总铜",0.025,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.007L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌",0.004,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.4,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",18,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.13,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.81,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":0.1,"d":"0.10"},10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",{"v":5,"d":"5.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[37,"博罗县","博罗县精汇电子科技有限公司","规定排放口","广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1〈现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量〉（珠三角）","2025-10-30","总铜","0.006L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铁",{"v":0.03,"d":"0.030"},{"v":2,"d":"2.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.4,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.256,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.46,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.11,10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",{"v":5,"d":"5.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]