{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["表格"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表格","index":0,"n_rows":11,"n_cols":12,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,10,0],[2,1,10,1],[2,2,10,2],[2,3,10,3],[2,4,10,4],[2,5,10,5]]}
["惠州市2025年6月-11月重点源监督性监测结果表"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称","折算浓度(mg/m³)","标准限值(mg/m³)","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[null,"惠州市","龙门县金山保家水质净化有限公司","处理池排口","广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)        第二时段一级标准和国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的B标准之严值","2025-08-25","五日生化需氧量（BOD5）",19.3,"20","是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）",0.08,"0.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L","1","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,"20","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",50.8,"60","是","—"]
[{"$nulls":6},"水温",25.3,"—","是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）",{"v":6.2,"d":"6.20"},"20","是","—"]
[{"$nulls":6},"色度",2,"30","是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.55,"d":"0.550"},"8","是","—"]