{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":158,"n_cols":12,"rows_kept":158,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,18,0],[2,1,18,1],[2,2,18,2],[2,3,18,3],[2,4,18,4],[2,5,18,5],[9,12,11,12],[19,0,33,0],[19,1,33,1],[19,2,33,2],[19,3,33,3],[19,4,33,4],[19,5,33,5],[25,12,28,12],[34,0,54,0],[34,1,54,1],[34,2,54,2],[34,3,54,3],[34,4,54,4],[34,5,54,5],[40,12,44,12],[55,0,67,0],[55,1,67,1],[55,2,67,2],[55,3,67,3],[55,4,67,4],[55,5,67,5],[62,12,63,12],[68,0,84,0],[68,1,84,1],[68,2,84,2],[68,3,84,3],[68,4,84,4],[68,5,84,5],[74,12,80,12],[85,0,102,0],[85,1,102,1],[85,2,102,2],[85,3,101,3],[85,4,102,4],[85,5,102,5],[92,12,95,12],[103,0,119,0],[103,1,119,1],[103,2,119,2],[103,3,119,3],[103,4,119,4],[103,5,119,5],[109,12,115,12],[120,0,137,0],[120,1,137,1],[120,2,137,2],[120,3,136,3],[120,4,137,4],[120,5,137,5],[126,12,130,12],[138,0,157,0],[138,1,157,1],[138,2,157,2],[138,3,155,3],[138,4,157,4],[138,5,157,5],[144,12,148,12]]}
["附件1：   惠州市2025年6-11月重点排污企业（废水重点）监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"大亚湾经济技术开发区","惠州大亚湾清源环保有限公司","处理设施总排口","《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1水污染物排放限值、广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《硫酸工业污染物排放标准标准》（GB26132-2010）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）","2025.9.18","pH值",7.59,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",39,65.183,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",9.9,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷","0.0004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.504,{"v":8.346,"d":"8.3"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",8.92,{"v":33.058,"d":"33.1"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.2,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",{"v":0.007,"d":"0.01"},{"v":5,"d":"5.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.09L",10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",11,42.399,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.006,1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度",5,40,"是","—",""]
[2,"大亚湾经济技术开发区","中海油惠州石化有限公司（二期）","处理设施总排口","执行《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)、《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)","2025.9.18","pH值",7.62,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",44,60,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",10.9,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷","0.0004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.459,{"v":8,"d":"8.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",12.5,40,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":5,"d":"5.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"挥发酚","0.01L",0.3,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",17,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氰化物","0.004L",0.3,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.87,1,"是","—",""]
[3,"大亚湾经济技术开发区","中海壳牌石油化工有限公司","处理设施总排口","《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1水污染物排放限值、广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《合成树脂工业排放标准》（GB31572-2015）表1","2025.10.29","pH值",8.13,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",24,60,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",5.1,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.02L",2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷","0.0004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.407,"d":"0.41"},{"v":8,"d":"8.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":12.7,"d":"12.70"},40,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":5,"d":"5.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"挥发酚","0.01L",0.3,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬",0.007,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.009,1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.36,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","0.004L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.16,1,"是","—"]
[4,"大亚湾经济技术开发区","恒力石化（惠州）有限公司","处理设施总排口","《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1水污染物排放限值、广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《硫酸工业污染物排放标准标准》（GB26132-2010）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）","2025.10.30","pH值（无量纲）",8.72,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.02L",2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",36,60,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",7.5,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.54,1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.625,8,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,60,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"挥发酚","0.01L",0.3,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氰化物","0.004L",0.3,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",23.9,40,"是","—",""]
[5,"大亚湾经济技术开发区","智恩电子（大亚湾）有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1","2025.11.3","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.025,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌",0.02,1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁",0.17,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",2.02,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.47,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",24,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.68,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—",""]
[6,"大亚湾经济技术开发区","双鸿电子（惠州）有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表2","2025.11.3","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.02L",1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁",0.14,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.24,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.65,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.27,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",18,50,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.95,8,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.3,"是","—",""]
[{"$nulls":3},"一类污染物总镍排口",null,null,"总镍","0.05L",0.1,"是","—"]
[7,"大亚湾经济技术开发区","星华科技（惠州）有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表2","2025.11.3","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.02L",1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.19,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.29,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,50,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.63,8,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.13,0.3,"是","—",""]
[8,"大亚湾经济技术开发区","广东科翔电子科技股份有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1,氨氮执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）一级标准（第二时段）","2025.11.4","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.005,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.02L",1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁",0.12,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.14,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.44,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.18,1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",28,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.64,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.15,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":3},"一类污染物总镍排口",null,null,"总镍","0.05L",0.5,"是","—"]
[9,"大亚湾经济技术开发区","惠州比亚迪实业有限公司（一期）","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1，广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001以及《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表2锂离子/锂电池标准中的较严值","2025.11.4","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.004,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.02L",1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.16,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.29,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,70,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.215,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":1.3,"d":"1.30"},15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":3},"一类污染物总镍排口",null,null,"总镍","0.05L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":3},"一类污染物总铬排口",null,null,"总铬","0.04L",0.5,"是","—"]