{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":13,"rows_kept":16,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测日期：2020年1月24日"]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)",null,"化学需氧量(mg/L)",null,"总氮(mg/L)",null,"总磷(mg/L)",null,"生产状态"]
[{"$nulls":4},"浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值"]
[1,"惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口",5575.22,0.23,10,22.16,60,8.57,20,0.26,1,"正常"]
[2,"华通电脑(惠州)有限公司","废水排放口",7833.02,0.05,15,10.6,80,"-",10,0.06,10,"正常"]
[3,"惠州市梅湖水质净化中心","废水排放口",218658.53,0.79,4.9,5.39,19.5,6.27,13.5,0.17,0.4,"正常"]
[4,"惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口",103680,0.03,2,7.9,40,5.58,15,0.07,0.4,"正常"]
[5,"中海壳牌石油化工有限公司","废水总排口",15503.62,0.18,10,22.52,60,"-","-","-","-","正常"]
[6,"中海油惠州石化有限公司","惠州炼油分公司",3152.3,0.18,8,21.99,60,"-","-","-","-","正常"]
[7,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口",1107.42,0.8,8,21.62,50,"-","-","-","-","正常"]
[8,"惠州福和纸业有限公司","废水排放口",0,0,5,30.86,60,8.45,10,0.05,0.5,"停机"]
[9,"博罗县园洲镇炜和染印有限公司","博罗县惠园染织厂废水总排口",8.64,0.56,10,30.3,80,10.5,15,0.05,0.5,"停机"]
[10,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口",0,0.69,8,14.05,30,8.18,20,0.15,1,"停机"]
[11,"惠州市绿生源水质净化有限公司","总排放口",0,0.17,10,16.43,80,4.01,15,0.21,0.5,"停机"]
[12,"龙门县美林纸业有限公司","总排放口",359.1,1.05,8,14.85,80,2.03,12,0.02,0.8,"正常"]
[13,"鸿业纺织制衣漂染有限公司","总排放口","-","-",10,"-",80,"-",15,"-",0.5,"停机"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}