{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[15,0,17,0],[15,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[27,0,29,0],[27,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,33,0],[32,1,33,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测日期：2020年1月25日"]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","流速（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)",null,"二氧化硫(mg/M3)",null,"烟尘(mg/M3)",null,"生产状态"]
[{"$nulls":5},"浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值"]
[1,"惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","-","-","-",400,"-",100,"-",30,"停机"]
[null,null,"B线旋窑窑尾处理后排口",0,0,0,400,0,100,0,30,"停机"]
[null,null,"A线窑头烟囱",640201.43,7.41,"-",400,"-",100,2.48,30,"停机"]
[null,null,"B线窑头烟囱",67815.72,0.78,"-","-","-","-",0.01,30,"停机"]
[2,"惠州塔牌水泥有限公司","1号线旋窑窑尾处理后排口",10434261,120.77,215.35,400,27.47,100,2.51,30,"正常"]
[null,null,"2号线旋窑窑尾处理后排口",10075034,116.62,218.98,400,30.04,100,3.72,30,"正常"]
[null,null,"1号线窑头排放口",4491880,62.39,"-","-","-","-",7.52,30,"正常"]
[null,null,"2号线窑头排放口",8459985,97.92,"-","-","-","-",3.68,30,"正常"]
[3,"惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口",134784,1.56,0.2,400,0.02,100,4.96,30,"停机"]
[null,null,"窑头",1590624,18.41,"-",400,"-",100,10.42,30,"停机"]
[4,"华润水泥（惠州）有限公司","总排放口",8370021.5,96.88,219.43,400,13.45,100,0.27,30,"正常"]
[null,null,"窑头",2398810,27.76,"-","-","-","-",9.64,30,"正常"]
[5,"光大环保能源（博罗）有限公司","1井",1660608,19.22,105.01,300,5.07,100,6.45,30,"正常"]
[null,null,"2井",1435104,16.61,73.41,300,7.49,100,5.75,30,"正常"]
[null,null,"3井",1118016,12.94,95.02,"-",2.38,"-",2.21,"-","正常"]
[6,"惠州绿色动力环保有限公司","井1炉烟囱",2112316.75,24.45,80.37,300,15.23,100,0.98,30,"正常"]
[null,null,"井2炉烟囱",1866285.12,21.6,62.13,300,6.87,100,0.86,30,"正常"]
[null,null,"井3炉烟囱",2183170,25.27,83.41,300,8.85,100,1.03,30,"正常"]
[7,"惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线",8386087,129.42,222.72,400,17.03,100,5.94,30,"正常"]
[null,null,"B线",8814429,136.02,229.8,400,10.6,100,5.29,30,"正常"]
[null,null,"A线窑头烟囱",4776595.5,73.71,"-","-","-","-",3.52,30,"正常"]
[null,null,"B线窑头烟囱",4302293.5,66.39,"-","-","-","-",7.77,30,"正常"]
[8,"中海壳牌石油化工有限公司","1号锅炉废气排口",15628896,180.89,87.89,200,42.58,200,7.82,30,"正常"]
[9,"中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司","综合监控点",29103816,336.85,27.48,100,24.02,200,1.07,20,"正常"]
[10,"中海油惠州石化有限公司","动力站2","-","-","-",200,"-",200,"-",30,"停机"]
[null,null,"114单元尾气焚烧炉",1262745.12,14.62,40.68,120,18.1,400,"-",120,"正常"]
[null,null,"动力站1",1161913.12,13.45,78.29,"-",6.81,"-",2.07,"-","正常"]
[11,"惠州福和纸业有限公司","一号废气排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[null,null,"二号废气排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[12,"广东惠州平海发电厂有限公司","2号炉烟囱",1497040.32,17.33,0,100,0,50,0.52,20,"停机"]
[null,null,"1号炉烟囱（新）",25566057.33,295.9,0,100,0,50,4.28,20,"停机"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}