{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":1547,"n_cols":13,"rows_kept":1547,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,11,0],[2,1,11,1],[2,2,11,2],[2,3,11,3],[2,4,11,4],[2,5,11,5],[4,12,10,12],[12,0,24,0],[12,1,24,1],[12,2,24,2],[12,3,24,3],[12,4,24,4],[12,5,24,5],[19,12,21,12],[25,0,34,0],[25,1,34,1],[25,2,34,2],[25,3,34,3],[25,4,34,4],[25,5,34,5],[28,12,32,12],[35,0,54,0],[35,1,54,1],[35,2,54,2],[35,3,54,3],[35,4,54,4],[35,5,54,5],[40,12,42,12],[55,0,74,0],[55,1,74,1],[55,2,74,2],[55,3,74,3],[55,4,74,4],[55,5,74,5],[60,12,62,12],[75,0,80,0],[75,1,80,1],[75,2,80,2],[75,3,80,3],[75,4,80,4],[75,5,80,5],[77,12,79,12],[81,0,100,0],[81,1,100,1],[81,2,100,2],[81,3,100,3],[81,4,100,4],[81,5,100,5],[86,12,88,12],[101,0,120,0],[101,1,120,1],[101,2,120,2],[101,3,120,3],[101,4,120,4],[101,5,120,5],[106,12,108,12],[121,0,140,0],[121,1,140,1],[121,2,140,2],[121,3,140,3],[121,4,140,4],[121,5,140,5],[126,12,128,12],[141,0,150,0],[141,1,150,1],[141,2,150,2],[141,3,150,3],[141,4,150,4],[141,5,150,5],[143,12,150,12],[151,0,170,0],[151,1,170,1],[151,2,170,2],[151,3,170,3],[151,4,170,4],[151,5,170,5],[156,12,158,12],[171,0,177,0],[171,1,177,1],[171,2,177,2],[171,3,177,3],[171,4,177,4],[171,5,177,5],[173,12,175,12],[178,0,197,0],[178,1,197,1],[178,2,197,2],[178,3,197,3],[178,4,197,4],[178,5,197,5],[183,12,185,12],[198,0,217,0],[198,1,217,1],[198,2,217,2],[198,3,217,3],[198,4,217,4],[198,5,217,5],[203,12,210,12],[218,0,228,0],[218,1,228,1],[218,2,228,2],[218,3,228,3],[218,4,228,4],[218,5,228,5],[220,12,225,12],[229,0,238,0],[229,1,238,1],[229,2,238,2],[229,3,238,3],[229,4,238,4],[229,5,238,5],[231,12,236,12],[239,0,258,0],[239,1,258,1],[239,2,258,2],[239,3,258,3],[239,4,258,4],[239,5,258,5],[244,12,246,12],[259,0,275,0],[259,1,275,1],[259,2,275,2],[259,3,275,3],[259,4,275,4],[259,5,275,5],[264,12,266,12],[276,0,288,0],[276,1,288,1],[276,2,288,2],[276,3,288,3],[276,4,288,4],[276,5,288,5],[281,12,282,12],[289,0,305,0],[289,1,305,1],[289,2,305,2],[289,3,305,3],[289,4,305,4],[289,5,305,5],[294,12,296,12],[306,0,314,0],[306,1,314,1],[306,2,314,2],[306,3,314,3],[306,4,314,4],[306,5,314,5],[308,12,313,12],[315,0,324,0],[315,1,324,1],[315,2,324,2],[315,3,324,3],[315,4,324,4],[315,5,324,5],[317,12,322,12],[325,0,333,0],[325,1,333,1],[325,2,333,2],[325,3,333,3],[325,4,333,4],[325,5,333,5],[326,12,333,12],[334,0,353,0],[334,1,353,1],[334,2,353,2],[334,3,353,3],[334,4,353,4],[334,5,353,5],[339,12,344,12],[354,0,363,0],[354,1,363,1],[354,2,363,2],[354,3,363,3],[354,4,363,4],[354,5,363,5],[359,12,361,12],[364,0,372,0],[364,1,372,1],[364,2,372,2],[364,3,372,3],[364,4,372,4],[364,5,372,5],[365,12,372,12],[373,0,382,0],[373,1,382,1],[373,2,382,2],[373,3,382,3],[373,4,382,4],[373,5,382,5],[375,12,380,12],[383,0,392,0],[383,1,392,1],[383,2,392,2],[383,3,392,3],[383,4,392,4],[383,5,392,5],[385,12,390,12],[393,0,412,0],[393,1,412,1],[393,2,412,2],[393,3,412,3],[393,4,412,4],[393,5,412,5],[398,12,403,12],[413,0,421,0],[413,1,421,1],[413,2,421,2],[413,3,421,3],[413,4,421,4],[413,5,421,5],[414,12,421,12],[422,0,431,0],[422,1,431,1],[422,2,431,2],[422,3,431,3],[422,4,431,4],[422,5,431,5],[424,12,429,12],[432,0,451,0],[432,1,451,1],[432,2,451,2],[432,3,451,3],[432,4,451,4],[432,5,451,5],[437,12,442,12],[452,0,471,0],[452,1,471,1],[452,2,471,2],[452,3,471,3],[452,4,471,4],[452,5,471,5],[457,12,462,12],[472,0,479,0],[472,1,479,1],[472,2,479,2],[472,3,479,3],[472,4,478,4],[472,5,479,5],[476,12,477,12],[480,0,491,0],[480,1,491,1],[480,2,491,2],[480,3,491,3],[480,4,489,4],[480,5,491,5],[483,12,486,12],[490,4,491,4],[492,0,501,0],[492,1,501,1],[492,2,501,2],[492,3,501,3],[492,4,497,4],[492,5,501,5],[495,12,498,12],[498,4,500,4],[502,0,521,0],[502,1,521,1],[502,2,521,2],[502,3,521,3],[502,4,521,4],[502,5,521,5],[508,12,510,12],[522,0,533,0],[522,1,533,1],[522,2,533,2],[522,3,533,3],[522,4,533,4],[522,5,533,5],[526,12,528,12],[534,0,551,0],[534,1,551,1],[534,2,551,2],[534,3,551,3],[534,4,548,4],[534,5,551,5],[538,12,543,12],[549,4,550,4],[552,0,569,0],[552,1,569,1],[552,2,569,2],[552,3,569,3],[552,4,559,4],[552,5,569,5],[559,12,560,12],[560,4,569,4],[570,0,578,0],[570,1,578,1],[570,2,578,2],[570,3,578,3],[570,4,578,4],[570,5,578,5],[573,12,575,12],[579,0,598,0],[579,1,598,1],[579,2,598,2],[579,3,598,3],[579,4,598,4],[579,5,598,5],[584,12,589,12],[599,0,609,0],[599,1,609,1],[599,2,609,2],[599,3,609,3],[599,4,607,4],[599,5,609,5],[602,12,607,12],[608,4,609,4],[610,0,619,0],[610,1,619,1],[610,2,619,2],[610,3,619,3],[610,4,619,4],[610,5,619,5],[612,12,616,12],[620,0,629,0],[620,1,629,1],[620,2,629,2],[620,3,629,3],[620,4,628,4],[620,5,629,5],[623,12,626,12],[630,0,649,0],[630,1,649,1],[630,2,649,2],[630,3,649,3],[630,4,648,4],[630,5,649,5],[635,12,642,12],[650,0,661,0],[650,1,661,1],[650,2,661,2],[650,3,661,3],[650,4,661,4],[650,5,661,5],[653,12,657,12],[662,0,681,0],[662,1,681,1],[662,2,681,2],[662,3,681,3],[662,4,681,4],[662,5,681,5],[667,12,672,12],[682,0,691,0],[682,1,691,1],[682,2,691,2],[682,3,691,3],[682,4,690,4],[682,5,691,5],[685,12,688,12],[692,0,711,0],[692,1,711,1],[692,2,711,2],[692,3,711,3],[692,4,711,4],[692,5,711,5],[697,12,702,12],[712,0,724,0],[712,1,724,1],[712,2,724,2],[712,3,724,3],[712,4,724,4],[712,5,724,5],[714,12,720,12],[725,0,733,0],[725,1,733,1],[725,2,733,2],[725,3,733,3],[725,4,732,4],[725,5,733,5],[728,12,731,12],[734,0,745,0],[734,1,745,1],[734,2,745,2],[734,3,745,3],[734,4,744,4],[734,5,745,5],[737,12,741,12],[746,0,759,0],[746,1,759,1],[746,2,759,2],[746,3,759,3],[746,4,759,4],[746,5,759,5],[748,12,754,12],[760,0,779,0],[760,1,779,1],[760,2,779,2],[760,3,779,3],[760,4,779,4],[760,5,779,5],[765,12,770,12],[780,0,799,0],[780,1,799,1],[780,2,799,2],[780,3,799,3],[780,4,799,4],[780,5,799,5],[785,12,790,12],[800,0,819,0],[800,1,819,1],[800,2,819,2],[800,3,819,3],[800,4,819,4],[800,5,819,5],[805,12,810,12],[820,0,829,0],[820,1,829,1],[820,2,829,2],[820,3,829,3],[820,4,828,4],[820,5,829,5],[823,12,826,12],[830,0,849,0],[830,1,849,1],[830,2,849,2],[830,3,849,3],[830,4,849,4],[830,5,849,5],[835,12,840,12],[850,0,859,0],[850,1,859,1],[850,2,859,2],[850,3,859,3],[850,4,857,4],[850,5,859,5],[854,12,857,12],[858,4,859,4],[860,0,869,0],[860,1,869,1],[860,2,869,2],[860,3,869,3],[860,4,868,4],[860,5,869,5],[863,12,866,12],[870,0,883,0],[870,1,883,1],[870,2,883,2],[870,3,883,3],[870,4,883,4],[870,5,883,5],[872,12,878,12],[884,0,893,0],[884,1,893,1],[884,2,893,2],[884,3,893,3],[884,4,893,4],[884,5,893,5],[886,12,892,12],[894,0,913,0],[894,1,913,1],[894,2,913,2],[894,3,913,3],[894,4,913,4],[894,5,913,5],[899,12,904,12],[914,0,933,0],[914,1,933,1],[914,2,933,2],[914,3,933,3],[914,4,933,4],[914,5,933,5],[919,12,924,12],[934,0,943,0],[934,1,943,1],[934,2,943,2],[934,3,943,3],[934,4,942,4],[934,5,943,5],[937,12,940,12],[944,0,953,0],[944,1,953,1],[944,2,953,2],[944,3,953,3],[944,4,953,4],[944,5,953,5],[948,12,950,12],[954,0,959,0],[954,1,959,1],[954,2,959,2],[954,3,959,3],[954,4,959,4],[954,5,959,5],[956,12,957,12],[960,0,977,0],[960,1,977,1],[960,2,977,2],[960,3,977,3],[960,4,977,4],[960,5,977,5],[966,12,970,12],[978,0,997,0],[978,1,997,1],[978,2,997,2],[978,3,995,3],[978,4,995,4],[978,5,997,5],[986,12,990,12],[996,3,997,3],[996,4,997,4],[998,0,1018,0],[998,1,1018,1],[998,2,1018,2],[998,3,1015,3],[998,4,1015,4],[998,5,1018,5],[1007,12,1014,12],[1016,3,1017,3],[1016,4,1017,4],[1019,0,1039,0],[1019,1,1039,1],[1019,2,1039,2],[1019,3,1036,3],[1019,4,1036,4],[1019,5,1039,5],[1029,12,1034,12],[1037,3,1038,3],[1037,4,1038,4],[1040,0,1061,0],[1040,1,1061,1],[1040,2,1061,2],[1040,3,1060,3],[1040,4,1060,4],[1040,5,1061,5],[1051,12,1057,12],[1062,0,1080,0],[1062,1,1080,1],[1062,2,1080,2],[1062,3,1079,3],[1062,4,1079,4],[1062,5,1080,5],[1069,12,1073,12],[1081,0,1101,0],[1081,1,1101,1],[1081,2,1101,2],[1081,3,1098,3],[1081,4,1098,4],[1081,5,1101,5],[1090,12,1095,12],[1099,3,1100,3],[1099,4,1100,4],[1102,0,1119,0],[1102,1,1119,1],[1102,2,1119,2],[1102,3,1119,3],[1102,4,1119,4],[1102,5,1119,5],[1108,12,1113,12],[1120,0,1124,0],[1120,1,1124,1],[1120,2,1124,2],[1120,3,1124,3],[1120,4,1124,4],[1120,5,1124,5],[1122,12,1123,12],[1125,0,1143,0],[1125,1,1143,1],[1125,2,1143,2],[1125,3,1142,3],[1125,4,1142,4],[1125,5,1143,5],[1132,12,1137,12],[1144,0,1153,0],[1144,1,1153,1],[1144,2,1153,2],[1144,3,1153,3],[1144,4,1153,4],[1144,5,1153,5],[1148,12,1150,12],[1154,0,1164,0],[1154,1,1164,1],[1154,2,1164,2],[1154,3,1164,3],[1154,4,1163,4],[1154,5,1164,5],[1154,12,1164,12],[1165,0,1172,0],[1165,1,1172,1],[1165,2,1172,2],[1165,3,1172,3],[1165,4,1171,4],[1165,5,1172,5],[1165,12,1172,12],[1173,0,1189,0],[1173,1,1189,1],[1173,2,1189,2],[1173,3,1189,3],[1173,4,1189,4],[1173,5,1189,5],[1179,12,1183,12],[1190,0,1200,0],[1190,1,1200,1],[1190,2,1200,2],[1190,3,1200,3],[1190,4,1199,4],[1190,5,1200,5],[1193,12,1196,12],[1201,0,1218,0],[1201,1,1218,1],[1201,2,1218,2],[1201,3,1218,3],[1201,4,1218,4],[1201,5,1218,5],[1207,12,1211,12],[1219,0,1235,0],[1219,1,1235,1],[1219,2,1235,2],[1219,3,1235,3],[1219,4,1235,4],[1219,5,1235,5],[1224,12,1229,12],[1236,0,1243,0],[1236,1,1243,1],[1236,2,1243,2],[1236,3,1243,3],[1236,5,1243,5],[1237,4,1243,4],[1237,12,1241,12],[1244,0,1251,0],[1244,1,1251,1],[1244,2,1251,2],[1244,3,1251,3],[1244,4,1248,4],[1244,5,1251,5],[1247,12,1249,12],[1250,4,1251,4],[1252,0,1268,0],[1252,1,1268,1],[1252,2,1268,2],[1252,3,1268,3],[1252,4,1268,4],[1252,5,1268,5],[1257,12,1261,12],[1269,0,1286,0],[1269,1,1286,1],[1269,2,1286,2],[1269,3,1286,3],[1269,4,1286,4],[1269,5,1286,5],[1274,12,1279,12],[1287,0,1304,0],[1287,1,1304,1],[1287,2,1304,2],[1287,3,1304,3],[1287,4,1304,4],[1287,5,1304,5],[1293,12,1298,12],[1305,0,1322,0],[1305,1,1322,1],[1305,2,1322,2],[1305,3,1322,3],[1305,4,1322,4],[1305,5,1322,5],[1311,12,1316,12],[1323,0,1340,0],[1323,1,1340,1],[1323,2,1340,2],[1323,3,1340,3],[1323,4,1340,4],[1323,5,1340,5],[1328,12,1333,12],[1341,0,1358,0],[1341,1,1358,1],[1341,2,1358,2],[1341,3,1358,3],[1341,4,1358,4],[1341,5,1358,5],[1348,12,1352,12],[1359,0,1376,0],[1359,1,1376,1],[1359,2,1376,2],[1359,3,1376,3],[1359,4,1376,4],[1359,5,1376,5],[1365,12,1370,12],[1377,0,1394,0],[1377,1,1394,1],[1377,2,1394,2],[1377,3,1394,3],[1377,4,1385,4],[1377,5,1394,5],[1383,12,1389,12],[1386,4,1394,4],[1395,0,1409,0],[1395,1,1409,1],[1395,2,1409,2],[1395,3,1409,3],[1395,4,1409,4],[1395,5,1409,5],[1400,12,1403,12],[1410,0,1423,0],[1410,1,1423,1],[1410,2,1423,2],[1410,3,1423,3],[1410,4,1423,4],[1410,5,1423,5],[1414,12,1417,12],[1424,0,1443,0],[1424,1,1443,1],[1424,2,1443,2],[1424,3,1440,3],[1424,4,1443,4],[1424,5,1443,5],[1433,12,1438,12],[1441,3,1442,3],[1444,0,1458,0],[1444,1,1458,1],[1444,2,1458,2],[1444,3,1458,3],[1444,4,1458,4],[1444,5,1458,5],[1449,12,1452,12],[1459,0,1478,0],[1459,1,1478,1],[1459,2,1478,2],[1459,3,1478,3],[1459,4,1478,4],[1459,5,1478,5],[1467,12,1471,12],[1479,0,1498,0],[1479,1,1498,1],[1479,2,1498,2],[1479,3,1498,3],[1479,4,1498,4],[1479,5,1498,5],[1486,12,1490,12],[1499,0,1511,0],[1499,1,1511,1],[1499,2,1511,2],[1499,3,1510,3],[1499,4,1511,4],[1499,5,1511,5],[1503,12,1506,12],[1512,0,1531,0],[1512,1,1531,1],[1512,2,1531,2],[1512,3,1531,3],[1512,4,1531,4],[1512,5,1531,5],[1517,12,1521,12],[1532,0,1546,0],[1532,1,1546,1],[1532,2,1546,2],[1532,3,1546,3],[1532,4,1546,4],[1532,5,1546,5],[1537,12,1541,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：   惠州市2020年12月重点排污企业（废水重点）监督性监测结果（104家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠城区","惠州市百明珲精密部件有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-11-19","悬浮物",9,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.27,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",19,80,"是","—",null,"12月公布     "]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.37,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.1,"d":"0.10"},1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.22,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.27,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.07,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.34,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[2,"大亚湾","微迅电子（惠州）有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015；《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）","2020-11-10","总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",8.24,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.35,1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.19,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.01,0.3,"是","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.18,1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.15,"0.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锡","0.04L","—","—","—"]
[3,"博罗县","惠州新泰美纺织有限公司","处理设施出水口","广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001；《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）","2020-11-05","苯胺类化合物",{"v":0.1,"d":"0.10"},1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.15,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",35,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",7.7,20,"是","—",null,"12月公布      "]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.26,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.09,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":6.9,"d":"6.90"},15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）","4L",40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,50,"是","—"]
[4,"惠城区","惠州世一软式线路板有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-11-17","总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.35,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",28,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.64,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",11.6,20,"是","—",null,"12月公布     "]
[{"$nulls":6},"铜",0.03,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.21,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"隔","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","2","是","—"]
[{"$nulls":6},"铁","0.01L",2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.138,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.007,0.2,"是","—"]
[5,"惠阳区","惠阳科惠工业科技有限公司","处理设施总排口","—","2020-11-13","总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.3,"d":"7.30"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","4L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.55,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.64,"—","—","—",null,"12月公布      "]
[{"$nulls":6},"铜",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.021,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.11,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"隔","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.01,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.031,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",10,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[6,"惠阳区","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","处理设施排放口","《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002)；广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）","2020-11-13","悬浮物",10,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.25,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","4L",30,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","0.5L",6,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.15,1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,0.3,"是","—"]
[7,"惠城区","连盟电子（惠阳）有限公司","处理设施总排口","—","2020-11-17","总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",8.12,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",65,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",4.12,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",5.34,"—","—","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜",0.06,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.14,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"隔","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.06,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.08,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.294,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.014,"—","—","—"]
[8,"惠城区","胜华电子（惠阳）有限公司","处理设施总排口","—","2020-11-17","总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.7,"d":"7.70"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",66,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.28,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",19.2,"—","—","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜",0.04,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.22,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"隔","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.07,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.098,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",16,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.026,"—","—","—"]
[9,"仲恺高新技术产业开发区","惠州益伸电子有限公司","处理设施出水口","—","2020-11-19","悬浮物",11,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.18,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",19,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.82,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.37,"—","—","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.014,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":0.6,"d":"0.60"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"隔","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.06,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.14,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.022,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.169,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[10,"博罗县","博罗石湾大兴漂染有限公司","处理设施出水口","广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001；《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）","2020-11-23","苯胺类化合物",0.39,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",8.01,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",52,80,"是","—",null,"12月公布      "]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",11.4,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.36,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",5.95,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",16,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",10,50,"是","—"]
[11,"惠州市","惠州市三强线路有限公司","处理设施总排口","—","2020-11-17","总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.62,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",38,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.66,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.29,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",18.3,"—","—","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜",0.13,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.15,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"隔","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.34,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.008,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",{"v":0.17,"d":"0.170"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",10,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[12,"惠东县","惠东县东进保鲜肉类有限公司","废水处理后排口","《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）；广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）","2020-11-16","总大肠菌群（个/升）",30,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.04,"6～8.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",134,500,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",26.5,300,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",65.7,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",20,400,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.15,60,"是","—"]
[13,"博罗县","惠州威尔高电子有限公司","处理设施出水口","—","2020-11-04","悬浮物",17,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.22,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","4L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":3.6,"d":"3.60"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",11.5,"—","—","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜",0.12,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.015,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.45,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"隔","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.33,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.31,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.563,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[14,"博罗县","惠州市俊达美电子科技有限公司","处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-11-04","悬浮物",9,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.51,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",23,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",7.39,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",7.78,20,"是","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.012,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.05,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"隔","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.16,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.46,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",{"v":0.06,"d":"0.060"},2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[15,"博罗县","博罗县伟德线路板有限公司","处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)","2020-11-04","总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.83,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",38,50,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.58,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",9.49,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.09,0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.11,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.15,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.023,0.1,"是","—"]
[16,"博罗县","博罗康佳精密科技有限公司","处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)","2020-11-05","总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.84,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",13,80,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.06,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",7.22,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.07,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.07,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.08,2,"是","—"]
[17,"惠州市","惠州德贝辰电子有限公司","处理设施总排口","—","2020-11-19","总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.42,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",24,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.19,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.4,"d":"0.40"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":2.6,"d":"2.60"},"—","—","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.009,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":1.3,"d":"1.30"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"隔","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.08,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",{"v":0.2,"d":"0.20"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.008,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.182,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[18,"惠州市","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)","2020-11-18","总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.34,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",4,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.09,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",0.54,20,"是","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",{"v":0.01,"d":"0.010"},1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.14,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.06,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁","0.01L",2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.026,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",{"v":0.01,"d":"0.010"},2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[19,"惠州市","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","废水处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)","2020-11-18","总铬",0.08,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.81,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",29,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.04,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",17.2,20,"是","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"锌",0.184,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",4.55,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬",0.012,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.03,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.097,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[20,"惠州市","惠州市旭升电镀厂有限公司","废水处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)","2020-11-18","总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.3,"d":"7.30"},"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",18,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.55,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",2.72,1,"否",1.72]
[{"$nulls":6},"总氮",3.88,20,"是","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜",0.02,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.36,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.06,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.015,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",10,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[21,"惠阳区","伯恩高新科技（惠州）有限公司","处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015；《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）","2020-11-24","悬浮物",7,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.64,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",23,40,"是","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",5.1,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.12,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.05,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.24,1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.141,0.1,"否",0.41]
[22,"惠阳区","惠州市普来德电子有限公司","废水处理设施排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-11-24","悬浮物",8,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.28,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"是","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.08,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.12,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",5.45,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.04,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.76,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.14,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[23,"仲恺高新技术产业开发区","惠州市仲恺高新区中心屠宰场（惠州市惠城区沥林镇屠宰场）","处理设施出水口","《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）","2020-11-18","悬浮物",48,400,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.22,"6～8.5","是","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",131,500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",26.5,300,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",67.1,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",2.85,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",98.6,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.06,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总大肠菌群（个/升）",161,"—","—","—"]
[24,"惠阳区","惠州市惠阳区爱特电子有限公司","处理设施处理出水口","—","2020-11-24","总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.5,"d":"7.50"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",6,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.34,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.17,"—","—","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.66,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.31,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.009L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[25,"惠州市","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)","2020-11-24","悬浮物",7,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.39,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",18,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.09,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",18.8,20,"是","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜",0.09,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.53,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[26,"仲恺高新技术产业开发区","惠州市肉联厂有限公司","处理设施出水口","《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92），广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001），广东省地方标准《石马河、淡水河流域水污染物排放标准》（DB 44/2050-2017）","2020-11-18","悬浮物",8,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.76,"6～8.5","是","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",27,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",5.5,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.89,{"v":5,"d":"5.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":22,"d":"22.0"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总大肠菌群（个/升）","<3",3000,"是","—"]
[27,"大亚湾经济技术开发区","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","处理设施后排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-11-16","悬浮物",9,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.04,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",54,80,"是","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"氨氮",3.78,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",23.3,20,"否",0.17]
[{"$nulls":6},"铜",0.04,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":0.1,"d":"0.10"},10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.55,2,"是","—"]
[28,"大亚湾经济技术开发区","鼎富电子（惠州）有限公司","处理设施处理后排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-11-16","总氰化物",0.005,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.02,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",27,80,"是","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.5,"d":"0.50"},15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.09,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.23,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.06,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"是","—"]
[29,"惠州市","惠州市正兴电子科技有限公司","处理设施出水口","—","2020-11-25","悬浮物",9,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.97,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",24,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.58,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.87,"—","—","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.011,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.62,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.038,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.19,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—"]
[30,"惠州市","广东伊利乳业有限责任公司","处理设施出水口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）","2020-11-25","悬浮物",10,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.53,"6～9","是","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",21,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",4.6,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.07,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.11,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体",864,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.07,3,"是","—"]
[31,"大亚湾经济技术开发区","惠州宝信科技电子有限公司","处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-11-17","总氰化物",0.005,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.24,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",18,80,"是","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.68,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.15,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.08,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.11,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.06,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"是","—"]
[32,"大亚湾经济技术开发区","惠州市聚真电路板有限公司","处理设施处理后出水口","—","2020-11-16","总铝",0.021,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.98,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",32,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":3.8,"d":"3.80"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",8.59,"—","—","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜",0.08,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":0.1,"d":"0.10"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[33,"大亚湾经济技术开发区","建业科技电子（惠州）有限公司","处理设施处理后排口","—","2020-11-16","悬浮物",8,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.25,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",15,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.55,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.62,"—","—","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.12,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.031,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.07,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[34,"龙门县","龙门县美林纸业有限公司","处理设施排放口","国家《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）","2020-10-20","pH值（无量纲）",7.26,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",39,90,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",8.2,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.18,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",8.01,12,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.86,0.8,"否",0.08]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",8,40,"是","—"]
[35,"龙门县","龙门县鸿业纺织制衣漂染有限公司","处理设施排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2020-11-26","pH值（无量纲）",6.57,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",16,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.5,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.89,10,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.17,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锑",{"v":0.0008,"d":"0.00080"},{"v":0.1,"d":"0.10"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.12,1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",2,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体",436,"—","—","—"]
[36,"惠阳区","惠州市东方地毯生产有限公司","处理设施排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2020-11-30","pH值（无量纲）",6.53,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","0.5L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.59,15,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）",null,"总磷",0.05,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.45,{"v":8,"d":"8.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","4L",60,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",2,40,"是","—"]
[37,"惠城区","惠州市和信达线路板有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-11-30","总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.09,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.025L",0.1,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.27,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌",{"v":0.02,"d":"0.020"},{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.43,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.34,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.83,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.41,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[38,"惠阳区","胜宏科技（惠州）股份有限公司","处理设施排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)","2020-11-30","悬浮物",8,60,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"PH值（无量纲）",7.16,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",43,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","0.04L",16,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.2,"d":"0.20"},1,"是","—","","12月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",12.4,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜",0.08,0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.25,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",4,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.033,0.1,"是","—"]
[39,"惠城区","惠州市深水金山污水处理有限公司","处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）","2020-11-18","色度（倍）",2,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.99,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.12,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.1,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.44,15,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"砷",0.0009,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","0.01","是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.06,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）","0.05L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,10,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《淡水河、石马河流域水污染物评分标准》（DB 44/2050-2017)",null,"氨氮",0.55,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.09,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"化学需氧量",14,40,"是","—"]
[40,"惠城区","惠州市梅湖水质净化中心","处理设施排放口","《惠州市梅湖水质净化中心一、二期工程项目特许经营权协议补充协议中规定的标准》","2020-11-25","悬浮物",8,8.8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.68,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",17,19.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.8,9.8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","0.04L",4.9,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）","20L",900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",0.98,13.5,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）",null,"砷",{"v":0.001,"d":"0.0010"},0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","0.01","是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）","0.05L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油",{"v":0.1,"d":"0.10"},1,"是","—"]
[41,"惠阳区","伯恩光学（惠州）有限公司","废水处理设施总排口","—","2020-12-16","悬浮物",10,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":6.9,"d":"6.90"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",33,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.59,"—","—","—",null,"12月公布      "]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":7.2,"d":"7.20"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",1.93,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锰",0.226,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.14,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[42,"惠阳区","惠州建发科技电子有限公司","处理设施排放口","—","2020-12-08","悬浮物",5,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.61,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",5,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.12,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",0.24,"—","—","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.21,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.023,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.01,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[43,"惠阳区","龙景织带（惠州）有限公司","处理设施排放口","国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）","2020-12-09","pH值（无量纲）",7.43,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",{"v":0.2,"d":"0.20"},1,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",4.6,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.15,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）",null,"氨氮",0.12,{"v":8,"d":"8.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",20,60,"是","—"]
[44,"大亚湾经济技术开发区","惠州市联达金电子有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-12-14","铜",0.21,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.42,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"是","—",null,"12月公布      "]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.06,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",19.3,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.94,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.008,0.2,"是","—"]
[45,"惠东县"," 惠东县建良兴染织厂","处理设施出水口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2020-12-17","pH值（无量纲）",8.15,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",5,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",1.1,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","0.04L",10,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.18,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.07,1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",2,40,"是","—"]
[46,"惠州市","博罗县景科电子有限公司","处理设施排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)","2020-12-07","总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.5,"d":"7.50"},"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",40,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",7.75,20,"是","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜",0.08,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.58,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.12,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.025,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.251,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氨氮",0.23,10,"是","—"]
[47,"惠城区","惠州南旋毛织厂有限公司","废水处理设施总排口","—","2020-12-08","悬浮物",7,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.83,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",16,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",3.63,"—","—","—",null,"12月公布      "]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.4,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.97,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",11.8,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锑",0.00017,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类化合物","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[48,"惠城区","通元科技（惠州）有限公司","废水处理后总排口","—","2020-12-07","悬浮物",11,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.45,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",78,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",3.93,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.23,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.67,"—","—","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜",0.24,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.009,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.51,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.055,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.21,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[49,"博罗县","致丰织染（博罗）有限公司","处理设施出水口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2020-12-10","pH值（无量纲）",7.77,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.2,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.25,10,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.07,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",2,40,"是","—"]
[50,"惠阳区","奥士康精密电路（惠州）有限公司","处理设施排放口","—","2020-12-09","悬浮物",8,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.06,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",53,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",6.08,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.37,"—","—","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.78,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",{"v":0.12,"d":"0.120"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.28,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.014,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[51,"惠城区","惠州市大骏工贸有限公司","废水处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-12-10","铜","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.21,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",21,80,"是","—",null,"12月公布      "]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.17,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.04,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.08,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.027,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.049,1,"是","—"]
[52,"惠城区","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","处理设施总排口","国家《啤酒工业污染排放标准》（GB19821-2005）","2020-12-09","pH值（无量纲）",8.22,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",58,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",12.8,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.67,15,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.36,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.96,3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体","2.10×103","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",12,70,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",16,50,"是","—"]
[53,"博罗县","骏达制衣厂（惠州）有限公司","处理设施出水口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2020-12-10","pH值（无量纲）",6.31,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","4L",80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","0.5L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.38,10,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.47,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",10,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锑","0.00015L",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.05,1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",4,40,"是","—"]
[54,"惠阳区","惠州市长和五金电子有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-12-16","铜","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":8,"d":"8.00"},"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",42,80,"是","—",null,"12月公布      "]
[{"$nulls":6},"氨氮",4.98,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",10.2,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.29,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.53,3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",8.54,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",12,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.014,1,"是","—"]
[55,"博罗县","长鸿电子科技（惠州）有限公司","处理设施出水口","—","2020-12-15","悬浮物",20,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",8.16,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",47,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.72,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.43,"—","—","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜",0.09,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.009,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.41,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.008,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",1.76,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.08,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.06,"—","—","—"]
[56,"惠城区","广东骏亚电子科技股份有限公司","处理设施出水口","—","2020-12-18","悬浮物",8,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.06,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","4L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.31,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.24,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",20.8,"—","—","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":1.3,"d":"1.30"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬",0.029,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.014,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬",0.15,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",1.08,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.36,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.011,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.89,"—","—","—"]
[57,"博罗县","惠州市众信天成电子发展有限公司","处理设施出水口","—","2020-12-10","悬浮物",6,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.56,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",18,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.05,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":12,"d":"12.0"},"—","—","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜",0.13,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.54,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.065,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.26,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.014,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[58,"博罗县","南泰印整（惠州）有限公司","处理设施出水口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2020-12-15","pH值（无量纲）",8.07,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",6,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",1.2,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.85,10,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":1.5,"d":"1.50"},15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.04,1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",2,40,"是","—"]
[59,"博罗县","班信科技（惠州）有限公司","处理设施出水口","—","2020-12-10","悬浮物",7,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.42,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",18,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.73,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",9.31,"—","—","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.41,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.085,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.51,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.073,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[60,"惠州市","惠州市凌航达科技有限公司","处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)","2020-12-16","悬浮物",6,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.5,"d":"7.50"},"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.005,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.36,10,"是","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.85,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.14,2,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）",null,"化学需氧量",8,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.1,"d":"0.10"},1.5,"是","—"]
[61,"博罗县","万合纺织染整（惠州）有限公司","处理设施出水口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2020-12-07","pH值（无量纲）",6.85,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",28,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",6.4,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.2,"d":"0.20"},10,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",7.22,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",12,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.09,1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",16,40,"是","—"]
[62,"仲恺高新技术产业开发区","惠州创发汽车零部件有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-12-15","铜","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.29,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","4L",80,"是","—",null,"12月公布      "]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.43,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",15.9,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.46,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.23,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",2.23,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.008,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.09,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",12,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.039,2,"是","—"]
[63,"博罗县","东阳（博罗）电子有限公司","处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-12-14","铜","0.01L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.86,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","4L",50,"是","—",null,"12月公布      "]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.81,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.01,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.86,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—"]
[64,"博罗县","惠州市科迪盛科技有限公司","处理设施出水口","—","2020-12-16","悬浮物",5,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.26,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","4L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.05,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.55,"—","—","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.017,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.86,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.016,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[65,"博罗县","惠州东和数码科技有限公司","处理设施出水口","—","2020-12-09","悬浮物",6,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.88,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",27,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.17,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.86,"—","—","—",null,"12月公布       "]
[{"$nulls":6},"铜",0.03,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.46,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.313,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.77,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",{"v":0.1,"d":"0.10"},"—","—","—"]
[66,"博罗县","惠州建亿织造有限公司","处理设施排口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2020-12-09","pH值（无量纲）",7.62,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",20,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",4.4,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.04,10,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.79,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",10,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.03,1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",4,40,"是","—"]
[67,"惠东县"," 惠东县建良兴染织厂","设施出口","执行国家标准《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2规定的直接排放水污染物排放限值","2020-11-26","悬浮物",18,50,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"PH值（无量纲）",7.46,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",10.5,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",42,80,"是","—","","12月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.63,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",2.03,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度",16,40,"是","—",""]
[68,"惠东县"," 惠东县东进保鲜肉类有限公司","设施出口（入白花污水处理厂）排污口编号DW001","广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段三级标准和《肉类加工业水污染物排放标准》GB13457-92三级标准较严值","2020-11-30","悬浮物",47,400,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"PH值（无量纲）",6.91,"6-8.5","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",282,500,"是","—","","12月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"氨氮",18.2,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.45,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度",256,"—","—","—",""]
[69,"惠东县","惠州亮信五金制品有限公司","综合设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-11-26","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.001L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）","0.004L",0.2,"是","—","","12月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"氟化物",2.77,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"PH值（无量纲）",6.37,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",1.73,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.28,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.5,"d":"0.50"},15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",29,80,"是","—",""]
[70,"惠东县","惠东县景钧五金制品厂","综合设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-11-26","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.001L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.56,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"PH值（无量纲）",6.18,"6-9","是","—","","12月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",1.02,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.35,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.16,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",26,80,"是","—",""]
[{"$nulls":3},"第一类污染物含铬废水处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015",null,"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[71,"惠东县","惠东县合鑫五金制品有限公司","综合设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-11-30","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.001L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",28,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）",0.033,0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.38,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"PH值（无量纲）",6.25,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.38,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","","12月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.99,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍",0.41,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.34,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.36,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",28,80,"是","—",""]
[{"$nulls":3},"第一类污染物含铬废水处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015",null,"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":3},"第一类污染物含镍废水处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015",null,"镍","0.01L",0.5,"是","—"]
[72,"惠东县","惠东县永恒电镀厂","综合设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-11-26","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.001L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",3.24,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"PH值（无量纲）",6.17,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",1.23,20,"是","—","","12月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.16,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.16,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",26,80,"是","—",""]
[{"$nulls":3},"第一类污染物含铬废水处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015",null,"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":3},"第一类污染物含镍废水处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015",null,"镍","0.01L",0.5,"是","—"]
[73,"惠东县","惠东县建祥电子科技有限公司","综合设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-11-26","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.001L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":9},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.77,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"PH值（无量纲）",6.25,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",1.88,20,"是","—","","12月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":9},"是","—"]
[{"$nulls":9},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.28,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.33,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",31,80,"是","—",""]
[{"$nulls":3},"第一类污染物含镍废水处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015",null,"镍",0.25,0.5,"是","—"]
[74,"惠东县","惠东县中鑫科技电路有限公司","综合设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-11-26","PH值（无量纲）",6.38,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",28,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",30,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.97,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",3.21,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",null,"12月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.14,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁",0.19,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）",0.006,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.001L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",2.33,10,"是","—",""]
[{"$nulls":3},"第一类污染物含镍废水处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015",null,"镍","0.01L",0.5,"是","—",""]
[75,"惠东县","惠东县其峰电镀厂","综合设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-11-30","总镉","0.001L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",3.24,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"PH值（无量纲）",6.91,"6-9","是","—","","12月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",29,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.31,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",1.76,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.19,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":3},"第一类污染物含铬废水处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015",null,"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":3},"第一类污染物含镍废水处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015",null,"镍","0.01L",0.5,"是","—",""]
[76,"惠东县"," 惠州瑞安实业有限公司","综合设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-11-26","总镉","0.001L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","","12月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.85,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"PH值（无量纲）",6.25,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",21,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.78,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",2.01,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.17,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—",""]
[77,"惠东县","惠东县西拓食品有限公司","设施出口","执行广东省地方标准《水污染排放限值》DB44/26-2001第二时段三级标准","2020-11-19","悬浮物",51,400,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"PH值（无量纲）",7.82,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",122,500,"是","—","","12月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"氨氮",14.3,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"色度",256,"—","—","—",""]
[78,"惠东县","惠州特创电子科技有限公司","综合设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-11-30","PH值（无量纲）",6.21,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",29,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",22,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.13,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",1.55,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",null,"12月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.12,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.001L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.92,10,"是","—",""]
[{"$nulls":3},"第一类污染物含镍废水处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015",null,"镍","0.01L",0.5,"是","—",""]
[79,"惠东县"," 惠东县鸿运昇染厂","设施出口","国家标准《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2规定的直接排放水污染物排放限值和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）一级标准","2020-11-26","悬浮物",28,50,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"PH值（无量纲）",8.15,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",51,80,"是","—","","12月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.71,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.65,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",12.8,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度",16,40,"是","—",""]
[80,"龙门县","龙门县鸿业纺织制衣漂染有限公司","设施出口","国家标准《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012","2020-12-07","PH值（无量纲）",{"v":7.6,"d":"7.60"},"6-9","是","—","","12月公布    龙门监测站"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",{"v":47,"d":"47.0"},80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",19.5,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":3.5,"d":"3.50"},10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"硫化物",{"v":0.01,"d":"0.010"},0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",39,50,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"苯胺类化合物","0.03L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.32,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",7.08,15,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准",null,"色度",4,40,"是","—",""]
[81,"龙门县","龙门县美林纸业有限公司","永汉河","国家标准《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008","2020-12-07","PH值（无量纲）",7.55,"6-9","是","—",null,"12月公布    龙门监测站"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",43.4,90,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",19.3,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.471,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.56,0.8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",0.95,12,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",26,30,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准",null,"色度",2,40,"是","—"]
[82,"博罗县","惠州市科迪盛科技有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-12-22","总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.02L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—",null,"12月公布          博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.006L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.004L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.38,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",6,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.061,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.05,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.079,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.001,0.2,"是","—"]
[83,"博罗县","南泰印整（惠州）有限公司","处理设施总排口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2020-12-22","pH值",7.36,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.4,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.066,10,"是","—",null,"12月公布          博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.29,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物",0.005,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锑","0.0002L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度",2,40,"是","—"]
[84,"惠城区","惠州德贝辰电子有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2020-11-17","pH值（无量纲）",7.65,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",37,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.09,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.66,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.29,10,"是","—",null,"12月公布          惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.008,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.006L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.01,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[85,"惠城区","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2020-11-10","pH值（无量纲）",6.94,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",4,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.34,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.25,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.21,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",null,"12月公布          惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.05L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.05L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.06,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.003L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[86,"惠城区","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质  \n净化中心一、二期）","处理设施出口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准\n","2020-11-17","pH值（无量纲）",7.03,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":4},"梅湖水质净化中心一、二期工程项目特许经营权协议补充协议中规定的标准",null,"悬浮物","4L",8.8,"是","—",null,"12月公布          惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",19,19.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.8,9.8,"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.14,4.9,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.32,13.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","20L",1000,"是","—"]
[87,"惠城区","惠州市深水金山污水处理有限公司","处理设施出口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准","2020-11-17","pH值",6.55,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",1.8,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",8.45,15,"是","—",null,"12月公布          惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"化学需氧量",10,40,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中\nV类标准",null,"氨氮",0.3,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,0.4,"是","—"]
[88,"惠城区","惠州市和信达线路板有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2020-11-09","pH值（无量纲）",7.22,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.67,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.86,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",null,"12月公布          惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.08,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",{"v":1.1,"d":"1.10"},0.5,"否",1.2]
[{"$nulls":6},"铁",0.67,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.003L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[89,"惠城区","胜华电子（惠阳）有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2020-12-07","pH值（无量纲）",7.21,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",40,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",8.78,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",16.4,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.12,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",null,"12月公布          惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.09,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.013,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.026,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.05,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.013,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[90,"惠城区","惠州市三强线路有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2020-11-09","pH值（无量纲）",7.34,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","4L",80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.12,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",16.5,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.38,10,"是","—",null,"12月公布          惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"氰化物",{"v":0.01,"d":"0.010"},0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.118,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.06,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[91,"惠城区","连盟电子（惠阳）有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2020-11-17","pH值（无量纲）",{"v":8.7,"d":"8.70"},"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",18,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.89,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.14,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.22,10,"是","—",null,"12月公布          惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.002,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.022,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.04,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[92,"惠城区","柏承电子（惠阳）有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2020-12-14","pH值（无量纲）",6.32,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",6,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.37,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",15,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",1.08,{"v":1,"d":"1.0"},"否",0.08,null,"12月公布          惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.12,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.083,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.06,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.41,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.018,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[93,"惠城区","同健（惠阳）电子有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2020-12-14","pH值（无量纲）",7.76,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",36,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",6.29,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",18.7,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.48,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.13,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.003,0.2,"是","—",null,"12月公布          惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"铜",0.475,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.08,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[94,"惠城区","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2020-12-15","pH值（无量纲）",7.41,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","4L",80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.96,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",11.4,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.31,10,"是","—",null,"12月公布          惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.036,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.08,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁","0.01L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.044,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[95,"惠城区","惠州联合皮革制品有限公司","处理设施出口","国家《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》(GB30486-2013)表2制革企业标准","2020-12-17","悬浮物","4L",50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",19,100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度(倍)",2,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油类","0.06L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,1,"是","—",null,"12月公布          惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"总氮",14.2,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮",0.06,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.8,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.006L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷","0.0004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.05,"是","—"]
[96,"惠阳区","惠州市翔达五金电镀有限公司","污水排放口（WS-117）","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2020-12-17","总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.122,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值",7.36,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",27,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—","","12月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"锌",0.042,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.073,0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁","0.01L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",3.44,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",18.2,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.03,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.34,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[97,"惠阳区","惠阳区新圩华生五金电镀厂","污水排放口（DW009）","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2020-12-17","总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.048,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值",7.25,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"是","—","","12月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"铜",0.04,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.062,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",1.46,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",2.47,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.033,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.38,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[98,"惠阳区","惠州市弘国五金制品有限公司","污水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2020-12-21","总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",{"v":0.01,"d":"0.010"},0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值",7.26,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",0.076,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.008,0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.19,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—","","12月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.681,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",5.48,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",2.91,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"银","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",{"v":0.85,"d":"0.850"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.08,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":3},"铬废水预处理排放口",null,null,"总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":3},"镍废水预处理排放口",null,null,"镍",0.257,0.5,"是","—"]
[99,"惠阳区","惠州健鸿电镀有限公司","污水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2020-12-21","总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.024,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值",8.24,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",20,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—","","12月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁","0.01L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.24,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",5.02,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",2.02,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.09,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[100,"惠阳区","惠州建发科技电子有限公司","污水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2020-12-14","总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.07L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值",7.15,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—","","12月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"锌",0.033,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.06,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.073,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",1.05,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.108,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"银","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",{"v":0.06,"d":"0.060"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[101,"惠阳区","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2020-12-16","总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.07L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值",7.86,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"是","—","","12月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.05,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.068,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",6.31,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.11,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.375,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"银","0.02L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铝",0.062,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.06,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[102,"惠阳区","胜宏科技（惠州）股份有限公司","污水排放口","镍、pH值、铜、银、总氰化物执行广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类较严标准新建项目水污染物排放限值，其他项目按广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2相应排放限值的200%执行","2020-12-17","镍",0.025,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值",7.26,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,100,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜",0.11,0.3,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.012,0.2,"是","—","","12月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,60,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.568,16,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":12,"d":"12.0"},30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.13,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.56,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"银","0.02L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.38,{"v":4,"d":"4.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":3},"镍废水预处理排放口",null,null,"镍","0.007L",0.1,"是","—",""]
[103,"惠阳区","惠阳科惠工业科技有限公司","污水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2020-12-17","总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.011,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.07L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—","","12月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.78,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",{"v":0.01,"d":"0.010"},{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.01,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.062,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":9.3,"d":"9.30"},20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.372,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"银","0.02L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铝",0.119,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[104,"惠阳区","山河饰品（惠州）有限公司","污水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2020-12-24","总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",{"v":0.24,"d":"0.240"},0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值",7.61,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",13,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.13,0.5,"是","—","","12月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"锌",0.311,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.003,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.15,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.835,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",7.65,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.835,{"v":10,"d":"10.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]