{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":436,"n_cols":13,"rows_kept":436,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,16,0],[2,1,16,1],[2,2,16,2],[2,3,16,3],[2,4,16,4],[2,5,16,5],[4,12,15,12],[17,0,36,0],[17,1,36,1],[17,2,36,2],[17,3,36,3],[17,4,36,4],[17,5,36,5],[22,12,24,12],[37,0,46,0],[37,1,46,1],[37,2,46,2],[37,3,46,3],[37,4,45,4],[37,5,46,5],[40,12,43,12],[47,0,67,0],[47,1,67,1],[47,2,67,2],[47,3,61,3],[47,4,67,4],[47,5,67,5],[49,12,65,12],[62,3,64,3],[65,3,67,3],[68,0,77,0],[68,1,77,1],[68,2,77,2],[68,3,77,3],[68,4,76,4],[68,5,77,5],[71,12,74,12],[78,0,97,0],[78,1,97,1],[78,2,97,2],[78,3,97,3],[78,4,96,4],[78,5,97,5],[80,12,94,12],[98,0,115,0],[98,1,115,1],[98,2,115,2],[98,3,115,3],[98,4,113,4],[98,5,115,5],[100,12,111,12],[114,4,115,4],[116,0,126,0],[116,1,126,1],[116,2,126,2],[116,3,126,3],[116,4,125,4],[116,5,126,5],[119,12,122,12],[127,0,146,0],[127,1,146,1],[127,2,146,2],[127,3,146,3],[127,4,145,4],[127,5,146,5],[129,12,143,12],[147,0,155,0],[147,1,155,1],[147,2,155,2],[147,3,155,3],[147,4,155,4],[147,5,155,5],[150,12,153,12],[156,0,163,0],[156,1,163,1],[156,2,163,2],[156,3,163,3],[156,4,162,4],[156,5,163,5],[160,12,161,12],[164,0,173,0],[164,1,173,1],[164,2,173,2],[164,3,173,3],[164,4,172,4],[164,5,173,5],[167,12,170,12],[174,0,193,0],[174,1,193,1],[174,2,193,2],[174,3,193,3],[174,4,193,4],[174,5,193,5],[179,12,186,12],[194,0,213,0],[194,1,213,1],[194,2,213,2],[194,3,213,3],[194,4,212,4],[194,5,213,5],[196,12,210,12],[214,0,233,0],[214,1,233,1],[214,2,233,2],[214,3,233,3],[214,4,233,4],[214,5,233,5],[219,12,226,12],[234,0,253,0],[234,1,253,1],[234,2,253,2],[234,3,253,3],[234,4,253,4],[234,5,253,5],[239,12,246,12],[254,0,263,0],[254,1,263,1],[254,2,263,2],[254,3,263,3],[254,4,263,4],[254,5,263,5],[257,12,260,12],[264,0,276,0],[264,1,276,1],[264,2,276,2],[264,3,276,3],[264,4,276,4],[264,5,276,5],[266,12,273,12],[277,0,286,0],[277,1,286,1],[277,2,286,2],[277,3,286,3],[277,4,285,4],[277,5,286,5],[280,12,283,12],[287,0,297,0],[287,1,297,1],[287,2,297,2],[287,3,297,3],[287,4,296,4],[287,5,297,5],[290,12,293,12],[298,0,314,0],[298,1,314,1],[298,2,314,2],[298,3,314,3],[298,4,314,4],[298,5,314,5],[300,12,307,12],[315,0,334,0],[315,1,334,1],[315,2,334,2],[315,3,334,3],[315,4,334,4],[315,5,334,5],[320,12,327,12],[335,0,354,0],[335,1,354,1],[335,2,354,2],[335,3,354,3],[335,4,354,4],[335,5,354,5],[340,12,347,12],[355,0,359,0],[355,1,359,1],[355,2,359,2],[355,3,359,3],[355,4,359,4],[355,5,359,5],[356,12,358,12],[360,0,373,0],[360,1,373,1],[360,2,373,2],[360,3,373,3],[360,4,373,4],[360,5,373,5],[365,12,368,12],[374,0,388,0],[374,1,388,1],[374,2,388,2],[374,3,388,3],[374,4,388,4],[374,5,388,5],[379,12,383,12],[389,0,403,0],[389,1,403,1],[389,2,403,2],[389,3,403,3],[389,4,403,4],[389,5,403,5],[393,12,397,12],[404,0,418,0],[404,1,418,1],[404,2,418,2],[404,3,418,3],[404,4,418,4],[404,5,418,5],[409,12,413,12],[419,0,435,0],[419,1,435,1],[419,2,435,2],[419,3,435,3],[419,4,435,4],[419,5,435,5],[424,12,429,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：   惠州市2020年12月重点排污企业（废水重点）监督性监测结果（29家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠阳区","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-12-17","悬浮物",12,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":6.8,"d":"6.80"},"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"是","—",null,"12月公布     "]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.47,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.22,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",14.5,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",4.68,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜 ","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.021,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.256,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.25,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.022,0.5,"是","—"]
[2,"惠城区","惠州市圣丰线路板制造有限公司","处理设施排放口","—","2020-12-21","总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.13,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",30,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.26,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.94,"—","—","—",null,"12月公布      "]
[{"$nulls":6},"铜",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.015,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.35,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"隔","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.13,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",{"v":0.01,"d":"0.010"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.258,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",10,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[3,"博罗县","健荣针织染整（惠州）有限公司","处理设施排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2020-12-09","pH值（无量纲）",7.26,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",28,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",6.2,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.13,10,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",8.96,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.07,1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",4,40,"是","—"]
[4,"惠东县","惠东县合鑫五金制品有限公司","处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-12-17","悬浮物",8,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",8.14,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",26,80,"是","—",null,"12月公布     "]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.17,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.94,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",11.3,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":3.6,"d":"3.60"},10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬",0.07,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.016,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.028,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬",0.055,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",{"v":0.1,"d":"0.10"},2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.028,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":3},"一类污染物含镍预处理后",null,null,"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",{"v":0.01,"d":"0.010"},0.5,"是","—"]
[{"$nulls":3},"一类污染物含铬预处理后",null,null,"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.013,0.5,"是","—"]
[5,"博罗县","华业工业织造（惠州）有限公司","处理设施排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2020-12-15","pH值（无量纲）",6.99,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","4L",80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","0.5L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.1,"d":"0.10"},10,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.39,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.03,1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",2,40,"是","—"]
[6,"博罗县","华通电脑（惠州）有限公司","处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-12-15","悬浮物",6,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.04,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"是","—",null,"12月公布     "]
[{"$nulls":6},"总磷",0.07,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.78,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",3.06,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.06,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜 ",0.19,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.014,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.072,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.15,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.009,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.034,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氨氮",0.16,10,"是","—"]
[7,"博罗县","惠州金茂源环保科技有限公司","处理设施排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-12-16","悬浮物",9,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.31,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.27,8,"是","—",null,"12月公布     "]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",12.2,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",5.82,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜 ",0.01,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",{"v":0.01,"d":"0.010"},1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.165,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体","7.70×103","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",{"v":0.1,"d":"0.10"},2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.014,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.136,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"化学需氧量",9,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[8,"博罗县","惠州市杰艺实业有限公司","处理设施出水口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2020-12-17","pH值（无量纲）",7.04,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.2,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.48,10,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.73,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锑","0.00015L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.04,1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",2,40,"是","—"]
[9,"博罗县","博罗县精汇电子科技有限公司","处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-12-17","悬浮物",8,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":8.1,"d":"8.10"},"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"是","—",null,"12月公布     "]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.86,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",6.36,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜 ","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.011,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.068,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.09,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.007,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氨氮","0.04L",10,"是","—"]
[10,"博罗县","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","处理设施出水口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2020-12-15","pH值（无量纲）",6.96,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",6,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",1.2,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.19,10,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.38,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",14,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.28,1,"是","—"]
[11,"博罗县","博罗县惠盛纸业有限公司","处理设施排放口","国家《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）","2020-12-16","pH值（无量纲）",6.75,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",6,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",1.3,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.08,5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.81,12,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",4,40,"是","—"]
[12,"博罗县","博罗县锦湾织造有限公司","处理设施出水口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2020-12-14","pH值（无量纲）",6.95,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",18,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.6,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":1.7,"d":"1.70"},10,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.44,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",14,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.38,1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",2,40,"是","—"]
[13,"仲恺高新技术产业开发区","惠州建邦精密塑胶有限公司","处理设施出水口","—","2020-12-21","总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.35,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",43,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",7.34,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",8.38,"—","—","—",null,"12月公布      "]
[{"$nulls":6},"铜",0.29,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.009,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.23,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"隔","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.12,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",{"v":0.1,"d":"0.10"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.038,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.009L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[14,"博罗县","华通精密线路板（惠州）有限公司","处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-12-15","悬浮物",6,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.04,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"是","—",null,"12月公布     "]
[{"$nulls":6},"总磷",0.07,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.78,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",2.44,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.06,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜 ",0.19,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.014,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.072,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.15,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.009,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.034,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氨氮",0.16,10,"是","—"]
[15,"博罗县","惠州市鸿润五金家具有限公司","处理设施出水口","—","2020-12-17","总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.65,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.06,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.97,"—","—","—",null,"12月公布      "]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",2.44,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.029,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.006,"—","—","—"]
[16,"惠阳区","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","处理设施出水口","—","2020-12-08","总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.69,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.26,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",12.3,"—","—","—",null,"12月公布      "]
[{"$nulls":6},"铜",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",{"v":0.01,"d":"0.010"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.39,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.034,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.006,"—","—","—"]
[17,"博罗县","博罗园洲镇东红绿色针织厂有限公司","处理设施出水口","—","2020-12-15","pH值（无量纲）",7.27,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",17,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.3,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.47,"—","—","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.27,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",10,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",8,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.15,"—","—","—"]
[18,"博罗县","惠州联合铜箔电子材料有限公司","处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-12-15","悬浮物",45,30,"否",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.1,"d":"7.10"},"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",16,50,"是","—",null,"12月公布     "]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":5.5,"d":"5.50"},15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",2.29,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.07,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜 ","0.01L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.011,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","0.04L",8,"是","—"]
[19,"博罗县","博罗县港泰印染有限公司","处理设施出水口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2020-12-16","pH值（无量纲）",7.29,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",26,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",5.5,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.72,10,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.21,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",10,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.41,1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",8,40,"是","—"]
[20,"博罗县","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","处理设施出水口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2020-12-10","pH值（无量纲）",7.75,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",65,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",13.3,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.89,10,"是","—",null,"12月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.67,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锑",0.0243,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.12,1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",4,40,"是","—"]
[21,"博罗县","博罗县运锋电子有限公司","处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-12-10","悬浮物",6,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",8.02,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"是","—",null,"12月公布     "]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",11.2,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",2.09,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜 ","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.012,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.015,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.01,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.092,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",9.66,15,"是","—"]
[22,"大亚湾经济技术开发区","建昇电子科技（惠州）有限公司","处理设施出水口","—","2020-12-23","总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.12,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",70,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",3.32,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",12.8,"—","—","—",null,"12月公布      "]
[{"$nulls":6},"铜",0.03,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.014,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.15,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"隔","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.29,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.081,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",11,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[23,"惠阳区","汇通电子科技（惠州）有限公司","处理设施出水口","—","2020-12-22","总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",5.75,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",86,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.3,"d":"0.30"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":6.4,"d":"6.40"},"—","—","—",null,"12月公布      "]
[{"$nulls":6},"铜",0.04,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.039,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.36,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"隔","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",{"v":1.3,"d":"1.30"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.008,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",1.98,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",12,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.009,"—","—","—"]
[24,"惠城区","惠州市惠城区肉联厂有限公司","处理设施出口","国家《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3标准值","2020-11-09","pH值（无量纲）",6.99,"6.0-8.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",13,400,"是","—",null,"12月公布    惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",47,500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",9.4,300,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油类","0.06L",60,"是","—"]
[25,"惠阳区","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","污水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2020-12-30","总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值",{"v":7.6,"d":"7.60"},"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",0.096,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","","12月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.07,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.134,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",2.29,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.219,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[26,"惠阳区","惠州市惠阳区坑塘电镀厂","污水排放口（DW003）","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2新建项目水污染物排放限值","2020-12-29","总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值",7.11,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,50,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.3,"是","—",null,"12月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.011,0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁","0.01L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.15,"d":"0.150"},8,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",3.53,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.454,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.08,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[27,"惠阳区","惠州市源辉五金电镀有限公司","污水排放口（DW003）","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2新建项目水污染物排放限值","2020-12-29","总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值",7.11,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,50,"是","—","","12月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.011,0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁","0.01L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.15,"d":"0.150"},8,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",3.53,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.454,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.08,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[28,"惠阳区","\n惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂","污水排放口（DW003）","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2新建项目水污染物排放限值","2020-12-29","总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值",7.11,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,50,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.3,"是","—",null,"12月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.011,0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁","0.01L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.15,"d":"0.150"},8,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",3.53,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.454,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.08,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[29,"惠阳区","惠阳伊华时尚首饰有限公司","污水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2020-12-30","总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.017,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值",7.94,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—","","12月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁","0.01L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.249,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",2.39,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.314,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"银","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.807,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]