{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["地下水"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"地下水","index":0,"n_rows":27,"n_cols":25,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,24],[1,6,1,24],[3,0,4,0],[5,0,5,2],[7,0,7,2],[8,0,8,2],[10,0,13,0],[10,1,13,1],[14,0,14,2],[17,0,17,2],[19,0,23,0],[25,0,25,2],[26,0,26,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表3：                         惠州市2019年第4季度生活垃圾处理企业地下水监督性监测结果"]
[{"$nulls":6},"单位：毫克/升（除PH值无量纲，粪大肠菌群为个/升外）"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["博罗县垃圾填埋场","—","办公室北侧下井水","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[null,"—","项目入口处南面山体路边监测井（项目门口左侧井水）","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["备注1",null,null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["博罗县垃圾填埋场","2019-10-11","项目西面山体路边井水",{"v":6.3,"d":"6.30"},58.5,68,1.539,1.023,0.00204,0.00958,{"v":0.0013,"d":"0.00130"},{"v":0.015,"d":"0.0150"},"0.0003L",1.2,0.1894,"0.003L",0.06,0.032,"0.004L","0.00004L","0.0003L",0.00012,"0.004L",0.0121,80]
["评价",null,null,"偏低0.20个单位","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","超0.21倍","—"]
["《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类标准",null,null,"6.5—8.5",450,1000,250,250,0.3,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},0.002,3,{"v":20,"d":"20.0"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.001,0.01,0.005,0.05,0.01,"—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["惠东县垃圾填埋场","2019-10-10","废水站1号监测井",{"v":5.8,"d":"5.80"},{"v":90,"d":"90.0"},200,7.739,32.51,0.00255,{"v":1,"d":"1.00"},0.00017,0.0144,"0.0003L",2.2,1.187,0.005,0.09,0.085,"0.004L","0.00004L",0.0011,0.00029,"0.004L",9e-05,50]
[null,null,"评价","偏低0.70个pH","达标","达标","达标","达标","达标","超9.00倍","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
[null,null,"项目正北方向3号扩散井",5.56,{"v":72,"d":"72.0"},205,1.227,5.196,0.00578,0.168,0.00043,0.0212,"0.0003L","0.5L",0.212,0.004,0.08,{"v":0.03,"d":"0.030"},"0.004L","0.00004L","0.0003L",{"v":0.0001,"d":"0.00010"},"0.004L","0.00009L",20]
[null,null,"评价","偏低0.94个pH","达标","达标","达标","达标","达标","超0.68倍","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
["《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类",null,null,"6.5—8.5",450,1000,250,250,0.3,0.1,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},0.002,3,20,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.001,0.01,0.005,0.05,0.01,"—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["惠州市市容环境卫生管理局(惠州市垃圾处理场)","—","焚烧发电厂大门右侧观察井","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["备注2",null,null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场","2019-11-20","1#地下水井取样点",6.73,22.5,53,1.777,3.819,0.374,{"v":0.31,"d":"0.310"},0.00173,0.0654,"0.0003L",1.1,0.301,0.103,0.12,0.464,"0.004L","0.00004L",{"v":0.001,"d":"0.0010"},"0.00005L","0.004L",0.00011,80]
[null,"2019-11-20","2#地下水井取样点",6.91,558,932,"0.245×102","2.951×102",1.07,0.712,{"v":0.0002,"d":"0.00020"},0.0161,"0.0003L",1.3,0.115,0.004,0.13,1.082,"0.004L","0.00004L",0.0013,"0.00005L","0.004L","0.00009L",50]
[null,"2019-11-20","3#地下水井取样点",5.15,{"v":9,"d":"9.00"},11,0.879,3.257,0.261,0.0539,0.00088,{"v":0.046,"d":"0.0460"},"0.0003L",1.4,{"v":0.02,"d":"0.020"},"0.003L",0.09,0.028,"0.004L","0.00004L","0.0003L","0.00005L","0.004L",0.00033,40]
[null,"2019-11-20","4#地下水井取样点",6.05,47.3,162,5.098,"0.366×102",7.56,1.76,0.00025,0.0357,"0.0003L",1.3,"0.016L","0.003L",0.06,1.644,"0.004L","0.00004L",0.0009,"0.00005L","0.004L","0.00009L","<20"]
[null,"2019-11-20","6#地下水井取样点",6.28,40.5,80,6.596,"0.117×102",0.223,0.574,0.00267,0.0672,"0.0003L",1.7,0.065,"0.003L",0.11,0.963,"0.004L","0.00004L",0.0008,0.00013,"0.004L","0.00009L",80]
["龙门县垃圾填埋场\n（龙门县甘香垃圾场）","2019-10-12","垃圾场地下水监测井",{"v":6.9,"d":"6.90"},{"v":45,"d":"45.0"},23,1.832,6.954,1.32,0.0718,0.00038,0.0826,"0.0003L",7.2,{"v":0.044,"d":"0.0440"},"0.003L",0.22,{"v":0.01,"d":"0.010"},"0.004L","0.00004L",0.0006,"0.00005L","0.004L",0.00011,"<20"]
["备注3",null,null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["备注:1.博罗县垃圾填埋场办公室北侧下井水已被垃圾杂草覆盖，项目入口处南面山体路边监测井已堵，无法采样。\n     2.惠州市市容环境卫生管理局(惠州市垃圾处理场)内采水井被填埋，无法采集地下水样。\n     3.惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场、龙门县垃圾填埋场地下水暂无评价依据。  "]