{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气监测数据审核表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气监测数据审核表","index":0,"n_rows":11,"n_cols":12,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,3,6,3],[3,4,6,4],[3,5,6,5],[3,6,6,6],[4,11,5,11],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[7,2,10,2],[7,3,10,3],[7,4,10,4],[7,5,10,5],[7,6,10,6],[8,11,9,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件5:             惠州市 2021年7月固定源废气挥发性有机物监督性监测数据报表（2家）"]
["序号","企业名称","所在县区","执行标准名称及编号","执行标准中表几要求","监测日期","监测点位/断面名称","监测因子","实测浓度(mg/m3)","标准限值(mg/m3)","是否达标"]
[]
[1,"广东格林精密部件股份有限公司","惠城区","《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)","表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）最高允许排放浓度","2021.5.20","有机废气处理设施排放口","苯","未检出",12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.102,40,"是","7月公布      惠城区监测站"]
[{"$nulls":7},"二甲苯","未检出",70,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",2.32,120,"是"]
[2,"柏承电子（惠阳）有限公司","惠城区","《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)","表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）最高允许排放浓度","2021.5.17","DA005废气排放口","苯","未检出",12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.105,40,"是","7月公布      惠城区监测站"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.017,70,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",0.83,120,"是"]