{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["附件3"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"附件3","index":0,"n_rows":31,"n_cols":15,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,4,0],[2,1,30,1],[2,2,4,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,4,5],[2,13,3,13],[2,14,4,14],[5,0,9,0],[5,2,9,2],[5,3,9,3],[5,4,9,4],[5,5,9,5],[5,13,9,13],[5,14,9,14],[10,0,11,0],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,13,11,13],[10,14,11,14],[12,0,16,0],[12,2,16,2],[12,3,16,3],[12,4,16,4],[12,5,16,5],[12,13,16,13],[12,14,16,14],[17,0,21,0],[17,2,21,2],[17,3,21,3],[17,4,21,4],[17,5,21,5],[17,13,21,13],[17,14,21,14],[22,0,26,0],[22,2,26,2],[22,3,26,3],[22,4,26,4],[22,5,26,5],[22,13,26,13],[22,14,26,14],[27,0,30,0],[27,2,30,2],[27,3,30,3],[27,4,30,4],[27,5,30,5],[27,13,30,13],[27,14,30,14]]}
["附件2：                惠州市2022年5月重点排污企业（废气重点）监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/m3）","折算浓度","实测浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因","废气流量（m3/h）","工况负荷(%)"]
[1,"大亚湾经济技术开发区","广东科翔电子科技股份有限公司","酸性废气排放口","《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008)表5标准限值","2022.4.18","硫酸雾","——","0.2L",30,"是","—",null,35990,100]
[{"$nulls":6},"氮氧化物","——","0.7L",200,"是","—"]
[{"$nulls":3},"粉尘排放口","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准",null,"颗粒物","——","1.0L",120,"是","—",null,3379]
[2,null,"惠州忠信化工有限公司","废气排放口","《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）","2022.4.26","非甲烷总烃","——",0.73,120,"是","—",null,36209,100]
[{"$nulls":6},"苯","——",0.03,4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"酚类化合物","——","0.3L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物","——",8,100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"丙酮","——",3.3,100,"是","—"]
[3,null,"惠州伊斯科新材料科技发展有限公司","污水处理站臭气处理装置","《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）","2022.4.25","非甲烷总烃","—",0.57,120,"是","—",null,1344,100]
[{"$nulls":6},"苯乙烯","—",0.01,50,"是","—"]
[4,null,"惠州兴达石化工业有限公司","综合废气排放口","《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)","2022.4.27","非甲烷总烃","——",1.97,60,"是","—",null,3002,100]
[{"$nulls":6},"甲苯","——",0.04,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"乙苯","——",0.01,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二甲苯","——",0.04,70,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯乙烯","——",0.02,20,"是","—"]
[5,null,"鑫双利（惠州）树脂有限公司","废气排放口","《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)","2022.4.29","非甲烷总烃","——",1.35,60,"是","—",null,7059,100]
[{"$nulls":6},"苯乙烯","——",0.3,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","——","1.0L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","——","3L",50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物","——",15,100,"是","—"]
[6,null,"惠州仁信新材料股份有限公司","造粒废气排放口","《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)","2022.4.28","非甲烷总烃","——",28,60,"是","—",null,10437,100]
[{"$nulls":6},"甲苯","——",0.06,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"乙苯","——",0.02,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯乙烯","——",0.05,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","——","1.0L",20,"是","—"]
[7,null,"乐金化学（惠州）化工股份有限公司","污水除臭系统","《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)","2022.5.5","非甲烷总烃","——",2.76,60,"是","—",null,6012,100]
[{"$nulls":6},"甲苯","——",0.03,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"乙苯","——",0.01,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯乙烯","——",0.07,20,"是","—"]