{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["重金属废水"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"重金属废水","index":0,"n_rows":111,"n_cols":13,"rows_kept":111,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,20,0],[2,1,20,1],[2,2,20,2],[2,3,20,3],[2,4,19,4],[2,5,20,5],[21,0,39,0],[21,1,39,1],[21,2,39,2],[21,3,39,3],[21,4,38,4],[21,5,39,5],[40,0,58,0],[40,1,58,1],[40,2,58,2],[40,3,58,3],[40,4,57,4],[40,5,58,5],[59,0,77,0],[59,1,77,1],[59,2,77,2],[59,3,77,3],[59,4,76,4],[59,5,77,5],[78,0,96,0],[78,1,96,1],[78,2,96,2],[78,3,96,3],[78,4,95,4],[78,5,96,5],[97,0,105,0],[97,1,105,1],[97,2,105,2],[97,3,105,3],[97,5,105,5],[98,4,100,4],[101,4,102,4],[103,4,105,4],[106,0,110,0],[106,1,110,1],[106,2,110,2],[106,3,110,3],[106,4,110,4],[106,5,110,5]]}
["惠城区2022年7月重点源废水监督性监测结果表（7家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/L）","进口浓度(mg/L)","出口浓度(mg/L)","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠州市","胜华电子（惠阳）有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准","2022-06-20","pH值（无量纲）","—",6.87,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",57,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",6.28,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.03,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.14,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","—",{"v":0.01,"d":"0.010"},0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","—",{"v":0.01,"d":"0.010"},0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁","—",0.05,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","—","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—",0.06,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝","—",0.033,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","—","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—",1.66,10,"是","—"]
[2,"惠州市","广东骏亚电子科技股份有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2022-06-23","pH值（无量纲）","—",{"v":7.2,"d":"7.20"},"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",50,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",9.51,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.22,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","—",0.018,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","—",0.056,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁","—",0.81,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","—",{"v":0.01,"d":"0.010"},{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—",0.15,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝","—",0.236,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","—",{"v":0.02,"d":"0.020"},0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","—",4e-5,0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—",5.05,10,"是","—"]
[3,"惠州市","惠州市雅信达电路科技有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2022-07-11","pH值（无量纲）","—",7.38,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",11,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",3.8,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.26,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","—","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","—",0.066,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁","—",0.11,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","—","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—",0.08,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝","—",{"v":0.12,"d":"0.120"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","—","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—",0.24,10,"是","—"]
[4,"惠州市","惠州市世一软式线路板有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2022-07-11","pH值（无量纲）","—",7.58,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—",4,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",38,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",8.08,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.24,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","—",0.004,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","—",0.136,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁","—",0.29,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","—","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝","—",0.263,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","—",0.0034,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—",6.42,10,"是","—"]
[5,"惠州市","惠州市三强线路有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2022-07-13","pH值（无量纲）","—",6.84,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",35,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",{"v":7,"d":"7.00"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.28,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","—",0.048,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","—",0.216,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁","—",0.85,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","—","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—",0.12,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝","—",0.142,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—",0.004,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","—","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—",1.42,10,"是","—"]
[6,"惠州市","惠州市潮记食品有限公司","处理设施出口","国家《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3标准值","2022-06-20","pH值","—",7.09,"6-8.5","是","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准A类标准",null,"悬浮物","—","4L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",3.1,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","—","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB 44/2050-2017）表1标准值",null,"化学需氧量","—",16,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",0.11,{"v":5,"d":"5.0"},"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"总氮",null,12.6,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.22,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","—","1.5×103",3000,"是","—"]
[7,"惠州市","惠州市东明肉品厂有限公司","处理设施出口","国家《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3标准值","2022-06-23","pH值","—",6.92,"6-8.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—",54,400,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",60.1,300,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",351,500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油类","—","0.06L",60,"是","—"]