{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":292,"n_cols":12,"rows_kept":292,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,20,0],[2,1,20,1],[2,2,20,2],[2,3,19,3],[2,4,20,4],[2,5,20,5],[9,12,11,12],[21,0,39,0],[21,1,39,1],[21,2,39,2],[21,3,38,3],[21,4,39,4],[21,5,39,5],[27,12,30,12],[40,0,58,0],[40,1,58,1],[40,2,58,2],[40,3,57,3],[40,4,58,4],[40,5,58,5],[46,12,50,12],[59,0,77,0],[59,1,77,1],[59,2,77,2],[59,3,76,3],[59,4,77,4],[59,5,77,5],[66,12,67,12],[78,0,95,0],[78,1,95,1],[78,2,95,2],[78,3,95,3],[78,4,95,4],[78,5,95,5],[85,12,87,12],[96,0,113,0],[96,1,113,1],[96,2,113,2],[96,3,113,3],[96,4,113,4],[96,5,113,5],[103,12,105,12],[114,0,131,0],[114,1,131,1],[114,2,131,2],[114,3,131,3],[114,4,131,4],[114,5,131,5],[121,12,123,12],[132,0,150,0],[132,1,150,1],[132,2,150,2],[132,3,149,3],[132,4,150,4],[132,5,150,5],[138,12,144,12],[151,0,168,0],[151,1,168,1],[151,2,168,2],[151,3,168,3],[151,4,168,4],[151,5,168,5],[159,12,163,12],[169,0,180,0],[169,1,180,1],[169,2,180,2],[169,3,180,3],[169,4,180,4],[169,5,180,5],[173,12,175,12],[181,0,199,0],[181,1,199,1],[181,2,198,2],[181,3,198,3],[181,4,199,4],[181,5,199,5],[188,12,191,12],[200,0,217,0],[200,1,217,1],[200,2,217,2],[200,3,217,3],[200,4,217,4],[200,5,217,5],[206,12,210,12],[218,0,235,0],[218,1,235,1],[218,2,235,2],[218,3,235,3],[218,4,235,4],[218,5,235,5],[224,12,228,12],[236,0,254,0],[236,1,254,1],[236,2,254,2],[236,3,253,3],[236,4,254,4],[236,5,254,5],[242,12,246,12],[255,0,273,0],[255,1,273,1],[255,2,273,2],[255,3,272,3],[255,4,273,4],[255,5,273,5],[261,12,265,12],[274,0,291,0],[274,1,291,1],[274,2,291,2],[274,3,291,3],[274,4,291,4],[274,5,291,5],[281,12,283,12]]}
["附件1：   惠州市2022年7月重点排污企业（废水重点）监督性监测结果（16家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"大亚湾经济技术开发区","智恩电子（大亚湾）有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1","2022.7.19","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.02L",1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.024,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.4,"d":"7.40"},"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.304,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",0.92,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.07,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":3},"一类污染物排口",null,null,"总镍","0.05L",0.5,"是","—",""]
[2,"大亚湾经济技术开发区","惠州市联达金电子有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1","2022.7.19","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.006,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌",{"v":0.02,"d":"0.020"},1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.006,0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.149,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":8.2,"d":"8.20"},"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.09,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":10.7,"d":"10.70"},20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.11,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":3},"一类污染物排口",null,null,"总镍","无排水",0.5,"是","—"]
[3,"大亚湾经济技术开发区","惠州市金百泽电路板科技有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1","2022.7.19","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.01,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.02L",1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁",0.55,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.01,0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.037,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":8.3,"d":"8.30"},"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.26,1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",27,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.241,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",4.94,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.08,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":3},"一类污染物排口",null,null,"总镍","0.05L",0.5,"是","—"]
[4,"大亚湾经济技术开发区","建业科技电子（惠州）有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1","2022.7.19","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.006,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌",{"v":0.11,"d":"0.110"},1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.102,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.3,"d":"7.30"},"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.301,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",0.88,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":3},"一类污染物排口",null,null,"总镍","0.05L",0.5,"是","—",""]
[5,"大亚湾经济技术开发区","惠州宝信科技电子有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1","2022.7.19","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.117,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",10,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.02L",1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁",0.29,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.118,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7,"d":"7.00"},"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.16,1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",36,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.22,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",5.16,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.07,0.5,"是","—",""]
[6,"大亚湾经济技术开发区","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表2","2022.7.20","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",4,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.02L",1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.004,0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.022,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.4,"d":"7.40"},"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.07,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",15,50,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.47,8,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",2.45,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.3,"是","—",""]
[7,"大亚湾经济技术开发区","建昇电子科技（惠州）有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1","2022.7.19","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.006,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬",0.004,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌",{"v":0.02,"d":"0.020"},1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁",0.11,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.004,0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.013,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.6,"d":"7.60"},"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.29,1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",35,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.472,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",3.71,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—",""]
[8,"大亚湾经济技术开发区","惠州威健电路板实业有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表2","2022.7.19","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.005,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬",0.004,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌",0.007,1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.011,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.1,"d":"7.10"},"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,50,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.235,8,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",0.65,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.3,"是","—",""]
[{"$nulls":3},"一类污染物排口",null,null,"总镍","无 排水",0.1,"是","—"]
[9,"大亚湾经济技术开发区","建生电路板（惠州）有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1","2022.7.20","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.008,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.02L",1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.009,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.4,"d":"7.40"},"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.232,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",0.82,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—",""]
[10,"大亚湾经济技术开发区","惠州市大亚湾永联皮革厂","回用池","——","2022.7.21","pH值（无量纲）",7.9,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",221,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",82,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬",0.054,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬",0.008,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",35,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",76.2,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",174,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L","—","—","—"]
[11,"大亚湾经济技术开发区","惠州大亚湾科翔科技电路板有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1","2022.7.20","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅",0.008,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.02L",1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.005,0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.014,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7,"d":"7.00"},"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.214,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":1.4,"d":"1.40"},20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":3},"一类污染物总镍排口",null,null,"总镍","0.05L",0.5,"是","—"]
[12,"大亚湾经济技术开发区","惠州市聚真电路板有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1","2022.7.20","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.02,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.02L",1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.031,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.8,"d":"7.80"},"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",20,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.467,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",4.91,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—",""]
[13,"大亚湾经济技术开发区","惠州合正电子科技有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1","2022.7.19","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.053,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬",0.01,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",4,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌",{"v":0.03,"d":"0.030"},1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.088,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.5,"d":"7.50"},"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",21,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.722,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",2.25,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.07,0.5,"是","—",""]
[14,"大亚湾经济技术开发区","鼎富电子（惠州）有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1","2022.7.19","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.005,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬",0.004,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌",{"v":0.06,"d":"0.060"},1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.008,0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.044,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":8.3,"d":"8.30"},"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.15,1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",30,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.522,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",3.41,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.09,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":3},"一类污染物总镍排口",null,null,"总镍","0.05L",0.5,"是","—"]
[15,"大亚湾经济技术开发区","广东科翔电子科技股份有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1","2022.7.19","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",4,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.02L",1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.147,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.6,"d":"7.60"},"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.21,1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",24,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.333,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":9,"d":"9.00"},20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":3},"一类污染物总镍排口",null,null,"总镍","0.05L",0.5,"是","—"]
[16,"大亚湾经济技术开发区","微迅电子（惠州）有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表3和地表水环境质量标准（GB3838-2002-)IV类标准","2022.7.26","总汞","0.00004L",1E-3,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.02L",1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.015,1.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.4,"d":"7.40"},"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.3,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.168,1.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",2.08,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.3,"是","—",""]