{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,15,0],[2,1,15,1],[2,2,15,2],[2,3,15,3],[2,4,15,4],[2,5,15,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：          惠州市2025年1月重点排污企业（废水重点）执法监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠阳区","惠州市长和五金电子有限公司","综合排放口（DW003）","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）\n表1现有项目水污染物排放限值","2025-01-13","pH值(无量纲)",7.1,"6-9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.165,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.26,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.059,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.143,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.68,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[]
["填  表：      ",{"$nulls":4},"复  核：",null,null,"填表日期：      年    月    日"]
[]
["审  核：",{"$nulls":4},"审　批：　　　　",null,null,"填表单位：（盖章）"]