{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":67,"n_cols":13,"rows_kept":67,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,9,0],[2,1,9,1],[2,2,9,2],[2,3,9,3],[2,4,6,4],[2,5,9,5],[8,4,9,4],[10,0,28,0],[10,1,28,1],[10,2,28,2],[10,3,28,3],[10,4,27,4],[10,5,28,5],[29,0,47,0],[29,1,47,1],[29,2,47,2],[29,3,47,3],[29,4,45,4],[29,5,47,5],[46,4,47,4],[48,0,66,0],[48,1,66,1],[48,2,66,2],[48,3,66,3],[48,4,65,4],[48,5,66,5]]}
["惠城区2025年3月重点源废水监督性监测结果表（4家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/L）","进口浓度(mg/L)","出口浓度(mg/L)","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠州市","惠州市广业环保有限公司","污水设施处理后排口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A类标准","2025-03-27","pH值（无量纲）","—",6.5,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",1.1,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",6.52,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群(个/L)","—","10L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"化学需氧量","—",9,40,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中V类标准",null,"氨氮","—",0.317,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",{"v":0.3,"d":"0.30"},0.4,"是","—"]
[2,"惠州市","惠州欧美特灯饰有限公司","废水设施处理后排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2025-03-25","pH值（无量纲）","—",7.9,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",10,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",1.16,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.18,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","—",0.002,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","—","0.006L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","—",0.07,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","—","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","—",0.043,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","—","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—",0.026,10,"是","—"]
[3,"惠州市","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","废水设施处理后排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2025-03-25","pH值（无量纲）","—",7.3,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",17,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",7.05,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",4.05,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","—","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","—","0.006L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","—","0.01L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","—","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—",0.09,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","—","0.009L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—",0.018,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","—","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"总磷","—",0.05,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",0.857,10,"是","—"]
[4,"惠州市","惠州市旭升电镀厂有限公司","废水设施处理后排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2025-03-25","pH值（无量纲）","—",7.9,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",6,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",1.42,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.51,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","—",0.001,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","—",0.012,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","—",0.02,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","—","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","—",0.029,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","—","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—",0.048,10,"是","—"]