{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[15,0,17,0],[15,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[27,0,29,0],[27,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,33,0],[32,1,33,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测日期：2020年1月29日"]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","流速（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)",null,"二氧化硫(mg/M3)",null,"烟尘(mg/M3)",null,"生产状态"]
[{"$nulls":5},"浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值"]
[1,"惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","-","-","-",400,"-",100,"-",30,"停机"]
[null,null,"B线旋窑窑尾处理后排口",0,0,0,400,0,100,0,30,"停机"]
[null,null,"A线窑头烟囱",660412.93,7.64,"-",400,"-",100,2.03,30,"停机"]
[null,null,"B线窑头烟囱",4126.48,0.05,"-","-","-","-",0,30,"停机"]
[2,"惠州塔牌水泥有限公司","1号线旋窑窑尾处理后排口",10547943,122.08,222.47,400,27.97,100,2.53,30,"正常"]
[null,null,"2号线旋窑窑尾处理后排口",10174421,117.93,222.44,400,30.81,100,5.25,30,"正常"]
[null,null,"1号线窑头排放口",4548509.5,66.5,"-","-","-","-",6.89,30,"正常"]
[null,null,"2号线窑头排放口",8596349,99.49,"-","-","-","-",3.29,30,"正常"]
[3,"惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口",160704,1.86,0.22,400,0.03,100,3.5,30,"停机"]
[null,null,"窑头",1767744,20.46,"-",400,"-",100,10.51,30,"停机"]
[4,"华润水泥（惠州）有限公司","总排放口",8883234,102.82,220.39,400,14.46,100,0.58,30,"正常"]
[null,null,"窑头",2291846.75,26.53,"-","-","-","-",9.35,30,"正常"]
[5,"光大环保能源（博罗）有限公司","1井",1759104,20.36,109.98,300,7.12,100,6.36,30,"正常"]
[null,null,"2井",1631232,18.88,99.45,300,7.58,100,6.03,30,"正常"]
[null,null,"3井",1180224,13.66,107.28,"-",2.83,"-",3.44,"-","正常"]
[6,"惠州绿色动力环保有限公司","井1炉烟囱",2141435.25,24.79,84.77,300,20.18,100,0.86,30,"正常"]
[null,null,"井2炉烟囱",2040515.12,23.62,96.84,300,18.02,100,0.61,30,"正常"]
[null,null,"井3炉烟囱",2278887.75,26.38,98.37,300,11.72,100,0.9,30,"正常"]
[7,"惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线",9056882,132.41,230.78,400,20.86,100,6.21,30,"正常"]
[null,null,"B线",8489054,131,214.3,400,21.42,100,5.3,30,"正常"]
[null,null,"A线窑头烟囱",4744056.5,73.21,"-","-","-","-",3.52,30,"正常"]
[null,null,"B线窑头烟囱",4821213.5,70.49,"-","-","-","-",7.72,30,"正常"]
[8,"中海壳牌石油化工有限公司","1号锅炉废气排口",16137792,186.78,80.63,200,36.14,200,7.75,30,"正常"]
[9,"中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司","综合监控点",29736796,344.18,27.19,100,25.98,200,1.1,20,"正常"]
[10,"中海油惠州石化有限公司","动力站2","-","-","-",200,"-",200,"-",30,"停机"]
[null,null,"114单元尾气焚烧炉",1239357.37,14.34,44.94,120,15.53,400,"-",120,"正常"]
[null,null,"动力站1",1153121,13.35,87.87,"-",6.45,"-",2.1,"-","正常"]
[11,"惠州福和纸业有限公司","一号废气排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[null,null,"二号废气排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[12,"广东惠州平海发电厂有限公司","2号炉烟囱",532855.28,6.17,0,100,0,50,0.73,20,"停机"]
[null,null,"1号炉烟囱（新）",25822857.69,298.88,0,100,0,50,2.95,20,"停机"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}