{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["附件1","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":1406,"n_cols":16,"rows_kept":1406,"merged":[[0,0,0,15],[2,0,30,0],[2,1,30,1],[2,2,30,2],[2,3,30,3],[2,4,30,4],[2,5,30,5],[2,11,30,11],[2,12,30,12],[2,13,30,13],[2,14,30,14],[2,15,30,15],[31,0,59,0],[31,1,59,1],[31,2,59,2],[31,3,59,3],[31,4,59,4],[31,5,59,5],[31,11,59,11],[31,12,59,12],[31,13,59,13],[31,14,59,14],[31,15,59,15],[60,0,88,0],[60,1,88,1],[60,2,88,2],[60,3,88,3],[60,4,88,4],[60,5,88,5],[60,11,88,11],[60,12,88,12],[60,13,88,13],[60,14,88,14],[60,15,88,15],[89,0,117,0],[89,1,117,1],[89,2,117,2],[89,3,117,3],[89,4,117,4],[89,5,117,5],[89,11,117,11],[89,12,117,12],[89,13,117,13],[89,14,117,14],[89,15,117,15],[118,0,146,0],[118,1,146,1],[118,2,146,2],[118,3,146,3],[118,4,146,4],[118,5,146,5],[118,11,146,11],[118,12,146,12],[118,13,146,13],[118,14,146,14],[118,15,146,15],[147,0,175,0],[147,1,175,1],[147,2,175,2],[147,3,175,3],[147,4,175,4],[147,5,175,5],[147,11,175,11],[147,12,175,12],[147,13,175,13],[147,14,175,14],[147,15,175,15],[176,0,204,0],[176,1,204,1],[176,2,204,2],[176,3,204,3],[176,4,204,4],[176,5,204,5],[176,11,204,11],[176,12,204,12],[176,13,204,13],[176,14,204,14],[176,15,204,15],[205,0,233,0],[205,1,233,1],[205,2,233,2],[205,3,233,3],[205,4,233,4],[205,5,233,5],[205,11,233,11],[205,12,233,12],[205,13,233,13],[205,14,233,14],[205,15,233,15],[234,0,262,0],[234,1,262,1],[234,2,262,2],[234,3,262,3],[234,4,262,4],[234,5,262,5],[234,11,262,11],[234,12,262,12],[234,13,262,13],[234,14,262,14],[234,15,262,15],[263,0,291,0],[263,1,291,1],[263,2,291,2],[263,3,291,3],[263,4,291,4],[263,5,291,5],[263,11,291,11],[263,12,291,12],[263,13,291,13],[263,14,291,14],[263,15,291,15],[292,0,320,0],[292,1,320,1],[292,2,320,2],[292,3,320,3],[292,4,320,4],[292,5,320,5],[292,11,320,11],[292,12,320,12],[292,13,320,13],[292,14,320,14],[292,15,320,15],[321,0,349,0],[321,1,349,1],[321,2,349,2],[321,3,349,3],[321,4,349,4],[321,5,349,5],[321,11,349,11],[321,12,349,12],[321,13,349,13],[321,14,349,14],[321,15,349,15],[350,0,373,0],[350,1,445,1],[350,2,445,2],[350,3,373,3],[350,4,445,4],[350,5,445,5],[350,11,373,11],[350,12,373,12],[350,13,373,13],[350,14,373,14],[350,15,373,15],[374,0,397,0],[374,3,397,3],[374,11,397,11],[374,12,397,12],[374,13,397,13],[374,14,397,14],[374,15,397,15],[398,0,421,0],[398,3,421,3],[398,11,421,11],[398,12,421,12],[398,13,421,13],[398,14,421,14],[398,15,421,15],[422,0,445,0],[422,3,445,3],[422,11,445,11],[422,12,445,12],[422,13,445,13],[422,14,445,14],[422,15,445,15],[446,0,469,0],[446,1,541,1],[446,2,541,2],[446,3,469,3],[446,4,541,4],[446,5,541,5],[446,11,469,11],[446,12,469,12],[446,13,469,13],[446,14,469,14],[446,15,469,15],[470,0,493,0],[470,3,493,3],[470,11,493,11],[470,12,493,12],[470,13,493,13],[470,14,493,14],[470,15,493,15],[494,0,517,0],[494,3,517,3],[494,11,517,11],[494,12,517,12],[494,13,517,13],[494,14,517,14],[494,15,517,15],[518,0,541,0],[518,3,541,3],[518,11,541,11],[518,12,541,12],[518,13,541,13],[518,14,541,14],[518,15,541,15],[542,0,565,0],[542,1,637,1],[542,2,637,2],[542,3,565,3],[542,4,637,4],[542,5,637,5],[542,11,565,11],[542,12,565,12],[542,13,565,13],[542,14,565,14],[542,15,565,15],[566,0,589,0],[566,3,589,3],[566,11,589,11],[566,12,589,12],[566,13,589,13],[566,14,589,14],[566,15,589,15],[590,0,613,0],[590,3,613,3],[590,11,613,11],[590,12,613,12],[590,13,613,13],[590,14,613,14],[590,15,613,15],[614,0,637,0],[614,3,637,3],[614,11,637,11],[614,12,637,12],[614,13,637,13],[614,14,637,14],[614,15,637,15],[638,0,665,0],[638,1,665,1],[638,2,665,2],[638,3,665,3],[638,4,665,4],[638,5,665,5],[638,11,665,11],[638,12,665,12],[638,13,665,13],[638,14,665,14],[638,15,665,15],[666,0,693,0],[666,1,693,1],[666,2,693,2],[666,3,693,3],[666,4,693,4],[666,5,693,5],[666,11,693,11],[666,12,693,12],[666,13,693,13],[666,14,693,14],[666,15,693,15],[694,0,721,0],[694,1,721,1],[694,2,721,2],[694,3,721,3],[694,4,721,4],[694,5,721,5],[694,11,721,11],[694,12,721,12],[694,13,721,13],[694,14,721,14],[694,15,721,15],[722,0,749,0],[722,1,749,1],[722,2,749,2],[722,3,749,3],[722,4,749,4],[722,5,749,5],[722,11,749,11],[722,12,749,12],[722,13,749,13],[722,14,749,14],[722,15,749,15],[750,0,777,0],[750,1,777,1],[750,2,777,2],[750,3,777,3],[750,4,777,4],[750,5,777,5],[750,11,777,11],[750,12,777,12],[750,13,777,13],[750,14,777,14],[750,15,777,15],[778,0,805,0],[778,1,805,1],[778,2,805,2],[778,3,805,3],[778,4,805,4],[778,5,805,5],[778,11,805,11],[778,12,805,12],[778,13,805,13],[778,14,805,14],[778,15,805,15],[806,0,833,0],[806,1,833,1],[806,2,833,2],[806,3,833,3],[806,4,833,4],[806,5,833,5],[806,11,833,11],[806,12,833,12],[806,13,833,13],[806,14,833,14],[806,15,833,15],[834,0,861,0],[834,1,861,1],[834,2,861,2],[834,3,861,3],[834,4,861,4],[834,5,861,5],[834,11,861,11],[834,12,861,12],[834,13,861,13],[834,14,861,14],[834,15,861,15],[862,0,889,0],[862,1,889,1],[862,2,889,2],[862,3,889,3],[862,4,889,4],[862,5,889,5],[862,11,889,11],[862,12,889,12],[862,13,889,13],[862,14,889,14],[862,15,889,15],[890,0,917,0],[890,1,917,1],[890,2,917,2],[890,3,917,3],[890,4,917,4],[890,5,917,5],[890,11,917,11],[890,12,917,12],[890,13,917,13],[890,14,917,14],[890,15,917,15],[918,0,945,0],[918,1,945,1],[918,2,945,2],[918,3,945,3],[918,4,945,4],[918,5,945,5],[918,11,945,11],[918,12,945,12],[918,13,945,13],[918,14,945,14],[918,15,945,15],[946,0,973,0],[946,1,973,1],[946,2,973,2],[946,3,973,3],[946,4,973,4],[946,5,973,5],[946,11,973,11],[946,12,973,12],[946,13,973,13],[946,14,973,14],[946,15,973,15],[974,0,1001,0],[974,1,1001,1],[974,2,1001,2],[974,3,1001,3],[974,4,1001,4],[974,5,1001,5],[974,11,1001,11],[974,12,1001,12],[974,13,1001,13],[974,14,1001,14],[974,15,1001,15],[1002,0,1029,0],[1002,1,1029,1],[1002,2,1029,2],[1002,3,1029,3],[1002,4,1029,4],[1002,5,1029,5],[1002,11,1029,11],[1002,12,1029,12],[1002,13,1029,13],[1002,14,1029,14],[1002,15,1029,15],[1030,0,1057,0],[1030,1,1057,1],[1030,2,1057,2],[1030,3,1057,3],[1030,4,1057,4],[1030,5,1057,5],[1030,11,1057,11],[1030,12,1057,12],[1030,13,1057,13],[1030,14,1057,14],[1030,15,1057,15],[1058,0,1085,0],[1058,1,1085,1],[1058,2,1085,2],[1058,3,1085,3],[1058,4,1085,4],[1058,5,1085,5],[1058,11,1085,11],[1058,12,1085,12],[1058,13,1085,13],[1058,14,1085,14],[1058,15,1085,15],[1086,0,1105,0],[1086,1,1405,1],[1086,2,1165,2],[1086,3,1105,3],[1086,4,1185,4],[1086,5,1405,5],[1086,11,1105,11],[1086,12,1105,12],[1086,13,1105,13],[1086,14,1105,14],[1086,15,1105,15],[1106,0,1125,0],[1106,3,1125,3],[1106,11,1125,11],[1106,12,1125,12],[1106,13,1125,13],[1106,14,1125,14],[1106,15,1125,15],[1126,0,1145,0],[1126,3,1145,3],[1126,11,1145,11],[1126,12,1145,12],[1126,13,1145,13],[1126,14,1145,14],[1126,15,1145,15],[1146,0,1165,0],[1146,3,1165,3],[1146,11,1165,11],[1146,12,1165,12],[1146,13,1165,13],[1146,14,1165,14],[1146,15,1165,15],[1166,0,1185,0],[1166,2,1245,2],[1166,3,1185,3],[1166,11,1185,11],[1166,12,1185,12],[1166,13,1185,13],[1166,14,1185,14],[1166,15,1185,15],[1186,0,1205,0],[1186,3,1205,3],[1186,4,1265,4],[1186,11,1205,11],[1186,12,1205,12],[1186,13,1205,13],[1186,14,1205,14],[1186,15,1205,15],[1206,0,1225,0],[1206,3,1225,3],[1206,11,1225,11],[1206,12,1225,12],[1206,13,1225,13],[1206,14,1225,14],[1206,15,1225,15],[1226,0,1245,0],[1226,3,1245,3],[1226,11,1245,11],[1226,12,1245,12],[1226,13,1245,13],[1226,14,1245,14],[1226,15,1245,15],[1246,0,1265,0],[1246,2,1325,2],[1246,3,1265,3],[1246,11,1265,11],[1246,12,1265,12],[1246,13,1265,13],[1246,14,1265,14],[1246,15,1265,15],[1266,0,1285,0],[1266,3,1285,3],[1266,4,1325,4],[1266,11,1285,11],[1266,12,1285,12],[1266,13,1285,13],[1266,14,1285,14],[1266,15,1285,15],[1286,0,1305,0],[1286,3,1305,3],[1286,11,1305,11],[1286,12,1305,12],[1286,13,1305,13],[1286,14,1305,14],[1286,15,1305,15],[1306,0,1325,0],[1306,3,1325,3],[1306,11,1325,11],[1306,12,1325,12],[1306,13,1325,13],[1306,14,1325,14],[1306,15,1325,15],[1326,0,1345,0],[1326,2,1405,2],[1326,3,1345,3],[1326,4,1405,4],[1326,11,1345,11],[1326,12,1345,12],[1326,13,1345,13],[1326,14,1345,14],[1326,15,1345,15],[1346,0,1365,0],[1346,3,1365,3],[1346,11,1365,11],[1346,12,1365,12],[1346,13,1365,13],[1346,14,1365,14],[1346,15,1365,15],[1366,0,1385,0],[1366,3,1385,3],[1366,11,1385,11],[1366,12,1385,12],[1366,13,1385,13],[1366,14,1385,14],[1366,15,1385,15],[1386,0,1405,0],[1386,3,1405,3],[1386,11,1405,11],[1386,12,1405,12],[1386,13,1405,13],[1386,14,1405,14],[1386,15,1405,15],[1407,0,1407,1],[1407,12,1407,15],[1409,0,1409,1],[1409,12,1409,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   惠州市2020年重点排污企业（土壤重点）监督性监测结果（14家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/kg）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","经纬度","土壤采样深度","土壤颜色","土壤水分（%）","土壤利用类型"]
[1,"惠城区","广东忠恒生态发展有限公司","1#","《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值标准","2020-08-14","PH值（无量纲）",5.43,"—","—","—","N22.972214\nE114.435425"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）蒽","0.12L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘","0.17L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽","0.17L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（g,h,i）苝","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽","0.11L",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","4.87×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊烯","0.09L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽","0.13L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.10L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉",0.06,65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",14,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.112,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.18×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"萘","0.09L",70,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",4,900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.13L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅",48.8,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛","0.14L",1293,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",5.97,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",6,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芴","0.08L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",50,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量",4.2,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并（1,2,3，-c,d）芘","0.13L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.14L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质",14.5,"—","—","—"]
[1,"惠城区","广东忠恒生态发展有限公司","2#","《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值标准","2020-08-14","PH值（无量纲）",3.92,"—","—","—","N22.972067\nE114.435967"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）蒽","0.12L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘","0.17L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽","0.17L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（g,h,i）苝","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽","0.11L",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","4.87×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊烯","0.09L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽","0.13L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.10L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉",0.07,65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",15,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.168,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.18×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"萘","0.09L",70,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","3L",900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.13L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅",41.3,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛","0.14L",1293,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",7.07,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",10,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芴","0.08L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",58,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量",1.2,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并（1,2,3，-c,d）芘","0.13L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.14L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质",28.9,"—","—","—"]
[1,"惠城区","广东忠恒生态发展有限公司","3#","《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值标准","2020-08-14","PH值（无量纲）",6.75,"—","—","—","N22.971884\nE114.436212"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）蒽","0.12L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘","0.17L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽","0.17L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（g,h,i）苝","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽","0.11L",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","4.87×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊烯","0.09L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽","0.13L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.10L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉",0.11,65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",8,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.0326,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.18×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"萘","0.09L",70,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",3,900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.13L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅",32.6,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛","0.14L",1293,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",{"v":6.1,"d":"6.10"},60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",2,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芴","0.08L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",42,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量",1.7,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并（1,2,3，-c,d）芘","0.13L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.14L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质",10.3,"—","—","—"]
[1,"惠城区","广东忠恒生态发展有限公司","4#","《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值标准","2020-08-14","PH值（无量纲）",5.04,"—","—","—","N22.971478\nE114.435740"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）蒽","0.12L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘","0.17L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽","0.17L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（g,h,i）苝","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽","0.11L",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","4.87×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊烯","0.09L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽","0.13L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.10L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉",0.06,65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",21,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.0592,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.18×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"萘","0.09L",70,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",7,900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.13L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅",38.9,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛","0.14L",1293,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",5.45,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",11,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芴","0.08L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",51,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量",2.1,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并（1,2,3，-c,d）芘","0.13L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.14L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质",22.1,"—","—","—"]
[2,"惠城区","惠州市仕雄环保科技有限公司","1#","《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值标准","2020-08-14","PH值（无量纲）",7.68,"—","—","—","N23.048714\nE114.484753"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）蒽","0.12L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘","0.17L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽","0.17L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（g,h,i）苝","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽","0.11L",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","4.87×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊烯","0.09L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽","0.13L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.10L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉",0.17,65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",21,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.0385,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.18×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"萘","0.09L",70,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",8,900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.13L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅",{"v":38,"d":"38.0"},800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛","0.14L",1293,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",21.3,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",10,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芴","0.08L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",98,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量",6.3,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并（1,2,3，-c,d）芘","0.13L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.14L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质",17.1,"—","—","—"]
[2,"惠城区","惠州市仕雄环保科技有限公司","2#","《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值标准","2020-08-14","PH值（无量纲）",7.88,"—","—","—","N23.048818\nE114.484682"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）蒽","0.12L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘","0.17L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽","0.17L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（g,h,i）苝","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽","0.11L",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","4.87×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊烯","0.09L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽","0.13L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.10L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉",0.13,65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",18,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.0398,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.18×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"萘","0.09L",70,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",9,900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.13L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅",31.6,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛","0.14L",1293,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",21.8,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",9,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芴","0.08L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",427,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量",1.8,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并（1,2,3，-c,d）芘","0.13L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.14L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质",10.2,"—","—","—"]
[2,"惠城区","惠州市仕雄环保科技有限公司","3#","《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值标准","2020-08-14","PH值（无量纲）",7.62,"—","—","—","N23.048181\nE114.484010"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）蒽","0.12L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘","0.17L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽","0.17L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（g,h,i）苝","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽","0.11L",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","4.87×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊烯","0.09L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽","0.13L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.10L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉",0.19,65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",31,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.0837,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.18×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"萘","0.09L",70,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",8,900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.13L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅",28.5,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛","0.14L",1293,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",20.9,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",12,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芴","0.08L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",76,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量",6.5,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并（1,2,3，-c,d）芘","0.13L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.14L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质",{"v":18,"d":"18.0"},"—","—","—"]
[2,"惠城区","惠州市仕雄环保科技有限公司","4#","《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值标准","2020-08-14","PH值（无量纲）",{"v":8.1,"d":"8.10"},"—","—","—","N23.048219\nE114.483898"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）蒽","0.12L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘","0.17L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽","0.17L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（g,h,i）苝","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽","0.11L",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","4.87×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊烯","0.09L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽","0.13L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.10L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉",0.34,65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",20,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.0695,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.18×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"萘","0.09L",70,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",8,900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.13L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅",31.1,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛","0.14L",1293,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",19.2,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",10,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芴","0.08L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",101,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量",5.6,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并（1,2,3，-c,d）芘","0.13L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.14L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质",16.2,"—","—","—"]
[3,"惠城区","惠州广惠能源有限公司","1#","《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值标准","2020-08-14","PH值（无量纲）",6.15,"—","—","—","N23.04224\nE114.347912"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）蒽","0.12L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘","0.17L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽","0.17L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（g,h,i）苝","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽","0.11L",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","4.87×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊烯","0.09L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽","0.13L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.10L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉",1.22,65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",48,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",{"v":0.093,"d":"0.0930"},38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.18×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"萘","0.09L",70,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",23,900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.13L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅",73.6,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛","0.14L",1293,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",27.8,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",148,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芴","0.08L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",470,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量",4.9,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并（1,2,3，-c,d）芘","0.13L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.14L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质",26.5,"—","—","—"]
[3,"惠城区","惠州广惠能源有限公司","2#","《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值标准","2020-08-14","PH值（无量纲）",6.58,"—","—","—","N23.104184\nE114.347898"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）蒽","0.12L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘","0.17L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽","0.17L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（g,h,i）苝","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽","0.11L",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","4.87×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊烯","0.09L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽","0.13L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.10L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉",0.37,65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",50,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.0578,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.18×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"萘","0.09L",70,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",16,900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.13L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅",{"v":23,"d":"23.0"},800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛","0.14L",1293,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",41.2,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",149,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芴","0.08L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",212,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量",3.5,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并（1,2,3，-c,d）芘","0.13L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.14L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质",11.3,"—","—","—"]
[3,"惠城区","惠州广惠能源有限公司","3#","《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值标准","2020-08-14","PH值（无量纲）",6.45,"—","—","—","N23.104009\nE114.347817"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）蒽","0.12L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘","0.17L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽","0.17L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（g,h,i）苝","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽","0.11L",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","4.87×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊烯","0.09L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽","0.13L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.10L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉",{"v":0.4,"d":"0.40"},65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",66,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.0524,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.18×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"萘","0.09L",70,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",20,900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.13L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅",38.3,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛","0.14L",1293,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",19.8,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",51,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芴","0.08L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",166,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量",1.7,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并（1,2,3，-c,d）芘","0.13L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.14L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质",18.3,"—","—","—"]
[3,"惠城区","惠州广惠能源有限公司","4#","《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值标准","2020-08-14","PH值（无量纲）",6.06,"—","—","—","N23.103989\nE114.347814"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）蒽","0.12L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘","0.17L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽","0.17L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（g,h,i）苝","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽","0.11L",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","4.87×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苊烯","0.09L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.12L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽","0.13L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.10L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉",0.18,65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",74,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.0686,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.18×10-3L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"萘","0.09L",70,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",22,900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.13L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅",47.7,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛","0.14L",1293,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",43.8,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",50,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"芴","0.08L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",130,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量",1.8,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并（1,2,3，-c,d）芘","0.13L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.14L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质",11.4,"—","—","—"]
[4,"惠阳区","惠州绿色动力环保有限公司","S1","《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）","2020-07-28","镉(mg/kg)",1.94,65,"是","—","E114.514903，N22.854769","0~20cm","黄","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"汞(mg/kg)",0.055,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷(mg/kg)",6.54,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅(mg/kg)",75,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬(mg/kg)",9,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜(mg/kg)",12,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌(mg/kg)",107,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍(mg/kg)","3L",900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘(mg/kg)","0.1L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）(mg/kg)",0.6,5.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯(mg/kg)","0.0019L",4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氯苯(mg/kg)","0.0012L",270,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,2-二氯苯(mg/kg)","0.0015L",560,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,3-二氯苯(mg/kg)",0.0019,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,4-二氯苯(mg/kg)","0.0015L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"乙苯(mg/kg)",0.0022,28,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯乙烯(mg/kg)","0.0011L",1290,"是","—"]
[{"$nulls":6},"甲苯(mg/kg)",0.002,1200,"是","—"]
[{"$nulls":6},"间二甲苯+对二甲苯(mg/kg)","0.0012L",570,"是","—"]
[{"$nulls":6},"邻二甲苯(mg/kg)",0.0021,640,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油烃（C 10 -C 40 ）(mg/kg)",19,4500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"三氯苯（1,2,4-三氯苯）(mg/kg)","0.07L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,3,5-三甲基苯(mg/kg)","0.0014L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,2,4-三甲基苯(mg/kg)","0.0013L","—","—","—"]
[4,null,null,"S2",null,null,"镉(mg/kg)",0.07,65,"是","—","E114.510953，N22.852989","0~20cm","红棕","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"汞(mg/kg)",0.091,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷(mg/kg)",6.69,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅(mg/kg)",46,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬(mg/kg)",10,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜(mg/kg)",5,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌(mg/kg)",59,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍(mg/kg)","3L",900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘(mg/kg)","0.1L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）(mg/kg)",1.6,5.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯(mg/kg)","0.0019L",4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氯苯(mg/kg)","0.0012L",270,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,2-二氯苯(mg/kg)","0.0015L",560,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,3-二氯苯(mg/kg)","0.0015L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,4-二氯苯(mg/kg)","0.0015L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"乙苯(mg/kg)",0.0024,28,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯乙烯(mg/kg)","0.0011L",1290,"是","—"]
[{"$nulls":6},"甲苯(mg/kg)",0.0024,1200,"是","—"]
[{"$nulls":6},"间二甲苯+对二甲苯(mg/kg)","0.0012L",570,"是","—"]
[{"$nulls":6},"邻二甲苯(mg/kg)",0.0024,640,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油烃（C 10 -C 40 ）(mg/kg)",34,4500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"三氯苯（1,2,4-三氯苯）(mg/kg)","0.07L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,3,5-三甲基苯(mg/kg)","0.0014L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,2,4-三甲基苯(mg/kg)",0.0016,"—","—","—"]
[4,null,null,"S3",null,null,"镉(mg/kg)",0.06,65,"是","—","E114.492858，N22.851483","0~20cm","黄棕","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"汞(mg/kg)",0.157,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷(mg/kg)",6.05,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅(mg/kg)",46,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬(mg/kg)",11,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜(mg/kg)",6,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌(mg/kg)",62,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍(mg/kg)","3L",900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘(mg/kg)","0.1L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）(mg/kg)",1,5.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯(mg/kg)","0.0019L",4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氯苯(mg/kg)","0.0012L",270,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,2-二氯苯(mg/kg)","0.0015L",560,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,3-二氯苯(mg/kg)","0.0015L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,4-二氯苯(mg/kg)","0.0015L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"乙苯(mg/kg)",0.0026,28,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯乙烯(mg/kg)","0.0011L",1290,"是","—"]
[{"$nulls":6},"甲苯(mg/kg)",0.0025,1200,"是","—"]
[{"$nulls":6},"间二甲苯+对二甲苯(mg/kg)","0.0012L",570,"是","—"]
[{"$nulls":6},"邻二甲苯(mg/kg)",0.0025,640,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油烃（C 10 -C 40 ）(mg/kg)",26,4500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"三氯苯（1,2,4-三氯苯）(mg/kg)","0.07L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,3,5-三甲基苯(mg/kg)","0.0014L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,2,4-三甲基苯(mg/kg)",0.0014,"—","—","—"]
[4,null,null,"S4",null,null,"镉(mg/kg)",0.04,65,"是","—","E114.516078，N22.853692","0~20cm","黄","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"汞(mg/kg)",0.117,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷(mg/kg)",5.18,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅(mg/kg)",59,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬(mg/kg)",6,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜(mg/kg)",4,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌(mg/kg)",62,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍(mg/kg)","3L",900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘(mg/kg)","0.1L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）(mg/kg)",1.2,5.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯(mg/kg)","0.0019L",4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氯苯(mg/kg)","0.0012L",270,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,2-二氯苯(mg/kg)","0.0015L",560,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,3-二氯苯(mg/kg)",0.0016,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,4-二氯苯(mg/kg)","0.0015L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"乙苯(mg/kg)","0.0012L",28,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯乙烯(mg/kg)","0.0011L",1290,"是","—"]
[{"$nulls":6},"甲苯(mg/kg)","0.0013L",1200,"是","—"]
[{"$nulls":6},"间二甲苯+对二甲苯(mg/kg)","0.0012L",570,"是","—"]
[{"$nulls":6},"邻二甲苯(mg/kg)","0.0012L",640,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油烃（C 10 -C 40 ）(mg/kg)",22,4500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"三氯苯（1,2,4-三氯苯）(mg/kg)","0.07L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,3,5-三甲基苯(mg/kg)","0.0014L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,2,4-三甲基苯(mg/kg)","0.0013L","—","—","—"]
[5,"惠阳区","惠阳区山子顶生活垃圾无害化处理场（惠州市惠阳区市容环境卫生管理局）","S1","《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）","2020-07-29","镉(mg/kg)",0.15,65,"是","—","E114.467244，N22.829294","0~20cm","红棕","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"汞(mg/kg)",0.024,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷(mg/kg)",7.76,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅(mg/kg)",65,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬(mg/kg)",12,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜(mg/kg)",12,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌(mg/kg)",52,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍(mg/kg)","3L",900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘(mg/kg)","0.1L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）(mg/kg)",1.3,5.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯(mg/kg)","0.0019L",4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氯苯(mg/kg)","0.0012L",270,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,2-二氯苯(mg/kg)","0.0015L",560,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,3-二氯苯(mg/kg)","0.0015L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,4-二氯苯(mg/kg)","0.0015L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"乙苯(mg/kg)","0.0012L",28,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯乙烯(mg/kg)","0.0011L",1290,"是","—"]
[{"$nulls":6},"甲苯(mg/kg)","0.0013L",1200,"是","—"]
[{"$nulls":6},"间二甲苯+对二甲苯(mg/kg)","0.0012L",570,"是","—"]
[{"$nulls":6},"邻二甲苯(mg/kg)","0.0012L",640,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油烃（C 10 -C 40 ）(mg/kg)",33,4500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"三氯苯（1,2,4-三氯苯）(mg/kg)","0.07L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,3,5-三甲基苯(mg/kg)","0.0014L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,2,4-三甲基苯(mg/kg)","0.0013L","—","—","—"]
[5,null,null,"S2",null,null,"镉(mg/kg)",0.79,65,"是","—","E114.466442，N22.827922","0~20cm","灰棕","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"汞(mg/kg)",0.028,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷(mg/kg)",21.6,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅(mg/kg)",69,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬(mg/kg)",14,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜(mg/kg)",97,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌(mg/kg)",113,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍(mg/kg)","3L",900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘(mg/kg)","0.1L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）(mg/kg)",2,5.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯(mg/kg)","0.0019L",4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氯苯(mg/kg)","0.0012L",270,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,2-二氯苯(mg/kg)","0.0015L",560,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,3-二氯苯(mg/kg)",0.0018,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,4-二氯苯(mg/kg)","0.0015L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"乙苯(mg/kg)","0.0012L",28,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯乙烯(mg/kg)","0.0011L",1290,"是","—"]
[{"$nulls":6},"甲苯(mg/kg)","0.0013L",1200,"是","—"]
[{"$nulls":6},"间二甲苯+对二甲苯(mg/kg)","0.0012L",570,"是","—"]
[{"$nulls":6},"邻二甲苯(mg/kg)","0.0012L",640,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油烃（C 10 -C 40 ）(mg/kg)",24,4500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"三氯苯（1,2,4-三氯苯）(mg/kg)","0.07L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,3,5-三甲基苯(mg/kg)","0.0014L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,2,4-三甲基苯(mg/kg)","0.0013L","—","—","—"]
[5,null,null,"S3",null,null,"镉(mg/kg)",2.04,65,"是","—","E114.465947，N22.828281","0~20cm","黄棕","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"汞(mg/kg)",0.028,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷(mg/kg)",24.5,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅(mg/kg)",149,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬(mg/kg)",95,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜(mg/kg)",6,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌(mg/kg)",595,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍(mg/kg)","3L",900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘(mg/kg)","0.1L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）(mg/kg)",1.5,5.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯(mg/kg)","0.0019L",4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氯苯(mg/kg)","0.0012L",270,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,2-二氯苯(mg/kg)","0.0015L",560,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,3-二氯苯(mg/kg)",0.0018,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,4-二氯苯(mg/kg)",0.0019,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"乙苯(mg/kg)",0.0023,28,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯乙烯(mg/kg)","0.0011L",1290,"是","—"]
[{"$nulls":6},"甲苯(mg/kg)","0.0013L",1200,"是","—"]
[{"$nulls":6},"间二甲苯+对二甲苯(mg/kg)","0.0012L",570,"是","—"]
[{"$nulls":6},"邻二甲苯(mg/kg)",0.002,640,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油烃（C 10 -C 40 ）(mg/kg)",76,4500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"三氯苯（1,2,4-三氯苯）(mg/kg)","0.07L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,3,5-三甲基苯(mg/kg)","0.0014L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,2,4-三甲基苯(mg/kg)","0.0013L","—","—","—"]
[5,null,null,"S4",null,null,"镉(mg/kg)",1.17,65,"是","—","E114.464431，N22.824097","0~20cm","灰棕","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"汞(mg/kg)",0.003,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷(mg/kg)",28.6,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅(mg/kg)",97,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬(mg/kg)",23,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜(mg/kg)",4,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌(mg/kg)",114,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍(mg/kg)","3L",900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘(mg/kg)","0.1L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）(mg/kg)",1.1,5.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯(mg/kg)","0.0019L",4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氯苯(mg/kg)","0.0012L",270,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,2-二氯苯(mg/kg)","0.0015L",560,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,3-二氯苯(mg/kg)","0.0015L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,4-二氯苯(mg/kg)","0.0015L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"乙苯(mg/kg)",0.0023,28,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯乙烯(mg/kg)","0.0011L",1290,"是","—"]
[{"$nulls":6},"甲苯(mg/kg)","0.0013L",1200,"是","—"]
[{"$nulls":6},"间二甲苯+对二甲苯(mg/kg)","0.0012L",570,"是","—"]
[{"$nulls":6},"邻二甲苯(mg/kg)",0.0019,640,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油烃（C 10 -C 40 ）(mg/kg)",44,4500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"三氯苯（1,2,4-三氯苯）(mg/kg)","0.07L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,3,5-三甲基苯(mg/kg)","0.0014L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,2,4-三甲基苯(mg/kg)","0.0013L","—","—","—"]
[6,"惠阳区","惠州市惠阳区力行环保有限公司","S1","《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）","2020-09-23","镉(mg/kg)",0.19,65,"是","—","E114.516211，N22.818594","0~20cm","红","潮","企业用地"]
[{"$nulls":6},"汞(mg/kg)",0.024,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷(mg/kg)",116,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅(mg/kg)",70,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬(mg/kg)","4L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜(mg/kg)",72,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌(mg/kg)",97,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍(mg/kg)","3L",900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘(mg/kg)","0.1L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）(mg/kg)","0.5L",5.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯(mg/kg)","0.0019L",4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氯苯(mg/kg)","0.0012L",270,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,2-二氯苯(mg/kg)","0.0015L",560,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,3-二氯苯(mg/kg)","0.0015L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,4-二氯苯(mg/kg)","0.0015L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"乙苯(mg/kg)",0.0016,28,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯乙烯(mg/kg)","0.0011L",1290,"是","—"]
[{"$nulls":6},"甲苯(mg/kg)",0.0016,1200,"是","—"]
[{"$nulls":6},"间二甲苯+对二甲苯(mg/kg)","0.0012L",570,"是","—"]
[{"$nulls":6},"邻二甲苯(mg/kg)",0.0014,640,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油烃（C 10 -C 40 ）(mg/kg)",28,4500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"三氯苯（1,2,4-三氯苯）(mg/kg)","0.07L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,3,5-三甲基苯(mg/kg)","0.0014L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,2,4-三甲基苯(mg/kg)","0.0013L","—","—","—"]
[6,null,null,"S2",null,null,"镉(mg/kg)",1.07,65,"是","—","E114.516486，N22.818103","0~20cm","黄棕","潮","企业用地"]
[{"$nulls":6},"汞(mg/kg)",0.027,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷(mg/kg)",70.7,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅(mg/kg)",524,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬(mg/kg)",7,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜(mg/kg)",26,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌(mg/kg)",246,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍(mg/kg)",10,900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘(mg/kg)","0.1L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）(mg/kg)","0.5L",5.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯(mg/kg)","0.0019L",4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氯苯(mg/kg)","0.0012L",270,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,2-二氯苯(mg/kg)","0.0015L",560,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,3-二氯苯(mg/kg)",0.0016,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,4-二氯苯(mg/kg)","0.0015L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"乙苯(mg/kg)","0.0012L",28,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯乙烯(mg/kg)","0.0011L",1290,"是","—"]
[{"$nulls":6},"甲苯(mg/kg)","0.0013L",1200,"是","—"]
[{"$nulls":6},"间二甲苯+对二甲苯(mg/kg)","0.0012L",570,"是","—"]
[{"$nulls":6},"邻二甲苯(mg/kg)","0.0012L",640,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油烃（C 10 -C 40 ）(mg/kg)",39,4500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"三氯苯（1,2,4-三氯苯）(mg/kg)","0.07L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,3,5-三甲基苯(mg/kg)","0.0014L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,2,4-三甲基苯(mg/kg)","0.0013L","—","—","—"]
[6,null,null,"S3",null,null,"镉(mg/kg)",0.73,65,"是","—","E114.515361，N22.817808","0~20cm","黄棕","潮","企业用地"]
[{"$nulls":6},"汞(mg/kg)",0.019,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷(mg/kg)",47.5,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅(mg/kg)",466,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬(mg/kg)",28,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜(mg/kg)",38,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌(mg/kg)",185,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍(mg/kg)",11,900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘(mg/kg)","0.1L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）(mg/kg)","0.5L",5.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯(mg/kg)","0.0019L",4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氯苯(mg/kg)","0.0012L",270,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,2-二氯苯(mg/kg)","0.0015L",560,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,3-二氯苯(mg/kg)",0.0018,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,4-二氯苯(mg/kg)","0.0015L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"乙苯(mg/kg)",0.007,28,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯乙烯(mg/kg)","0.0011L",1290,"是","—"]
[{"$nulls":6},"甲苯(mg/kg)",0.0056,1200,"是","—"]
[{"$nulls":6},"间二甲苯+对二甲苯(mg/kg)",0.008,570,"是","—"]
[{"$nulls":6},"邻二甲苯(mg/kg)",0.0081,640,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油烃（C 10 -C 40 ）(mg/kg)",20,4500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"三氯苯（1,2,4-三氯苯）(mg/kg)","0.07L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,3,5-三甲基苯(mg/kg)",0.0021,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,2,4-三甲基苯(mg/kg)",0.0069,"—","—","—"]
[6,null,null,"S4",null,null,"镉(mg/kg)",1.62,65,"是","—","E114.515819，N22.817811","0~20cm","棕","潮","企业用地"]
[{"$nulls":6},"汞(mg/kg)",0.064,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷(mg/kg)",57.2,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅(mg/kg)",339,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬(mg/kg)",20,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜(mg/kg)",99,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌(mg/kg)",164,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍(mg/kg)",4,900,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘(mg/kg)","0.1L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）(mg/kg)","0.5L",5.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯(mg/kg)","0.0019L",4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氯苯(mg/kg)","0.0012L",270,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,2-二氯苯(mg/kg)","0.0015L",560,"是","—"]
[{"$nulls":6},"1,3-二氯苯(mg/kg)",0.0016,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,4-二氯苯(mg/kg)","0.0015L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"乙苯(mg/kg)",0.0016,28,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯乙烯(mg/kg)","0.0011L",1290,"是","—"]
[{"$nulls":6},"甲苯(mg/kg)",0.0016,1200,"是","—"]
[{"$nulls":6},"间二甲苯+对二甲苯(mg/kg)","0.0012L",570,"是","—"]
[{"$nulls":6},"邻二甲苯(mg/kg)","0.0012L",640,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油烃（C 10 -C 40 ）(mg/kg)",33,4500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"三氯苯（1,2,4-三氯苯）(mg/kg)","0.07L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,3,5-三甲基苯(mg/kg)","0.0014L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"1,2,4-三甲基苯(mg/kg)","0.0013L","—","—","—"]
[7,"博罗县","惠州安东五金塑胶电子有限公司","A11-1","重金属参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表1中的标准限值，六六六、滴滴涕、苯并（a）芘参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表2中的标准限值外，其余项目参照国家标准《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1第二类用地中的标准限值","2019-10-24","砷",13.2,"40","是","—","E 114°06′53.52″\nN  23°06′35.13″","20CM","黄"]
[{"$nulls":6},"镉","0.09L","0.3","是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",13,"50","是","—"]
[{"$nulls":6},"铅",26,"70","是","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.067,"1.3","是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",8,"60","是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",40,"200","是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",40,"150","是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.00005L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","0.0002L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]蒽","0.004L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]芘",0.89,"1.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[b]荧蒽","0.005L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[k]荧蒽","0.005L","151","是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛 ","0.003L","1293","是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并[a,h]蒽",1.23,"1.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[1,2,3-c,d]芘",0.174,"15","是","—"]
[{"$nulls":6}," 苊","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6}," 苊烯",0.074,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芴","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[g,h,i]芘","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值无量纲",4.41,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量cmol（+）/kg",14.8,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质，g/kg",0.52,"—","—","—"]
[7,"博罗县","惠州安东五金塑胶电子有限公司","A11-2","重金属参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表1中的标准限值，六六六、滴滴涕、苯并（a）芘参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表2中的标准限值外，其余项目参照国家标准《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1第二类用地中的标准限值","2019-10-24","砷",9.5,"40","是","—","E 114°06′58.07″\nN  23°06′24.06″","20CM","黄"]
[{"$nulls":6},"镉","0.09L","0.3","是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",12.1,"50","是","—"]
[{"$nulls":6},"铅",14,"70","是","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.044,"1.3","是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",5,"60","是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",22,"200","是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",33,"150","是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.00005L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","0.0002L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]蒽","0.004L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]芘","0.005L","1.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[b]荧蒽","0.005L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[k]荧蒽","0.005L","151","是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛 ","0.003L","1293","是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并[a,h]蒽","0.005L","1.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[1,2,3-c,d]芘","0.004L","15","是","—"]
[{"$nulls":6}," 苊","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6}," 苊烯","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芴","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[g,h,i]芘","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值无量纲",4.54,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量cmol（+）/kg",12.6,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质，g/kg",0.3,"—","—","—"]
[7,"博罗县","惠州安东五金塑胶电子有限公司","A11-3","重金属参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表1中的标准限值，六六六、滴滴涕、苯并（a）芘参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表2中的标准限值外，其余项目参照国家标准《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1第二类用地中的标准限值","2019-10-24","砷",13.6,"40","是","—","E 114°07′00.53″\nN  23°06′26.25″","20CM","黄"]
[{"$nulls":6},"镉","0.09L","0.3","是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",368,"50","否","超标6.36倍"]
[{"$nulls":6},"铅",24,"70","是","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.304,"1.3","是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",156,"60","否","超标1.60倍"]
[{"$nulls":6},"锌",91,"200","是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",57,"150","是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.00005L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","0.0002L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]蒽","0.004L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]芘","0.005L","1.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[b]荧蒽","0.005L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[k]荧蒽","0.005L","151","是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛 ","0.003L","1293","是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并[a,h]蒽","0.005L","1.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[1,2,3-c,d]芘",0.109,"15","是","—"]
[{"$nulls":6}," 苊","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6}," 苊烯","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芴","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[g,h,i]芘","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值无量纲",4.25,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量cmol（+）/kg",16.8,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质，g/kg",1.6,"—","—","—"]
[7,"博罗县","惠州安东五金塑胶电子有限公司","A11-4","重金属参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表1中的标准限值，六六六、滴滴涕、苯并（a）芘参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表2中的标准限值外，其余项目参照国家标准《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1第二类用地中的标准限值","2019-10-24","砷",9.5,"40","是","—","E 114°07′23.25″\nN  23°07′30.61″","20CM","暗灰"]
[{"$nulls":6},"镉","0.09L","0.3","是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",8.4,"50","是","—"]
[{"$nulls":6},"铅",34,"70","是","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.061,"1.3","是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",9,"60","是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",39,"200","是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",28,"150","是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.00005L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","0.0002L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]蒽","0.004L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]芘",0.0151,"0.55","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[b]荧蒽","0.005L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[k]荧蒽","0.005L","151","是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛 ","0.003L","1293","是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并[a,h]蒽","0.005L","1.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[1,2,3-c,d]芘",0.0094,"15","是","—"]
[{"$nulls":6}," 苊","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6}," 苊烯","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芴","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[g,h,i]芘","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值无量纲",2.91,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量cmol（+）/kg",7.88,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质，g/kg",7.48,"—","—","—"]
[8,"博罗县","博罗县桦阳环保有限公司","A10-2","重金属参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表1中的标准限值，六六六、滴滴涕、苯并（a）芘参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表2中的标准限值外，其余项目参照国家标准《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1第二类用地中的标准限值","2019-10-24","砷",7.3,40,"是","—","E 113°59′46.79″\nN 23°10′14.99″","20CM","红棕色"]
[{"$nulls":6},"镉",0.22,0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",25.4,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅",40,90,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.070",1.8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",17,70,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",104,200,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",57,150,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.00005L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","0.0002L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]蒽","0.004L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]芘",0.0158,0.55,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[b]荧蒽","0.005L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[k]荧蒽","0.005L",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛 ","0.003L",1293,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并[a,h]蒽","0.005L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[1,2,3-c,d]芘","0.004L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6}," 苊",0.0084,"—","—","—"]
[{"$nulls":6}," 苊烯","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.710","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芴",0.042,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"菲",0.0413,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽",0.0114,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[g,h,i]芘","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值无量纲",5.51,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量cmol（+）/kg",19.4,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质，g/kg",25.8,"—","—","—"]
[8,"博罗县","博罗县桦阳环保有限公司","A10-3","重金属参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表1中的标准限值，六六六、滴滴涕、苯并（a）芘参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表2中的标准限值外，其余项目参照国家标准《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1第二类用地中的标准限值","2019-10-24","砷",6.1,30,"是","—","E 113°59′41.28″\nN 23°10′15.42″","20CM","灰棕色"]
[{"$nulls":6},"镉",0.13,0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",15.1,100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅",47,120,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.261,2.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",16,100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",60,250,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",44,200,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.00005L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","0.0002L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]蒽","0.004L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]芘","0.005L",0.55,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[b]荧蒽","0.005L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[k]荧蒽",0.0263,151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛 ","0.003L",1293,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并[a,h]蒽","0.005L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[1,2,3-c,d]芘","0.004L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6}," 苊",0.0079,"—","—","—"]
[{"$nulls":6}," 苊烯","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芴",0.0436,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"菲",0.0777,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽",0.0259,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[g,h,i]芘","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值无量纲",7.17,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量cmol（+）/kg",14.6,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质，g/kg",13.4,"—","—","—"]
[8,"博罗县","博罗县桦阳环保有限公司","A10-4","重金属参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表1中的标准限值，六六六、滴滴涕、苯并（a）芘参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表2中的标准限值外，其余项目参照国家标准《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1第二类用地中的标准限值","2019-10-24","砷",4.2,40,"是","—","E 113°59′51.96″\nN 23°10′11.57″","20CM","灰棕色"]
[{"$nulls":6},"镉","0.09L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",13.9,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅",40,70,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.287,1.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",11,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",40,200,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",25,150,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.00005L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","0.0002L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]蒽","0.004L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]芘","0.005L",0.55,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[b]荧蒽","0.005L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[k]荧蒽","0.005L",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛 ","0.003L",1293,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并[a,h]蒽","0.005L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[1,2,3-c,d]芘",0.0266,15,"是","—"]
[{"$nulls":6}," 苊","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6}," 苊烯","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芴","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"菲",0.0201,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[g,h,i]芘","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值无量纲","5.50","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量cmol（+）/kg",7.24,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质，g/kg",7.32,"—","—","—"]
[8,"博罗县","博罗县桦阳环保有限公司","A10-1","重金属参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表1中的标准限值，六六六、滴滴涕、苯并（a）芘参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表2中的标准限值外，其余项目参照国家标准《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1第二类用地中的标准限值","2019-10-24","砷",5.9,40,"是","—","E 113°58′23.36″\nN 23°10′46.28″","20CM","红棕色"]
[{"$nulls":6},"镉","0.09L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",9.5,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅",32,90,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.050",1.8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",8,70,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",43,200,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",25,150,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.00005L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","0.0002L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]蒽","0.004L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]芘","0.005L",0.55,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[b]荧蒽","0.005L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[k]荧蒽","0.005L",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛 ","0.003L",1293,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并[a,h]蒽","0.005L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[1,2,3-c,d]芘","0.004L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6}," 苊","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6}," 苊烯","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芴","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[g,h,i]芘","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值无量纲",5.61,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量cmol（+）/kg",3.65,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质，g/kg",0.44,"—","—","—"]
[9,"博罗县","华通电脑（惠州）有限公司","A8-1","重金属参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表1中的标准限值，六六六、滴滴涕、苯并（a）芘参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表2中的标准限值外，其余项目参照国家标准《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1第二类用地中的标准限值","2019-10-23","砷",9.5,"40","是","—","E 114°08′27.62″\nN  23°14′00.84″","20CM","浅黄"]
[{"$nulls":6},"镉",0.12,"0.3","是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",41,"50","是","—"]
[{"$nulls":6},"铅",48,"90","是","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.054,"1.8","是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",18,"70","是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",89,"200","是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",47,"150","是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.00005L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","0.0002L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]蒽","0.004L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]芘","0.005L","0.55","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[b]荧蒽","0.005L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[k]荧蒽","0.005L","151","是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛 ","0.003L","1293","是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并[a,h]蒽","0.005L","1.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[1,2,3-c,d]芘","0.004L","15","是","—"]
[{"$nulls":6}," 苊","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6}," 苊烯","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芴","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[g,h,i]芘","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值无量纲",5.74,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量cmol（+）/kg",9.08,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质，g/kg",8.45,"—","—","—"]
[9,"博罗县","华通电脑（惠州）有限公司","A8-2","重金属参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表1中的标准限值，六六六、滴滴涕、苯并（a）芘参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表2中的标准限值外，其余项目参照国家标准《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1第二类用地中的标准限值","2019-10-23","砷",17.1,"40","是","—","E 114°08′34.80″\nN  23°13′55.63″","20CM","黄色"]
[{"$nulls":6},"镉","0.09L","0.3","是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",36.4,"50","是","—"]
[{"$nulls":6},"铅",103,"70","否","超标0.47倍"]
[{"$nulls":6},"汞",0.04,"1.3","是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",43,"60","是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",47,"200","是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",116,"150","是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.00005L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","0.0002L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]蒽","0.004L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]芘","0.005L","0.55","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[b]荧蒽","0.005L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[k]荧蒽","0.005L","151","是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛 ","0.003L","1293","是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并[a,h]蒽",0.0987,"1.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[1,2,3-c,d]芘","0.004L","15","是","—"]
[{"$nulls":6}," 苊","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6}," 苊烯","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽",0.0473,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芴",0.0283,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[g,h,i]芘","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值无量纲",4.94,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量cmol（+）/kg",15.8,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质，g/kg",0.38,"—","—","—"]
[9,"博罗县","华通电脑（惠州）有限公司","A8-3","重金属参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表1中的标准限值，六六六、滴滴涕、苯并（a）芘参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表2中的标准限值外，其余项目参照国家标准《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1第二类用地中的标准限值","2019-10-23","砷",2.4,"40","是","—","E 114°08′30.27″\nN  23°13′53.16″","20CM","黄色"]
[{"$nulls":6},"镉","0.09L","0.3","是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",9.4,"50","是","—"]
[{"$nulls":6},"铅",94,"70","否","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.023,"1.3","是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",14,"60","是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",58,"200","是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",19,"150","是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.00005L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","0.0002L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]蒽","0.004L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]芘","0.005L","0.55","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[b]荧蒽","0.005L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[k]荧蒽","0.005L","151","是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛 ","0.003L","1293","是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并[a,h]蒽","0.005L","1.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[1,2,3-c,d]芘","0.004L","15","是","—"]
[{"$nulls":6}," 苊","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6}," 苊烯","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芴",0.0262,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[g,h,i]芘","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值无量纲",4.95,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量cmol（+）/kg",12.6,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质，g/kg",0.52,"—","—","—"]
[9,"博罗县","华通电脑（惠州）有限公司","A8-4","重金属参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表1中的标准限值，六六六、滴滴涕、苯并（a）芘参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表2中的标准限值外，其余项目参照国家标准《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1第二类用地中的标准限值","2019-10-23","砷",3.8,"40","是","—","E 114°09′43.90″\nN  23°13′32.19″","20CM","灰色"]
[{"$nulls":6},"镉","0.09L","0.3","是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",10.2,"50","是","—"]
[{"$nulls":6},"铅",63,"70","是","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.038,"1.3","是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",11,"60","是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",42,"200","是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",23,"150","是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.00005L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","0.0002L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]蒽","0.004L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]芘","0.005L","0.55","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[b]荧蒽","0.005L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[k]荧蒽","0.005L","151","是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛 ","0.003L","1293","是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并[a,h]蒽","0.005L","1.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[1,2,3-c,d]芘","0.004L","15","是","—"]
[{"$nulls":6}," 苊","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6}," 苊烯","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芴",0.0121,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[g,h,i]芘","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值无量纲",4.79,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量cmol（+）/kg",16.6,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质，g/kg",12.5,"—","—","—"]
[10,"博罗县","华通精密线路板（惠州）有限公司","A9-1","重金属参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表1中的标准限值，六六六、滴滴涕、苯并（a）芘参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表2中的标准限值外，其余项目参照国家标准《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1第二类用地中的标准限值","2019-10-23","砷",8.2,"25","是","—","E 114°08′29.10″\nN  23°14′05.80″","20CM","黄色"]
[{"$nulls":6},"镉",0.41,"0.6","是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",66.3,"100","是","—"]
[{"$nulls":6},"铅",42,"170","是","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.056,"3.4","是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",16,"190","是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",113,"300","是","—"]
[{"$nulls":6},"铬","2L","250","是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.00005L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","0.0002L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]蒽","0.004L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]芘","0.005L","0.55","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[b]荧蒽","0.005L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[k]荧蒽","0.005L","151","是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛 ","0.003L","1293","是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并[a,h]蒽","0.005L","1.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[1,2,3-c,d]芘","0.004L","15","是","—"]
[{"$nulls":6}," 苊","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6}," 苊烯","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芴","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[g,h,i]芘",0.0127,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值无量纲",7.96,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量cmol（+）/kg",6.86,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质，g/kg",10.6,"—","—","—"]
[10,"博罗县","华通精密线路板（惠州）有限公司","A9-2","重金属参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表1中的标准限值，六六六、滴滴涕、苯并（a）芘参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表2中的标准限值外，其余项目参照国家标准《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1第二类用地中的标准限值","2019-10-23","砷",7.8,"40","是","—","E 114°08′37.93″\nN  23°14′09.57″","20CM","浅黄"]
[{"$nulls":6},"镉",0.1,"0.3","是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",30,"50","是","—"]
[{"$nulls":6},"铅",45,"90","是","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.083,"1.8","是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",15,"70","是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",113,"200","是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",42,"150","是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.00005L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","0.0002L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]蒽","0.004L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]芘","0.005L","0.55","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[b]荧蒽","0.005L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[k]荧蒽","0.005L","151","是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛 ","0.003L","1293","是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并[a,h]蒽","0.005L","1.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[1,2,3-c,d]芘","0.004L","15","是","—"]
[{"$nulls":6}," 苊","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6}," 苊烯","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.0823","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芴","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[g,h,i]芘",0.0104,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值无量纲",5.68,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量cmol（+）/kg",7.36,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质，g/kg",15.6,"—","—","—"]
[10,"博罗县","华通精密线路板（惠州）有限公司","A9-3","重金属参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表1中的标准限值，六六六、滴滴涕、苯并（a）芘参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表2中的标准限值外，其余项目参照国家标准《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1第二类用地中的标准限值","2019-10-23","砷",5.9,"40","是","—","E 114°08′36.29″\nN  23°14′02.73″","20CM","浅黄"]
[{"$nulls":6},"镉","0.09L","0.3","是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",12.3,"50","是","—"]
[{"$nulls":6},"铅",39,"90","是","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.046,"1.8","是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",15,"70","是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",83,"200","是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",35,"150","是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.00005L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","0.0002L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]蒽","0.004L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]芘","0.005L","0.55","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[b]荧蒽","0.005L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[k]荧蒽","0.005L","151","是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛 ","0.003L","1293","是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并[a,h]蒽","0.005L","1.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[1,2,3-c,d]芘","0.004L","15","是","—"]
[{"$nulls":6}," 苊","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6}," 苊烯","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽",0.0473,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芴",0.0571,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[g,h,i]芘","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值无量纲",5.89,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量cmol（+）/kg",5.88,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质，g/kg",6.28,"—","—","—"]
[10,"博罗县","华通精密线路板（惠州）有限公司","A9-4","重金属参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表1中的标准限值，六六六、滴滴涕、苯并（a）芘参照国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018)表2中的标准限值外，其余项目参照国家标准《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1第二类用地中的标准限值","2019-10-23","砷",3.9,"40","是","—","E 114°09′53.48″\nN  23°13′40.01″","20CM","黄色"]
[{"$nulls":6},"镉",0.09,"0.3","是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",20.5,"50","是","—"]
[{"$nulls":6},"铅",67,"90","是","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.051,"1.8","是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",15,"70","是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",72,"200","是","—"]
[{"$nulls":6},"铬",33,"150","是","—"]
[{"$nulls":6},"六六六","0.00005L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕","0.0002L","0.10","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]蒽","0.004L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[a]芘","0.005L","0.55","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[b]荧蒽","0.005L","15","是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并[k]荧蒽","0.005L","151","是","—"]
[{"$nulls":6},"䓛 ","0.003L","1293","是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并[a,h]蒽",0.0251,"1.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[1,2,3-c,d]芘","0.004L","15","是","—"]
[{"$nulls":6}," 苊","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6}," 苊烯","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"蒽","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芴",0.0425,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"菲","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"荧蒽","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"芘","0.003L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"茚并[g,h,i]芘","0.005L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值无量纲",5.62,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量cmol（+）/kg",22.1,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"有机质，g/kg",16.4,"—","—","—"]
[11,"大亚湾区","中海油惠州石化有限公司","主导风向下风向距企业1000m","《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）","2020-07-15","苯并（a）蒽（mg/kg）","0.1（L）",15,"是","—","E114.587936，N22.760916","0~20cm","红棕","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽（mg/kg）","0.2（L）",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽（mg/kg）","0.1（L）",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"α-六六六（mg/kg）","0.07（L）",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"β-六六六（mg/kg）","0.06（L）",0.92,"是","—"]
[{"$nulls":6},"γ-六六六（mg/kg）","0.06（L）",1.9,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕（mg/kg）","0.09（L）",6.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"有机质（mg/kg）",14.3,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量（cmol（+）/kg）",2.1,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH（无量纲）",4.36,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/kg）",0.038,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/kg）",10.2,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/kg）","0.01（L）",65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（mg/kg）",64,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/kg）",9,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/kg）",25,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/kg）",44,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍（mg/kg）",11,900,"是","—"]
[11,null,null,"主导风向下风向距企业1000m",null,null,"苯并（a）蒽（mg/kg）","0.1（L）",15,"是","—","E114.587313，N22.759144","0~20cm","红棕","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽（mg/kg）","0.2（L）",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽（mg/kg）","0.1（L）",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"α-六六六（mg/kg）","0.07（L）",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"β-六六六（mg/kg）","0.06（L）",0.92,"是","—"]
[{"$nulls":6},"γ-六六六（mg/kg）","0.06（L）",1.9,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕（mg/kg）","0.09（L）",6.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"有机质（mg/kg）",35.9,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量（cmol（+）/kg）",11,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH（无量纲）",7.72,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/kg）",0.481,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/kg）",4.63,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/kg）",0.11,65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（mg/kg）",25,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/kg）",9,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/kg）",32,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/kg）",76,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍（mg/kg）",4,900,"是","—"]
[11,null,null,"主导风向下风向距企业200m",null,null,"苯并（a）蒽（mg/kg）","0.1（L）",15,"是","—","E114.586852，N22.763433","0~20cm","棕","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽（mg/kg）","0.2（L）",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽（mg/kg）","0.1（L）",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"α-六六六（mg/kg）","0.07（L）",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"β-六六六（mg/kg）","0.06（L）",0.92,"是","—"]
[{"$nulls":6},"γ-六六六（mg/kg）","0.06（L）",1.9,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕（mg/kg）","0.09（L）",6.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"有机质（mg/kg）",11,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量（cmol（+）/kg）",2.6,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH（无量纲）",5.43,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/kg）",0.045,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/kg）",50,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/kg）","0.01（L）",65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（mg/kg）",41,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/kg）",13,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/kg）",54,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/kg）",37,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍（mg/kg）",8.5,900,"是","—"]
[11,null,null,"主导风向下风向200m处",null,null,"苯并（a）蒽（mg/kg）","0.1（L）",15,"是","—","E114.516722，N22.746672","0~20cm","棕","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽（mg/kg）","0.2（L）",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽（mg/kg）","0.1（L）",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"α-六六六（mg/kg）","0.07（L）",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"β-六六六（mg/kg）","0.06（L）",0.92,"是","—"]
[{"$nulls":6},"γ-六六六（mg/kg）","0.06（L）",1.9,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕（mg/kg）","0.09（L）",6.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"有机质（mg/kg）",8.92,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量（cmol（+）/kg）",1.5,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH（无量纲）",5.91,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/kg）",0.017,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/kg）",36.9,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/kg）","0.01（L）",65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（mg/kg）",15,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/kg）",7,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/kg）",65,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/kg）",50,"—","是","—"]
[{"$nulls":6},"镍（mg/kg）","3（L）",900,"是","—"]
[12,null,"中海壳牌石油化工有限公司","主导风向下风向距企业200m",null,null,"苯并（a）蒽（mg/kg）","0.1（L）",15,"是","—","E114.586741，N22.763458","0~20cm","棕","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽（mg/kg）","0.2（L）",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽（mg/kg）","0.1（L）",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"α-六六六（mg/kg）","0.07（L）",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"β-六六六（mg/kg）","0.06（L）",0.92,"是","—"]
[{"$nulls":6},"γ-六六六（mg/kg）","0.06（L）",1.9,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕（mg/kg）","0.09（L）",6.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"有机质（mg/kg）",5.19,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量（cmol（+）/kg）",8.6,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH（无量纲）",4.76,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/kg）",0.022,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/kg）",23.1,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/kg）",0.06,65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（mg/kg）",22,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/kg）",10,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/kg）",56,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/kg）",72,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍（mg/kg）",7,900,"是","—"]
[12,null,null,"主导风向下风向距企业1000m","《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）",null,"苯并（a）蒽（mg/kg）","0.1（L）",15,"是","—","E114.587838，N22.765588","0~20cm","棕","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽（mg/kg）","0.2（L）",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽（mg/kg）","0.1（L）",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"α-六六六（mg/kg）","0.07（L）",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"β-六六六（mg/kg）","0.06（L）",0.92,"是","—"]
[{"$nulls":6},"γ-六六六（mg/kg）","0.06（L）",1.9,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕（mg/kg）","0.09（L）",6.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"有机质（mg/kg）",11.4,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量（cmol（+）/kg）",1.8,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH（无量纲）",4.78,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/kg）",0.092,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/kg）",8.91,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/kg）",0.01,65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（mg/kg）",78,"—","是","—"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/kg）",17,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/kg）",21,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/kg）",22,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍（mg/kg）",23,900,"是","—"]
[12,null,null,"主导风向下风向距企业200m",null,null,"苯并（a）蒽（mg/kg）","0.1（L）",15,"是","—","E114.587161，N22.763061","0~20cm","棕","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽（mg/kg）","0.2（L）",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽（mg/kg）","0.1（L）",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"α-六六六（mg/kg）","0.07（L）",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"β-六六六（mg/kg）","0.06（L）",0.92,"是","—"]
[{"$nulls":6},"γ-六六六（mg/kg）","0.06（L）",1.9,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕（mg/kg）","0.09（L）",6.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"有机质（mg/kg）",10.7,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量（cmol（+）/kg）",6.1,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH（无量纲）",5.25,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/kg）",0.053,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/kg）",10.7,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/kg）","0.01（L）",65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（mg/kg）",65,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/kg）",8,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/kg）",51,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/kg）",48,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍（mg/kg）",13,900,"是","—"]
[12,null,null,"主导风向下风向距企业1000m",null,null,"苯并（a）蒽（mg/kg）","0.1（L）",15,"是","—","E114.626582，N22.750169","0~20cm","棕","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽（mg/kg）","0.2（L）",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽（mg/kg）","0.1（L）",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"α-六六六（mg/kg）","0.07（L）",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"β-六六六（mg/kg）","0.06（L）",0.92,"是","—"]
[{"$nulls":6},"γ-六六六（mg/kg）","0.06（L）",1.9,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕（mg/kg）","0.09（L）",6.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"有机质（mg/kg）",9.93,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量（cmol（+）/kg）",1.2,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH（无量纲）",4.69,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/kg）",0.036,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/kg）",1.76,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/kg）","0.01（L）",65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（mg/kg）",28,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/kg）",8,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/kg）",50,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/kg）",24,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍（mg/kg）",6,900,"是","—"]
[13,null,"惠州大亚湾惠绿环保服务有限公司","主导风向上风向距企业2000m",null,null,"苯并（a）蒽（mg/kg）","0.1（L）",15,"是","—","E114.461355，N22.740236","0~20cm","黄棕","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽（mg/kg）","0.2（L）",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽（mg/kg）","0.1（L）",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"α-六六六（mg/kg）","0.07（L）",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"β-六六六（mg/kg）","0.06（L）",0.92,"是","—"]
[{"$nulls":6},"γ-六六六（mg/kg）","0.06（L）",1.9,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕（mg/kg）","0.09（L）",6.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"有机质（mg/kg）",15.6,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量（cmol（+）/kg）",6.3,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH（无量纲）",5.41,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/kg）",0.051,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/kg）",3.42,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/kg）",0.02,65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（mg/kg）",14,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/kg）",8,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/kg）",30,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/kg）",38,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍（mg/kg）",3,900,"是","—"]
[13,null,null,"主导风向下风向距企业75m","《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）",null,"苯并（a）蒽（mg/kg）","0.1（L）",15,"是","—","E114.460538，N22.740258","0~20cm","黄棕","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽（mg/kg）","0.2（L）",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽（mg/kg）","0.1（L）",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"α-六六六（mg/kg）","0.07（L）",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"β-六六六（mg/kg）","0.06（L）",0.92,"是","—"]
[{"$nulls":6},"γ-六六六（mg/kg）","0.06（L）",1.9,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕（mg/kg）","0.09（L）",6.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"有机质（mg/kg）",21.9,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量（cmol（+）/kg）",5.9,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH（无量纲）",7.13,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/kg）",0.149,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/kg）",21.3,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/kg）",0.23,65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（mg/kg）",15,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/kg）",12,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/kg）",22,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/kg）",74,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍（mg/kg）",4,900,"是","—"]
[13,null,null,"主导风向下风向距企业200m",null,null,"苯并（a）蒽（mg/kg）","0.1（L）",15,"是","—","E114.460675，N22.743066","0~20cm","黄棕","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽（mg/kg）","0.2（L）",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽（mg/kg）","0.1（L）",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"α-六六六（mg/kg）","0.07（L）",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"β-六六六（mg/kg）","0.06（L）",0.92,"是","—"]
[{"$nulls":6},"γ-六六六（mg/kg）","0.06（L）",1.9,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕（mg/kg）","0.09（L）",6.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"有机质（mg/kg）",43.4,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量（cmol（+）/kg）",3.4,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH（无量纲）",4.79,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/kg）",0.079,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/kg）",37.2,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/kg）",0.01,65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（mg/kg）",28,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/kg）",4,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/kg）",31,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/kg）",28,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍（mg/kg）",4,900,"是","—"]
[13,null,null,"主导风向下风向距企业400m",null,null,"苯并（a）蒽（mg/kg）","0.1（L）",15,"是","—","E114.475008，N22.7302916","0~20cm","棕","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽（mg/kg）","0.2（L）",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽（mg/kg）","0.1（L）",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"α-六六六（mg/kg）","0.07（L）",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"β-六六六（mg/kg）","0.06（L）",0.92,"是","—"]
[{"$nulls":6},"γ-六六六（mg/kg）","0.06（L）",1.9,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕（mg/kg）","0.09（L）",6.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"有机质（mg/kg）",11.8,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量（cmol（+）/kg）",4.6,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH（无量纲）",6.08,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/kg）",0.052,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/kg）",41.9,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/kg）","0.01（L）",65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（mg/kg）","4（L）","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/kg）",3,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/kg）",36,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/kg）",60,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍（mg/kg）","3（L）",900,"是","—"]
[14,null,"惠州惠菱化成有限公司","主导风向上风向","《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）",null,"苯并（a）蒽（mg/kg）","0.1（L）",15,"是","—","E114.461355，N22.740236","0~20cm","黄棕","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽（mg/kg）","0.2（L）",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽（mg/kg）","0.1（L）",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"α-六六六（mg/kg）","0.07（L）",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"β-六六六（mg/kg）","0.06（L）",0.92,"是","—"]
[{"$nulls":6},"γ-六六六（mg/kg）","0.06（L）",1.9,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕（mg/kg）","0.09（L）",6.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"有机质（mg/kg）",3.37,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量（cmol（+）/kg）",3.6,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH（无量纲）",8.3,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/kg）",0.02,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/kg）",3.62,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/kg）",0.04,65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（mg/kg）",59,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/kg）",26,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/kg）",77,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/kg）",32,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍（mg/kg）",22,900,"是","—"]
[14,null,null,"主导风向下风向距企业200m",null,null,"苯并（a）蒽（mg/kg）","0.1（L）",15,"是","—","E114.460538，N22.740258","0~20cm","黄棕","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽（mg/kg）","0.2（L）",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽（mg/kg）","0.1（L）",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"α-六六六（mg/kg）","0.07（L）",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"β-六六六（mg/kg）","0.06（L）",0.92,"是","—"]
[{"$nulls":6},"γ-六六六（mg/kg）","0.06（L）",1.9,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕（mg/kg）","0.09（L）",6.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"有机质（mg/kg）",27.9,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量（cmol（+）/kg）",6.1,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH（无量纲）",8.16,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/kg）",0.094,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/kg）",14.3,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/kg）",0.22,65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（mg/kg）",56,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/kg）",25,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/kg）",81,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/kg）",136,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍（mg/kg）",26,900,"是","—"]
[14,null,null,"主导风向下风向距企业1000m",null,null,"苯并（a）蒽（mg/kg）","0.1（L）",15,"是","—","E114.460675，N22.743066","0~20cm","黄棕","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽（mg/kg）","0.2（L）",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽（mg/kg）","0.1（L）",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"α-六六六（mg/kg）","0.07（L）",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"β-六六六（mg/kg）","0.06（L）",0.92,"是","—"]
[{"$nulls":6},"γ-六六六（mg/kg）","0.06（L）",1.9,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕（mg/kg）","0.09（L）",6.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"有机质（mg/kg）",3.87,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量（cmol（+）/kg）",7.7,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH（无量纲）",6.5,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/kg）",0.014,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/kg）",31.7,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/kg）",0.21,65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（mg/kg）",100,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/kg）",38,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/kg）",70,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/kg）",86,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍（mg/kg）",54,900,"是","—"]
[14,null,null,"主导风向下风向距企业1500m",null,null,"苯并（a）蒽（mg/kg）","0.1（L）",15,"是","—","E114.475008，N22.7302916","0~20cm","棕","干","企业用地"]
[{"$nulls":6},"苯并（b）荧蒽（mg/kg）","0.2（L）",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（k）荧蒽（mg/kg）","0.1（L）",151,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二苯并（a,h）蒽（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"α-六六六（mg/kg）","0.07（L）",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"β-六六六（mg/kg）","0.06（L）",0.92,"是","—"]
[{"$nulls":6},"γ-六六六（mg/kg）","0.06（L）",1.9,"是","—"]
[{"$nulls":6},"滴滴涕（mg/kg）","0.09（L）",6.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯并（a）芘（mg/kg）","0.1（L）",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"有机质（mg/kg）",3.93,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"阳离子交换量（cmol（+）/kg）",4,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH（无量纲）",6.58,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/kg）",0.014,38,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/kg）",7.12,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/kg）",0.07,65,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬（mg/kg）",80,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/kg）",20,18000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/kg）",31,800,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/kg）",44,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍（mg/kg）",38,900,"是","—"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}